# Vue d’ensemble des possibilités de commande des fonctions

Fonction | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Mise en marche/arrêt GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Établissement d’une connexion via Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Mode repos | ● | ● | ● | − | − | ●
Activation du blocage des touches | − | − | − | − | − | ●
Désactivation du blocage des touches | ● | ● | − | − | − | ●
Mode rotation, mode ligne et mode point | ● | ● | ● | − | − | ●
Pivotement de la ligne/du point laser dans le plan de rotation | ● | ● | ● | − | − | ●
Pivotement du plan de rotation en position verticale | ● | ● | ● | − | − | ●
Fonction point d’aplomb vers le bas automatique en position verticale | − | − | ● | − | − | ●
Activation/désactivation de la fonction d’avertissement de chocs | ● | ● | − | − | − | ●
Modification de la sensibilité de la fonction d’avertissement de chocs | − | ● | − | − | − | ●
Mode d’inclinaison | ● | ● | ● | − | − | ●
Modification de SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Mode manuel | ● | ● | − | − | − | ●
Mode CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Modus CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Projection partielle | − | − | − | − | − | ●
Calibrage axe X et axe Y (position horizontale)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Calibrage axe Z (position verticale) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  La fonction doit être activée simultanément d’une part sur l’appareil de mesure et d’autre part sur la télécommande, la cellule de réception laser et le smartphone.

B)

  La fonction doit être activée soit sur l’appareil de mesure et le smartphone, soit sur la cellule de réception laser.