# Обзор индикаторов состояния

Измерительный инструмент | Функция
--- | ---
зеленый | красный
◌ |  | Горизонтальное положение: Процедура нивелирования оси X и/или оси Y Вертикальное положение: Процедура нивелирования оси X
◌ |  | Режим ожидания активирован
● |  | Горизонтальное положение: обе оси нивелированы. Вертикальное положение: ось X нивелирована.
| ◌ | Автоматическое отключение из-за сообщения об ошибке (например, сели батарейки/аккумулятор, превышена рабочая температура)
| ◌ | Запущен режим CenterFind или CenterLock см. Функции
| ◌ | Изменение положения измерительного инструмента без выключения/включения
| ◌ | Самонивелирование невозможно, конец диапазона самонивелирования
| ◌ | Сработала функция предупреждения о сотрясениях
| ◌ | Калибровка измерительного инструмента началась.
| ● | Горизонтальное положение: Как минимум одна ось наклонена или находится в ручном режиме. Вертикальное положение: Ось X наклонена или находится в ручном режиме.

● светится непрерывно

◌ мигает

Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Функция
--- | --- | ---
зеленый | красный | зеленый | красный
◌ |  |  |  | Процедура нивелирования оси X (горизонтальное и вертикальное положение)
|  | ◌ |  | Процедура нивелирования оси Y (горизонтальное положение)
◌ |  | ◌ |  | Пульт дистанционного управления соединен по Bluetooth®. (Оба индикатора состояния мигают попеременно.)
● |  |  |  | Ось X нивелирована (горизонтальное и вертикальное положение).
|  | ● |  | Ось Y нивелирована (горизонтальное положение).
● (3 с) |  | ● (3 с) |  | Пульт дистанционного управления успешно соединен по Bluetooth®
| ● |  |  | Ось X наклонена или находится в ручном режиме (горизонтальное и вертикальное положение).
|  |  | ● | Ось Y наклонена или находится в ручном режиме (горизонтальное положение).
| ● (3 с) |  | ● (3 с) | Сбой соединения по Bluetooth® с измерительным инструментом

● светится непрерывно

◌ мигает