# Λειτουργίες

##

Στη λειτουργία CenterFind προσπαθεί το περιστροφικό λέιζερ αυτόματα, μέσω μιας κίνηση; προς τα πάνω και προς τα κάτω της περιστρεφόμενης κεφαλής να ευθυγραμμίσει την ακτίνα λέιζερ στη μεσαία γραμμή του δέκτη λέιζερ.

Η ακτίνα λέιζερ στην οριζόντια θέση του περιστροφικού λέιζερ μπορεί να ευθυγραμμιστεί σε σχέση με τον άξονα X του περιστροφικού λέιζερ, τον άξονα Y ή και τους δύο άξονες ταυτόχρονα βλέπε Εξακρίβωση της κλίσης με τη λειτουργία CenterFind.

Στην κάθετη θέση του περιστροφικού λέιζερ είναι δυνατή μόνο μια ευθυγράμμιση στον άξονα Y.

## Ξεκίνημα της λειτουργίας CenterFind:

1. Τοποθετήστε το περιστροφικό λέιζερ και τον δέκτη λέιζερ έτσι, ώστε ο δέκτης λέιζερ να βρίσκεται στην κατεύθυνση του άξονα X ή του άξονα Y του περιστροφικού λέιζερ.
2. Ευθυγραμμίστε τον δέκτη λέιζερ έτσι, ώστε ο επιθυμητός άξονας να βρίσκεται σε ορθή γωνία με το πεδίο λήψης (54).
3. Όταν πρέπει να ευθυγραμμιστεί η ακτίνα λέιζερ και στους δύο άξονες, τότε τοποθετήστε από έναν με το περιστροφικό λέιζερ συνδεδεμένο δέκτη λέιζερ στην κατεύθυνση του άξονα X και του άξονα Y.

Κάθε δέκτης λέιζερ πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχή περιστροφής του ±8,5 % του περιστροφικού λέιζερ.

4. Ενεργοποιήστε το περιστροφικό λέιζερ στη λειτουργία περιστροφής.

LR 65 G: Στο μενού ρύθμισης η λειτουργία Center πρέπει να βρίσκεται στη λειτουργία CenterFind (CF).
Σε περίπτωση ευθυγράμμισης σε δύο άξονες του περιστροφικού λέιζερ ισχύει αυτό και για τους δύο δέκτες λέιζερ.

1. Εκκίνηση της λειτουργίας CenterFind για τον άξονα X: Πατήστε είτε παρατεταμένα το πλήκτρο , ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μαζί με το πλήκτρο .
2. Εκκίνηση της λειτουργίας CenterFind για τον άξονα Y: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μαζί με το πλήκτρο .

Όταν η ακτίνα λέιζερ πρέπει να ευθυγραμμιστεί ταυτόχρονα και στους δύο άξονες, τότε πρέπει να ξεκινήσει η λειτουργία CenterFind σε κάθε δέκτη λέιζερ ξεχωριστά.

Μετά την εκκίνηση της λειτουργίας CenterFind κινείται η περιστρεφόμενη κεφαλή στο περιστροφικό λέιζερ πάνω κάτω. Κατά τη διάρκεια της αναζήτηση εμφανίζεται στην ένδειξη κειμένου (n) CFX (Άξονας X) ή CFY (άξονας Y).

Όταν πετύχει η ακτίνα λέιζερ το πεδίο λήψης (54) στο ύψος της μεσαίας γραμμή του δέκτη λέιζερ, εμφανίζεται στην ένδειξη Μεσαία γραμμή (q) και στην ένδειξη κειμένου (n) XOK (Άξονας X) ή YOK (Άξονας Y). Στο περιστροφικό λέιζερ εμφανίζεται η τιμή της ανιχνευμένης κλίσης. Η λειτουργία CenterFind τερματίζεται αυτόματα.

## Διακοπή της λειτουργίας CenterFind:

1. Πατήστε το πλήκτρο και κρατήστε το πλήκτρο πατημένο.

## Διόρθωση σφαλμάτων:

Εάν η ακτίνα λέιζερ δεν μπόρεσε να βρει τη μεσαία γραμμή του δέκτη λέιζερ εντός της περιοχής περιστροφής, εμφανίζεται στην ένδειξη κειμένου (n)ERR και όλα τα LED ένδειξης κατεύθυνσης ανάβουν.

1. Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο περιστροφικό λέιζερ και ένα στον δέκτη λέιζερ, για να κλείσετε το μηνύματα σφάλματος.
2. Ρυθμίστε εκ νέου τη θέση του περιστροφικού λέιζερ και του δέκτη λέιζερ, έτσι ώστε ο δέκτης λέιζερ να βρίσκεται εντός της περιοχής περιστροφής από ±8,5 % του περιστροφικού λέιζερ.

Προσέξτε, να είναι ευθυγραμμισμένος ο δέκτης λέιζερ με τον άξονα X ή τον άξονα Y, έτσι ώστε να μπορεί η ακτίνα λέιζερ να σαρώνει το πεδίο λήψης (54) οριζόντια.

1. Ξεκινήστε μετά τη λειτουργία CenterFind εκ νέου.

LR 65 G: Σε περίπτωση που και οι δύο άξονες του περιστροφικού λέιζερ ευθυγραμμιστούν με έναν δέκτη λέιζερ, τότε πρέπει και στους δύο δέκτες λέιζερ να είναι ρυθμισμένη η ίδια λειτουργία Center. Ένας συνδυασμός της λειτουργίας CenterFind και της λειτουργίας CenterLock δεν είναι δυνατός.

Εάν σε έναν άξονα είναι ήδη η λειτουργία CenterLock ρυθμισμένη και στον άλλον άξονα ξεκινήσει η λειτουργία CenterFind, εμφανίζεται στην ένδειξη κειμένου (n) εναλλάξ ERR και CL.

1. Ρυθμίστε και στους δύο δέκτες λέιζερ τη λειτουργία CenterFind και ξεκινήστε τη λειτουργία εκ νέου.

##

Με τη βοήθεια της λειτουργίας CenterFind μπορεί να μετρηθεί η κλίση μιας επιφάνειας μέχρι το πολύ 8,5 %.

1. Τοποθετήστε γι’ αυτό το περιστροφικό λέιζερ σε ένα άκρο της κεκλιμένης επιφάνειας σε οριζόντια θέση πάνω σε έναν τρίποδα.

Ο άξονας X ή ο άξονας Y του περιστροφικού λέιζερ πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος σε μια γραμμή με την προς εξακρίβωση κλίση.

2. Ενεργοποιήστε το περιστροφικό λέιζερ και αφήστε το να χωροσταθμηστεί.
3. Στερεώστε τον δέκτη λέιζερ με το στήριγμα σε μια σταδία (78).
4. Τοποθετήστε τη σταδία κοντά στο όργανο μέτρησης (στο ίδιο άκρο της κεκλιμένης επιφάνειας).
5. Ευθυγραμμίστε τον δέκτη λέιζερ στη σταδία στο ύψος έτσι, ώστε η ακτίνα λέιζερ του περιστροφικού λέιζερ να εμφανίζεται κεντραρισμένη ➊.
6. Τοποθετήστε μετά τη σταδία με τον δέκτη λέιζερ στο άλλο άκρο της κεκλιμένης επιφάνειας ➋.

Προσέξτε, να παραμένει η θέση του δέκτη λέιζερ πάνω στη σταδία αμετάβλητη.

7. Ξεκινήστε τη λειτουργία CenterFind για τον άξονα, που είναι ευθυγραμμισμένος στην κεκλιμένη επιφάνεια.

1. Μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας CenterFind εμφανίζεται στο περιστροφικό λέιζερ η κλίση της επιφάνειας.

##

Στη λειτουργία CenterLock προσπαθεί το περιστροφικό λέιζερ αυτόματα, μέσω μιας κίνηση; προς τα πάνω και προς τα κάτω της περιστρεφόμενης κεφαλής να ευθυγραμμίσει την ακτίνα λέιζερ στη μεσαία γραμμή του δέκτη λέιζερ. Διαφορετικά από τη λειτουργία CenterFind η θέση του δέκτη λέιζερ ελέγχεται συνεχώς και η κλίση του περιστροφικού λέιζερ προσαρμόζεται αυτόματα. Στην οθόνη του περιστροφικού λέιζερ δεν εμφανίζεται καμία τιμή κλίσης.

Η ευθυγράμμιση για τον άξονα X και τον άξονα Y είναι δυνατή, τόσο στην οριζόντια θέση όσο επίσης και στην κάθετη θέση του περιστροφικού λέιζερ.

## Ξεκίνημα της λειτουργίας CenterLock:

1. Τοποθετήστε το περιστροφικό λέιζερ και τον δέκτη λέιζερ έτσι, ώστε ο δέκτης λέιζερ να βρίσκεται στην κατεύθυνση του άξονα X ή του άξονα Y του περιστροφικού λέιζερ.
2. Ευθυγραμμίστε τον δέκτη λέιζερ έτσι, ώστε ο επιθυμητός άξονας να βρίσκεται σε ορθή γωνία με το πεδίο λήψης (54).
3. Όταν πρέπει να ευθυγραμμιστεί η ακτίνα λέιζερ και στους δύο άξονες, τότε τοποθετήστε από έναν με το περιστροφικό λέιζερ συνδεδεμένο δέκτη λέιζερ στην κατεύθυνση του άξονα X και του άξονα Y.

Κάθε δέκτης λέιζερ πρέπει να βρίσκεται εντός της περιοχή περιστροφής του ±8,5 % του περιστροφικού λέιζερ.

4. Ενεργοποιήστε το περιστροφικό λέιζερ στη λειτουργία περιστροφής.

1. Ρυθμίστε στο μενού ρύθμισης του δέκτη λέιζερ τη λειτουργία Center στη λειτουργία CenterLock CL.

Σε περίπτωση ευθυγράμμισης σε δύο άξονες του περιστροφικού λέιζερ ισχύει αυτό και για τους δύο δέκτες λέιζερ.

2. Εκκίνηση της λειτουργίας CenterLock για τον άξονα X: Πατήστε είτε παρατεταμένα το πλήκτρο , ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μαζί με το πλήκτρο .
3. Εκκίνηση της λειτουργίας CenterLock για τον άξονα Y: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μαζί με το πλήκτρο .

Όταν η ακτίνα λέιζερ πρέπει να ευθυγραμμιστεί ταυτόχρονα και στους δύο άξονες, τότε πρέπει να ξεκινήσει η λειτουργία CenterLock σε κάθε δέκτη λέιζερ ξεχωριστά.

Μετά την εκκίνηση της λειτουργίας CenterLock κινείται η περιστρεφόμενη κεφαλή στο περιστροφικό λέιζερ πάνω κάτω. Κατά τη διάρκεια της αναζήτηση εμφανίζεται στην ένδειξη κειμένου (n) CLX (Άξονας X) ή CLY (άξονας Y).

Όταν πετύχει η ακτίνα λέιζερ το πεδίο λήψης (54) στο ύψος της μεσαίας γραμμή του δέκτη λέιζερ, εμφανίζεται στην ένδειξη Μεσαία γραμμή (q) και στην ένδειξη κειμένου (n) LOC. Στο περιστροφικό λέιζερ εμφανίζεται το σύμβολο CenterLock στην αρχική οθόνη για την αντίστοιχο άξονα.

Σε περίπτωση αλλαγών της θέσης του δέκτη λέιζερ ή του περιστροφικού λέιζερ προσαρμόζεται η κλίση στο περιστροφικό λέιζερ αυτόματα.

- Κατά την εργασία με τον τρόπο λειτουργίας CenterLock προσέξτε καλά, να μη μετακινηθούν ακούσια το περιστροφικό λέιζερ και ο δέκτης λέιζερ. Με την αυτόματη προσαρμογή της κλίσης σε κάθε αλλαγή της θέσης μπορεί να προκύψουν λάθος μετρήσεις.

## Διακοπή/τερματισμός της λειτουργίας CenterLock:

1. Πατήστε το πλήκτρο και κρατήστε το πλήκτρο πατημένο.

Εάν η ακτίνα λέιζερ σε αυτή τη χρονική στιγμή ήταν ήδη επιτυχώς ευθυγραμμισμένη στη μεσαία γραμμή του δέκτη λέιζερ, τότε η ρυθμισμένη κλίση στο περιστροφικό λέιζερ διατηρείται επίσης και σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας CenterLock.

## Διόρθωση σφαλμάτων:

Εάν η ακτίνα λέιζερ δεν μπόρεσε να βρει τη μεσαία γραμμή του δέκτη λέιζερ εντός 2 λεπτών (ανεξάρτητα, αν αυτό συμβαίνει στην εκκίνηση της λειτουργίας ή μετά από αλλαγή της θέσης), εμφανίζεται στην ένδειξη κειμένου (n) ERR και όλα τα LED ένδειξης κατεύθυνσης ανάβουν.

1. Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο στο περιστροφικό λέιζερ και ένα στον δέκτη λέιζερ, για να κλείσετε το μηνύματα σφάλματος.
2. Ρυθμίστε εκ νέου τη θέση του περιστροφικού λέιζερ και του δέκτη λέιζερ, έτσι ώστε ο δέκτης λέιζερ να βρίσκεται εντός της περιοχής περιστροφής από ±8,5 % του περιστροφικού λέιζερ.

Προσέξτε, να είναι ευθυγραμμισμένος ο δέκτης λέιζερ με τον άξονα X ή τον άξονα Y, έτσι ώστε να μπορεί η ακτίνα λέιζερ να σαρώνει το πεδίο λήψης (54) οριζόντια.

1. Ξεκινήστε μετά τη λειτουργία CenterLock εκ νέου.

Σε περίπτωση που και οι δύο άξονες του περιστροφικού λέιζερ ευθυγραμμιστούν με έναν δέκτη λέιζερ, τότε πρέπει και στους δύο δέκτες λέιζερ να είναι ρυθμισμένη η ίδια λειτουργία Center. Ένας συνδυασμός της λειτουργίας CenterLock και της λειτουργίας CenterFind δεν είναι δυνατός.

Εάν σε έναν άξονα είναι ήδη η λειτουργία CenterFind ρυθμισμένη και στον άλλον άξονα ξεκινήσει η λειτουργία CenterLock, εμφανίζεται στην ένδειξη κειμένου (n) εναλλάξ ERR και CF.

1. Ρυθμίστε στους δύο δέκτες λέιζερ τη λειτουργία CenterLock και ξεκινήστε τη λειτουργία εκ νέου.

##

Ο δέκτης λέιζερ έχει ηλεκτρονικά φίλτρα για στροβοσκοπικά φώτα. Τα φίλτρα προστατεύουν π.χ. από παρεμβολές μέσω των προειδοποιητικών λυχνιών των μηχανημάτων χωματουργικών έργων.