# Iestatījumi

##

Jūs varat noteikt, ar kādu precizitāti lāzera stara pozīcija uztveršanas laukā (54) tiek parādīta vidū.

Viduslīnijas indikatora pašreizējais iestatījums redzams uztveršanas precizitātes indikatorā (l).

1. Lai mainītu uztveršanas precizitāti, nospiediet uztveršanas precizitātes iestatīšanas taustiņu tik bieži , līdz displejā tiek rādīts vēlamais iestatījums.

Nospiežot uztveršanas precizitātes iestatīšanas taustiņu , uztveršanas precizitātes attiecīgā vērtība ikreiz īslaicīgi tiek rādīta teksta indikatorā (n).

Izslēdzot uztveršanas precizitātes iestatījums tiek saglabāts.

##

Lāzera stara augstuma noteikšanai attiecībā pret mērinstrumenta uztveršanas lauku (54) var izmantot arī tonālo signālu.

Jūs varat mainīt skaļumu vai izslēgt signālu.

1. Lai izslēgtu skaņas signālu vai izmainītu tā skaļumu, nospiediet skaņas signāla regulēšanas taustiņu tik bieži līdz displejā kļūst redzams vēlamais skaņas signāla skaļums.

Nelielam skaļumam signāla indikators (p) displejā tiek rādīts ar vienu joslu, lielākam skaļumam ar 3 joslām; kad signāls ir izslēgts, indikators nodziest.

Neatkarīgi no signāla iestatījuma, lāzera staram pirmo reizi pieskaroties uztveršanas laukam (54), īslaicīgi atskan kluss apstiprinošs signāls.

Izslēdzot lāzera starojuma uztvērēju, skaņas signāla iestatījums tiek saglabāts.

##

Iestatījumu izvēlnes atvēršana: vienlaikus īslaicīgi nospiediet taustiņu un taustiņu .

Iestatījumu mainīšana apakšizvēlnē: nospiediet taustiņu vai taustiņu , lai pārietu no viena iestatījuma uz citu. Izejot no izvēlnes, automātiski tiek saglabāts pēdējais iestatījums.

Apakšizvēlņu maiņa: īslaicīgi nospiediet taustiņu , lai nokļūtu nākamajā apakšizvēlnē.

Iestatījumu izvēlnes aizvēršana: turiet taustiņu nospiestu tik ilgi, līdz iestatījumu izvēlne ir aizvērta. Vai arī iestatījumu izvēlne tiek automātiski aizvērta apm. 10 sek. pēc pēdējās reizes, kad nospiests taustiņš.

Pieejamas šādas apakšizvēlnes:

- Relatīvā augstuma mērvienība: atverot mērvienību izvēlni, teksta indikatorā (n) parādās pašreiz izvēlētā mērvienība; pieejamās mērvienības redzamas mērvienību indikatorā (m).
- LED virziena indikatori (LED): 3 LED virziena indikatoriem (55), (57) un (56) var mainīt spilgtumu un tos var izslēgt. LED indikatori deg ar izvēlēto iestatījumu.
- Displeja apgaismojums (LIT): displeja apgaismojumu var ieslēgt (deg zaļā LED) vai izslēgt (deg sarkanā LED).
- Pēdējā indikatora atmiņas funkcija (MEM): indikatoru virzienam, kurā lāzera stars ir pametis uztveršanas lauku, var ieslēgt (deg zaļā LED) vai izslēgt (deg sarkanā LED).
- LR 65 G: Centrēšanas funkcijas (CF/CL) varat izvēlēties starp režīmu CenterFind (CF) un režīmu CenterLock (CL). Faktiskais režīms parādās teksta indikatorā (n).

Izslēdzot lāzera starojuma uztvērēju, tiek saglabāti visi iestatījumi, izņemot displeja apgaismojuma iestatījumu.

##

Displejiem (58), kas atrodas lāzera starojuma uztvērēja priekšpusē un aizmugurē, ir displeja apgaismojums. Displeja apgaismojumu ieslēdz:

- ieslēdzot lāzera starojuma uztvērēju,
- nospiežot jebkuru taustiņu,
- kad lāzera stars kustas pār uztveršanas lauku (54).

Displeja apgaismojums automātiski izslēdzas:

- 30 s pēc jebkura taustiņa nospiešanas, ja lāzera stars nesasniedz uztveršanas lauku,
- 2 min pēc tam, kad pēdējo reizi nospiests taustiņš, ja lāzera stara pozīcija uztveršanas laukā nav mainījusies.

Displeja apgaismojumu var izslēgt iestatījumu izvēlnē.

Displeja apgaismojuma iestatījumi netiek saglabāti, izslēdzot lāzera starojuma uztvērēju. Pēc lāzera starojuma uztvērēja ieslēgšanas displeja apgaismojums vienmēr ir ieslēgts.