# Postavke

##

Možete odrediti kojom preciznošću će se prikazati položaj laserske zrake na prijemnom polju (54) kao „na sredini“.

Trenutnu postavku za indikator središnje linije možete vidjeti na prikazu preciznosti prijema (l).

1. Kako biste promijenili preciznost prijema, pritišćite tipku sve dok se na zaslonu ne prikaže željena postavka.

Svakim pritiskom na tipku kratko se pojavljuje odgovarajuća vrijednost preciznosti prijema na prikazu teksta (n).

Postavka za preciznost prijema pohranjuje se pri isključivanju.

##

Položaj laserske zrake u prijemnom polju (54) može se prikazati signalnim tonom.

Jakost zvuka možete promijeniti ili isključiti signalni ton.

1. Za promjenu odn. isključivanje signalnog tona pritišćite tipku sve dok se na zaslonu ne prikaže željena jakost zvuka.

Kod niske jakosti zvuka pojavljuje se indikator signalnog tona (p) na zaslonu s jednom crticom, kod visoke jakosti zvuka s tri crtice, kod isključenog signalnog tona se isključi.

Neovisno o namještanju signalnog tona, kada laserska zraka prvi put pogodi prijemno polje (54), za potvrdu će se oglasiti kratki ton niske jakosti zvuka.

Postavka za signalni ton pohranjuje se pri isključivanju laserskog prijamnika.

##

Pozivanje izbornika Postavke: Istovremeno kratko pritisnite tipku i tipku .

Promjena postavke u nekom podizborniku: Pritisnite tipku ili tipku kako biste se prebacivali između postavki. Zadnja odabrana postavka pohranjuje se automatski pri izlasku iz izbornika.

Promjena podizbornika: Kratko pritisnite tipku kako biste došli u sljedeći podizbornik.

Izlazak iz izbornika Postavke: Pritišćite tipku sve dok ne izađete iz izbornika Postavke. Alternativno se automatski izlazi iz izbornika Postavke oko 10 s nakon zadnjeg pritiska na tipku.

Dostupni su sljedeći podizbornici:

- Mjerna jedinica indikatora relativne visine: Pri pozivanju izbornika Mjerne jedinice pojavljuje se trenutno odabrana mjerna jedinica na prikazu teksta (n), dostupne mjerne jedinice možete vidjeti na prikazu mjerne jedinice (m) iznad toga.
- LED indikatori smjera (LED): Možete promijeniti svjetlinu ili isključiti 3 LED indikatora smjera (55), (57) i (56). LED svijetle u odabranoj postavci.
- Osvjetljenje zaslona (LIT): Osvjetljenje zaslona možete uključiti (zelena LED svijetli) ili isključiti (crvena LED svijetli).
- Funkcija memorije posljednjeg prijema (MEM): Prikaz smjera u kojem je laserska zraka napustila prijemno polje možete uključiti (zelena LED svijetli) ili isključiti (crvena LED svijetli).
- LR 65 G: funkcije Center (CF/CL): Možete birati između načina rada CenterFind (CF) i načina rada CenterLock (CL). Trenutni način rada pojavljuje se na prikazu teksta (n).

Osim postavke za osvjetljenje zaslona pohranjuju se sve postavke pri isključivanju laserskog prijamnika.

##

Zasloni (58) na prednjoj i stražnjoj strani laserskog prijamnika imaju osvjetljenje zaslona. Osvjetljenje zaslona se uključuje:

- pri uključivanju laserskog prijamnika
- svakim pritiskom na tipku
- kada se laserska zraka pomiče iznad prijemnog polja (54).

Osvjetljenje zaslona se automatski isključuje:

- 30 s nakon svakog pritiska na tipku ako nijedna laserska zraka ne dosegne prijemno polje
- 2 min otkada niste pritisnuli nijednu tipku i ako se ne promijeni položaj laserske zrake u prijemnom polju.

Osvjetljenje zaslona može se isključiti u izborniku Postavke.

Postavka za osvjetljenje zaslona ne pohranjuje se pri isključivanju laserskog prijamnika. Osvjetljenje zaslona uvijek je uključeno nakon uključivanja laserskog prijamnika.