# Pregled upravljačkih mogućnosti funkcija

Funkcija | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
Uključivanje/isključivanje GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG | ● | ● | − | − | − | −
Uspostavljanje veze putem funkcije Bluetooth®A) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Stanje mirovanja | ● | ● | ● | − | − | ●
Uključivanje zaključavanja tipkovnice | − | − | − | − | − | ●
Isključivanje zaključavanja tipkovnice | ● | ● | − | − | − | ●
Način rad s rotacijom, linijom i točkom | ● | ● | ● | − | − | ●
Okretanje linije/točke u ravnini rotacije | ● | ● | ● | − | − | ●
Okretanje ravnine rotacije u vertikalnom položaju | ● | ● | ● | − | − | ●
Automatska funkcija središta prema dolje u vertikalnom položaju | − | − | ● | − | − | ●
Isključivanje/uključivanje funkcije upozoravanja pri šoku | ● | ● | − | − | − | ●
Promjena osjetljivosti funkcije upozoravanja pri šoku | − | ● | − | − | − | ●
Rad s nagibom | ● | ● | ● | − | − | ●
Promjena SlopeProtect (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Ručni način rada | ● | ● | − | − | − | ●
Način rada CenterFind | − | − | − | ● | ● | −
Način rada CenterLock | − | − | − | − | ● | −
Djelomična projekcija | − | − | − | − | − | ●
Kalibriranje X‑osi i Y‑osi (horizontalni položaj)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Kalibriranje Z-osi (vertikalni položaj) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Funkcija se istovremeno treba pokrenuti na mjernom alatu s jedne strane i daljinskom upravljaču, laserskom prijamniku odn. pametnom telefonu s druge strane.

B)

  Funkcija se pokreće istovremeno na mjernom alatu i pametnom telefonu ili na laserskom prijamniku.