# Fonctions

##

Dans le mode CenterFind, le laser rotatif essaie automatiquement de caler le faisceau laser sur la ligne médiane de la cellule de réception par un mouvement ascendant et descendant de la tête de rotation.

Dans la position horizontale du laser rotatif, le faisceau laser peut être orienté par rapport à l’axe X du laser rotatif, par rapport à l’axe Y ou par rapport aux deux axes simultanément voir Mesure d’inclinaisons avec le mode CenterFind.

Dans la position verticale du laser rotatif, seule une orientation par rapport à l’axe Y est possible.

## Activation du mode CenterFind :

1. Installez le laser rotatif et la cellule de réception de façon à ce que la cellule de réception soit dirigée en direction de l’axe X ou de l’axe Y du laser rotatif.
2. Orientez la cellule de réception de façon à ce que l’axe souhaité se trouve perpendiculaire à la zone de réception (54).
3. Si le faisceau laser doit être orienté vers les deux axes, placez une cellule de réception en direction de l’axe X et une autre cellule de réception en direction de l’axe Y du laser rotatif après les avoir toutes deux connectées au laser rotatif.

Chaque cellule de réception doit se trouver à l’intérieur de la plage de pivotement de ±8,5 % du laser rotatif.

4. Mettez en marche le laser rotatif en mode rotation.

LR 65 G : La fonction Center doit être réglée sur le mode CenterFind (CF) dans le menu Paramètres.
Dans le cas d’une orientation vers les deux axes du laser rotatif, cela vaut pour les deux cellules de réception.

1. Activation du mode CenterFind pour l’axe X : Actionnez longuement la touche ou actionnez longuement simultanément la touche et la touche .
2. Activation du mode CenterFind pour l’axe Y : Actionnez longuement simultanément la touche et la touche .

Au cas où le faisceau laser doit être orienté simultanément vers les deux axes, vous devez activer séparément le mode CenterFind sur chaque cellule de réception.

Après avoir activé le mode CenterFind, la tête de rotation du laser rotatif se déplace vers le haut et vers le bas. Pendant la recherche apparaît au niveau de l’affichage texte (n) CFX (axe X) ou CFY (axe Y).

À l’instant où le faisceau laser atteint la zone de réception (54) à la hauteur de la ligne médiane, il apparaît l’indicateur « Ligne médiane » (q) ainsi que XOK (axe X) ou YOK (axe Y) au niveau de l’affichage texte (n). Sur l’écran du laser rotatif s’affiche la valeur trouvée de l’inclinaison. Le mode CenterFind est quitté automatiquement.

## Désactivation du mode CenterFind :

1. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.

## Dépannage :

Si le faisceau laser n’est pas parvenu à trouver la ligne médiane de la cellule de réception en parcourant toute la plage de pivotement de la tête, il apparaît ERR au niveau de l’affichage texte (n) et toutes les LED de direction s’allument.

1. Actionnez n’importe quelle touche sur le laser rotatif et l’une des touches de la cellule de réception pour faire disparaître les messages de défaut.
2. Corrigez la position du laser rotatif de façon à ce que la cellule de réception se trouve à l’intérieur de la plage de pivotement de ±8,5 % du laser rotatif.

Veillez à ce que la cellule de réception soit orientée vers l’axe X ou vers l’axe Y de façon à ce que le faisceau laser puisse traverser la zone de réception (54) à l’horizontale.

1. Réactivez ensuite le mode CenterFind.

LR 65 G : Pour orienter les deux axes du laser rotatif vers une cellule de réception, il faut que la même fonction Center soit activée sur les deux cellules de réception. Il n’est pas possible de combiner le mode CenterFind et le mode CenterLock.

Si vous activez le mode CenterFind sur un axe alors que le mode CenterLock est déjà activé sur l’autre axe, il apparaît au niveau de l’affichage texte (n) alternativement ERR et CL.

1. Activez le mode CenterFind sur les deux cellules de réception et redémarrez la fonction.

##

Le mode CenterFind permet de mesurer des inclinaisons allant jusqu’à 8,5 %.

1. Pour cela, installez le laser rotatif en position horizontale sur un trépied à l’une des extrémités de la surface inclinée.

L’axe X ou l’axe Y du laser rotatif doit être aligné avec l’inclinaison à mesurer.

2. Mettez en marche le laser rotatif et laissez-le s’auto-niveler.
3. Fixez la cellule de réception laser avec le support sur une mire (78).
4. Positionnez la mire près de l’outil de mesure (du même côté de la surface inclinée).
5. Ajustez la hauteur de la cellule de réception sur la mire de façon à ce que le faisceau laser du laser rotatif arrive au centre de la zone de réception ➊.
6. Positionnez ensuite avec la cellule de réception la mire à l’autre extrémité de la surface inclinée ➋.

Veillez ce faisant à ce que la position de la cellule de réception sur la mire ne change pas.

7. Activez le mode CenterFind pour l’axe orienté vers la surface inclinée.

1. Une fois que le faisceau laser s’est calé sur la ligne médiane et que le mode CenterFind est quitté, l’inclinaison de la surface s’affiche sur le laser rotatif.

##

Dans le mode CenterLock, le laser rotatif essaie automatiquement de caler le faisceau laser sur la ligne médiane de la cellule de réception par un mouvement ascendant et descendant de la tête de rotation. À la différence du mode CenterFind, la position de la cellule de réception est vérifiée en continu et l’inclinaison du laser rotatif est automatiquement corrigée. Aucune valeur d’inclinaison ne s’affiche sur l’écran du laser rotatif.

Il est possible d’orienter la cellule de réception vers l’axe X et l’axe Y, aussi bien dans la position horizontale que dans la position verticale du laser rotatif.

## Activation du mode CenterLock :

1. Installez le laser rotatif et la cellule de réception de façon à ce que la cellule de réception soit dirigée en direction de l’axe X ou de l’axe Y du laser rotatif.
2. Orientez la cellule de réception de façon à ce que l’axe souhaité se trouve perpendiculaire à la zone de réception (54).
3. Si le faisceau laser doit être orienté vers les deux axes, placez une cellule de réception en direction de l’axe X et une autre cellule de réception en direction de l’axe Y du laser rotatif après les avoir toutes deux connectées au laser rotatif.

Chaque cellule de réception doit se trouver à l’intérieur de la plage de pivotement de ±8,5 % du laser rotatif.

4. Mettez en marche le laser rotatif en mode rotation.

1. Réglez dans le menu Paramètres de la cellule de réception la fonction Center sur le mode CenterLock CL.

Dans le cas d’une orientation vers les deux axes du laser rotatif, cela vaut pour les deux cellules de réception.

2. Activation du mode CenterLock pour l’axe X : Actionnez longuement la touche ou actionnez longuement simultanément la touche et la touche .
3. Activation du mode CenterLock pour l’axe Y : Actionnez longuement simultanément la touche et la touche .

Au cas où le faisceau laser doit être orienté simultanément vers les deux axes, vous devez activer séparément le mode CenterLock sur chaque cellule de réception.

Après avoir activé le mode CenterLock, la tête de rotation du laser rotatif se déplace vers le haut et vers le bas. Pendant la recherche apparaît au niveau de l’affichage texte (n) CLX (axe X) ou CLY (axe Y).

À l’instant où le faisceau laser atteint la zone de réception (54) à la hauteur de la ligne médiane, il apparaît l’indicateur « Ligne médiane » (q) ainsi que LOC au niveau de l’affichage texte (n). Sur le laser rotatif, le symbole CenterLock s’affiche sur l’écran d’accueil pour l’axe correspondant.

En cas de changement de position de la cellule laser ou du laser rotatif, l’inclinaison est automatiquement adaptée sur le laser rotatif.

- Lorsque vous travaillez en mode CenterLock, veillez à ne pas déplacer par inadvertance le laser rotatif et la cellule de réception. L’ajustement automatique de l’inclinaison à chaque changement de position peut conduire à des mesures incorrectes.

## Interruption/désactivation du mode CenterLock :

1. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.

Si à cet instant le faisceau laser était déjà calé sur la ligne médiane de la cellule de réception, l’inclinaison réglée est conservée même après avoir désactivé ou interrompu le mode CenterLock.

## Dépannage :

Si le faisceau laser n’est pas parvenu à trouver la ligne médiane de la cellule de réception en l’espace de 2 min (que ce soit lors de l’activation du mode ou après des changements de position), il apparaît ERR au niveau de l’affichage texte (n) et toutes les LED de direction s’allument.

1. Actionnez n’importe quelle touche sur le laser rotatif et l’une des touches de la cellule de réception pour faire disparaître les messages de défaut.
2. Corrigez la position du laser rotatif de façon à ce que la cellule de réception se trouve à l’intérieur de la plage de pivotement de ±8,5 % du laser rotatif.

Veillez à ce que la cellule de réception soit orientée vers l’axe X ou vers l’axe Y de façon à ce que le faisceau laser puisse traverser la zone de réception (54) à l’horizontale.

1. Réactivez ensuite le mode CenterLock.

Pour orienter les deux axes du laser rotatif vers une cellule de réception, il faut que la même fonction Center soit activée sur les deux cellules de réception. Il n’est pas possible de combiner le mode CenterLock et le mode CenterFind.

Si vous activez le mode CenterLock sur un axe alors que le mode CenterFind est déjà activé sur l’autre axe, il apparaît au niveau de l’affichage texte (n) alternativement ERR et CF.

1. Activez le mode CenterLock sur les deux cellules de réception et redémarrez la fonction.

##

La cellule de réception est dotée de filtres électroniques ciblant les lumières stroboscopiques. Ces filtres protègent entre autres de l’action parasite des signaux d’avertissement des engins de chantier.