# Pilot

## Zasilanie pilota

Do zasilania pilota zaleca się używać baterii alkaliczno-mangano‌wych.

1. Obrócić blokadę (37) pokrywki wnęki baterii (np. za pomocą monety) w pozycję .
2. Otworzyć wnękę baterii (39) i włożyć baterie.

Należy przy tym zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości, zgodnej ze schematem umieszczonym wewnątrz wnęki.

1. Zamknąć pokrywę wnęki baterii (39) i obrócić blokadę wnęki baterii (37) pokrywy wnęki baterii w pozycję .

- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie. Baterie w pilocie, który jest przez dłuższy czas nieużywany, mogą ulec korozji.

Funkcja Bluetooth® pozostaje aktywna, dopóki w pilocie znajdują się baterie. Aby ograniczyć zużycie energii przez tę funkcję, można wyjąć baterie.

## Pierwsze uruchomienie pilota

Dopóki w pilocie znajdują się baterie o wystarczającym napięciu, pilot jest gotowy do użycia.

1. Nacisnąć dowolny przycisk na pilocie, aby aktywować pilota.
2. Udostępniony zostanie stan osi w laserze obrotowym i będzie sygnalizowany w postaci wskaźników stanu (33) i (34) na pilocie.

Dopóki świecą się wskaźniki stanu, po każdym kolejnym naciśnięciu przycisku na pilocie zmieni się odpowiednie ustawienie w laserze obrotowym. Zaświecenie się wskaźnika emisji sygnału (32) na pilocie sygnalizuje wysłanie sygnału.

W celu oszczędzania energii pilot zostanie po krótkim czasie zdezaktywowany, a wskaźniki stanu (33) i (34) przestaną się świecić.

Włączanie/wyłączanie urządzenia pomiarowego za pomocą pilota nie jest możliwe.