# Funkce

##

V režimu CenterFind se měřicí přístroj snaží automaticky pohybem rotační hlavy nahoru a dolů zaměřit laserový paprsek na středovou osu přijímače laseru. Laserový paprsek lze zaměřit na osu X nebo Y měřicího přístroje.

Na přijímači laseru se spustí režim CenterFind.

viz Režim CenterFind

Během vyhledávání se na displeji měřicího přístroje zobrazí symbol CenterFind pro jednu nebo obě osy a ukazatel stavu (12) bliká červeně.

Po zaměření laserového paprsku na středovou osu přijímače laseru se pak režim CenterFind automaticky ukončí a na úvodní obrazovce se zobrazí nalezený sklon.

Pokud se nepodařilo zaměřit laserový paprsek na středovou osu přijímače laseru, rotace laserového paprsku se zastaví a na displeji se zobrazí chybové hlášení.

1. Pro zavření chybového hlášení stiskněte libovolné tlačítko.
2. Příslušná osa se znovu zniveluje na 0 %.
3. Zkontrolujte, zda jsou měřicí přístroj a přijímač laseru správně umístěné a spusťte režim znovu.

Přijímač laseru se musí nacházet v rozsahu otáčení ±8,5 % měřicího přístroje.

Při použití režimu CenterFind se může nastavení obou os změnit, i když nebyla jedna z os zaměřená na přijímač laseru.

##

V režimu CenterLock se měřicí přístroj snaží automaticky pohybem rotační hlavy nahoru a dolů zaměřit laserový paprsek na středovou osu přijímače laseru. Na rozdíl od režimu CenterFind se nepřetržitě kontroluje poloha přijímače laseru a automaticky přizpůsobuje sklon měřicího přístroje. Na displeji se nezobrazují hodnoty sklonu.

- Při práci s režimem CenterLock dbejte pečlivě na to, aby se měřicí přístroj a přijímač laseru neúmyslně nepohnuly. Kvůli automatickému přizpůsobení sklonu při každé změně polohy může dojít k nesprávnému měření.

Laserový paprsek lze zaměřit na osu X nebo Y měřicího přístroje.

Režim CenterLock se spouští a ukončuje na přijímači laseru.

viz Režim CenterLock (LR 65 G)

Během vyhledávání se na displeji měřicího přístroje zobrazí symbol CenterLock pro jednu nebo obě osy a ukazatel stavu (12) bliká červeně.

Pokud se podařilo laserový paprsek zaměřit na středovou osu přijímače laseru, zobrazí se na úvodní obrazovce pro jednu, resp. obě osy symbol CenterLock. Hodnoty sklonu se nezobrazují.

Pokud se nepodařilo zaměřit laserový paprsek na středovou osu přijímače laseru, rotace laserového paprsku se zastaví a na displeji se zobrazí chybové hlášení.

1. Pro zavření chybového hlášení stiskněte libovolné tlačítko.
2. Příslušná osa se znovu zniveluje na 0 %.
3. Zkontrolujte, zda jsou měřicí přístroj a přijímač laseru správně umístěné a spusťte režim znovu.

Přijímač laseru se musí nacházet v rozsahu otáčení ±8,5 % měřicího přístroje.

Při použití režimu CenterLock se může nastavení obou os změnit, i když nebyla jedna z os zaměřená na přijímač laseru.

##

V rotačním režimu můžete vypnout proměnlivý laserový paprsek (8) pro jeden nebo více kvadrantů roviny rotace. Tím je umožněno omezení ohrožení laserovým zářením na určité oblasti. Kromě toho lze zabránit rušení jiných přístrojů laserovým paprskem nebo rušení laserového přijímače nežádoucími odrazy.

Vypínání jednotlivých kvadrantů lze řídit pouze pomocí Bosch Levelling Remote App. Kvadranty, ve kterých je viditelný laserový paprsek, jsou na počáteční obrazovce znázorněny v zobrazení laserového druhu provozu (b).