# Описание на продукта и дейността

##

### Ротационни лазери

Измервателният уред е предназначен за определяне и проверка на строго хоризонтални строителни линии, вертикали, линии на под‌равняване и коти.

Измервателният уред е подходящ за работа на открито и в затворени помещения.

Този продукт е потребителски лазерен продукт в съответствие с EN 50689.

### Дистанционно управление

Дистанционното управление е предназначено за управление на Bosch ротационни лазери с Bluetooth®.

Дистанционното управление е подходящо за употреба в закрити помещения и на открито.

##

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на измервателния уред и дистанционното управление на изображенията.

### Ротационни лазери

(1) | Капак на гнездото за батерии
(2) | Застопоряване на капака на гнездото за батерии
(3) | Бутон за наклон назад/ Бутон за завъртане по часовниковата стрелка
(4) | Бутон за наклон напред/ Бутон за завъртане обратно на часовниковата стрелка
(5) | Бутон линеен режим
(6) | Бутон ротационен режим
(7) | Бутон Bluetooth®
(8) | Движещ се лазерен лъч
(9) | Отвор за изходящия лазерен лъч
(10) | Отвес нагореA)
(11) | Пусков прекъсвач
(12) | Индикация на статуса
(13) | Бутон ръчен режим
(14) | Бутон настройка наклон
(15) | Дисплей
(16) | Маркирова за нивелиране
(17) | Ръкохватка за пренасяне
(18) | Резбови отвор за захващане към статив 5/8" (хоризонтално)
(19) | Предупредителна табелка за лазерния лъч
(20) | Резбови отвор за захващане към статив 5/8" (вертикално)
(21) | Сериен номер
(22) | Адаптер за батерии
(23) | Бутон за отключване на акумулаторната батерия/адаптера
(24) | Акумулаторна батерияB)

A)

  Във вертикален режим отвесът нагоре важи като 90° референтна точка.

B)

  Тази принадлежност не е включена в стандартната окомплектовка на доставката.

### Елементи за индикация ротационен лазер

(a) | Индикация скорост на въртене
(b) | Индикатори за режима на работа на лазера
(c) | Индикация за връзка по Bluetooth®
(d) | Индикация функция предупреждение удар
(e) | Индикация за състоянието на зареждане акумулаторна батерия/батерии
(f) | Индикация функция отвес надолу
(g) | Индикация ъгъл на наклон X-ос
(h) | Индикация ъгъл на наклон Y-ос
(i) | Символи екранни клавиши

### Дистанционно управление

(25) | Бутон функция отвес надолу
(26) | Бутон ротационен режим
(27) | Бутон за режим готовност
(28) | Бутон линеен режим
(29) | Бутон за завъртане обратно на часовниковата стрелка
(30) | Бутон за наклон напред
(31) | Бутон настройка наклон
(32) | Индикация изпращане на сигнал
(33) | Индикация статус X-ос
(34) | Индикация статус Y-ос
(35) | Бутон за наклон назад
(36) | Бутон за завъртане по часовниковата стрелка
(37) | Застопоряване на капака на гнездото за батерии
(38) | Сериен номер
(39) | Капак на гнездото за батерии
(40) | Дистанционно управлениеA)

A)

  Тази принадлежност не е включена в стандартната окомплектовка на доставката.

### Допълнителни приспособления/резервни части

(41) | Лазерен приемникA)
(42) | Измервателна летваA)
(43) | СтативA)
(44) | Държач за стена/изравнителен модулA)
(45) | Крепежни отвори на държача за стенаA)
(46) | Бутон за груба настройка на държача за стенаA)
(47) | Винт за фина настройка на държача за стенаA)
(48) | 5/8" винт на държача за стенаA)
(49) | МагнитA)
(50) | Лазерни очилаA)
(51) | Лазерна мерителна плочаA)
(52) | КоланA)
(53) | КуфарA)

A)

  Тази принадлежност не е включена в стандартната окомплектовка на доставката.

##

Ротационни лазери | GRL 600 CHV | GRL 650 CVHV
--- | --- | ---
Каталожен номер | ‎3 601 K61 F..‎‎‎‎ | ‎3 601 K61 V..‎‎‎‎
макс. работна височина над базовата височина | 2000 m | 2000 m
относителна влажност на въздуха макс. | 90 % | 90 %
Степен на замърсяване съгласно IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Клас лазер | 2 | 2
Тип лазер | 630–650 nm, < 1 mW | 500−540 nm, < 1 mW
Дивиргенция | < 1,5 mrad (пълен ъгъл) | < 1,5 mrad (пълен ъгъл)
Захранване на измервателния уред
Акумулаторна батерия (литиево-йонна) | 18 V | 18 V
Батерии (алкално-манганови) (с адаптер за батерии) | 4× 1,5 V LR20 (D) | 4× 1,5 V LR20 (D)
Работен диапазон (радиус) макс.
без лазерен приемникB) | 30 m | 35 m
с лазерен приемник | 300 m | 325 m
Точност на нивелиране при 30 m разстояниеC)D)
Хоризонтално | ±1,5 mm | ±1,5 mm
Вертикално | ±3 mm | ±3 mm
Обхват на автоматично нивелиране | ±8,5 % (±5°) | ±8,5 % (±5°)
Време на нивелиране (при до 3 % наклон) | 30 s | 30 s
Скорост на въртене | 150/300/600 min–1 | 150/300/600 min–1
Режим на работа с едноосев/двуосев наклон | ±8,5 % | ±8,5 %
Точност режим на наклонC)E) | ±0,2 % | ±0,2 %
препоръчителен лазерен приемник | LR 60 | LR 65 G
Поставка за статив (хоризонтална/вертикална) | 5/8" | 5/8"
Време на работа ок.
с акумулаторна батерия (4 Ah) | 60 h | 50 h
с батерии | 70 h | 60 h
ТеглоF) | 3,95 kg | 3,92 kg
Размери (дължина × ширина × височина) | 327 × 188 × 278 mm | 327 × 188 × 278 mm
Вид защита | IP68 | IP68
Височина тест за преобръщанеG) | 2 m | 2 m
A-оценено равнище на звуковото налягане | < 70 dB(A) | < 70 dB(A)
Bluetooth® измервателен уред
Работен честотен диапазон | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
Мощност на излъчване макс. | 6,3 mW | 6,3 mW
Клас | 1 | 1
СъвместимостH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Диапазон на сигнала макс.I) | 100 m | 100 m
Bluetooth® смартфон
СъвместимостH) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Операционна системаJ) | Android 6 (и по-нова) iOS 11 (и по-нова) | Android 6 (и по-нова) iOS 11 (и по-нова)
препоръчителна температура на околната среда при зареждане | 0° C … +35 °C | 0° C … +35 °C
Разрешена температура на околната среда |  |
по време на работа | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
за съхраняване | –20 °C … +50 °C | –20 °C … +50 °C
препоръчителни акумулаторни батерии | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah | GBA 18V… ProCORE18V 4,0 Ah/8,0 Ah
препоръчителни зарядни устройства | GAL 18… GAX 18… GAL 36… | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Има само непроводимо замърсяване, при което обаче е възможно да се очаква временно причинена проводимост поради конденз.

B)

  При неблагоприятни условия (напр. непосредствени слънчеви лъчи) работният диапазон може да е по‑малък.

C)

  при 20 °C

D)

  успоредно на осите

E)

  При максимален наклон от ±8,5 % максималното отклонение възлиза на ±0,2 %.

F)

  Тегло без акумулаторна батерия/адаптер/батерии

G)

  Измервателният уред е монтиран върху статив в хоризонтално положение и се преобръща върху плосък бетонов под.

H)

  При Bluetooth®-Low-Energy устройства според модела и операционната система може да не е възможно изграждане на връзка. Bluetooth® устройствата трябва да поддържат профила SPP.

I)

  Обхватът може да се изменя в широки граници в зависимост от конкретните условия, включително от използваното устройство. В затворени помещения и през метални прегради (напр. стени, шкафове, куфари и др.п.) обхватът на Bluetooth® сигналът може да бъде значително по-малък.

J)

  В зависимост от актуализиранията на Bosch Levelling Remote App може да са нужни по-нови версии на операционната система.

За еднозначно идентифициране на Вашия измервателен уред служи серийният номер (21) на табелката на уреда.

Дистанционно управление | RC 6
--- | ---
Каталожен номер | ‎3 601 K69 R..‎‎‎‎
Работна температура | –10 °C … +50 °C
Температурен диапазон за съхраняване | –20 °C … +70 °C
макс. работна височина над базовата височина | 2000 m
относителна влажност на въздуха макс. | 90 %
Степен на замърсяване съгласно IEC 61010-1 | 2A)
Работен диапазон (радиус) макс. | 100 m
Батерии | 2× 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® дистанционно управление
Работен честотен диапазон | 2402–2480 MHz
Мощност на излъчване макс. | 6,3 mW
Клас | 1
СъвместимостB) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)
Диапазон на сигнала макс.C) | 100 m
ТеглоD) | 0,14 kg
Размери (дължина × ширина × височина) | 122 × 59 × 27 mm
Вид защита | IP54

A)

  Има само непроводимо замърсяване, при което обаче е възможно да се очаква временно причинена проводимост поради конденз.

B)

  При Bluetooth®-Low-Energy устройства според модела и операционната система може да не е възможно изграждане на връзка. Bluetooth® устройствата трябва да поддържат профила SPP.

C)

  Обхватът може да се изменя в широки граници в зависимост от конкретните условия, включително от използваното устройство. В затворени помещения и през метални прегради (напр. стени, шкафове, куфари и др.п.) обхватът на Bluetooth® сигналът може да бъде значително по-малък.

D)

  Тегло без батерии