# Mõõteriista täpsuse kontrollimine ja kalibreerimine

Täpsuskontrolli ja kalibreerimist tohivad teha vaid hästi koolitatud ja kvalifitseeritud isikud. Mõõteriista täpsuse kontrollimisel ja kaliibrimisel esinevad seaduspärasused peavad olema teada.

Pidevalt täpsete tulemuste saamiseks tehke vähemalt 1× aastas kalibreerimine või laske mõõteriista Bosch klienditeeninduses kontrollida.

##

Suurimat mõju avaldab ümbritseva keskkonna temperatuur. Eriti just maapinnalt ülespoole suunatud temperatuurierinevused võivad laserkiire kõrvale kallutada.

Maapinnast kerkiva soojuse termiliste mõjude vähendamiseks on soovitav mõõteriista kasutada statiivil. Lisaks paigaldage mõõteseade võimalikult tööpinna keskele.

Väliste mõjude kõrval võivad hälbeid tekitada ka seadmepõhised mõjud (nt kukkumised või tugevad löögid). Seepärast kontrollige nivelleerimistäpsust iga kord enne töö algust.

Kui mõõteriist peaks nivelleerimistäpsuse kontrollimisel ületama maksimaalset hälvet, siis tehke kalibreerimine või laske mõõteriista Bosch klienditeeninduses kontrollida.

##

Usaldusväärse ja täpse tulemuse saamiseks on soovitav nivelleerimistäpsuse kontrollimine läbi viia 30 m vabal mõõtelõigul tugeval aluspinnal seina ees. Tehke mõlema teljega komplektne mõõtmistoiming.

1. Paigaldage mõõteriist horisontaalasendis 30 m kaugusele seina ette statiivile või asetage tugevale, tasasele aluspinnale.
2. Lülitage mõõteseade sisse.

1. Märkige nivelleerumise lõpetamise järel seinale laserikiire keskpunkt (punkt Ⅰ).

1. Pöörake mõõteriista ilma kõrgust muutmata 180°.
2. Laske mõõteriistal nivelleeruda.
3. Märkige seinale laserikiire keskpunkt (punkt Ⅱ).

Jälgige, et punkt Ⅱ oleks vertikaalselt punkti Ⅰ kohal või all.

4. Pöörake mõõteriista 90° ja korrake mõõtmist teise telje jaoks.

30 m mõõtelõigul on maksimaalne lubatud hälve ±1,5 mm. Punktide I ja II vahekaugus d tohib igal mõõtmistoimingul olla maksimaalselt 3 mm.

##

Kontrollimiseks vajate 10 m kõrguse seina ees tugeval aluspinnal vaba mõõtelõiku.

1. Kinnitage seinale nöörlood.
2. Paigaldage vertikaalasendis mõõteriist tugevale, tasasele aluspinnale.
3. Lülitage mõõteriist sisse ja laske nivelleeruda.
4. Joondage mõõteriist nii, et laserkiir tabab nöörloodi selle ülemises otsas täpselt keskel.
5. Vahekaugus d laserikiire ja nööri alumise otsa vahel näitab mõõteriista hälvet vertikaalist.

10 m kõrguse mõõtelõigu korral on maksimaalne lubatud hälve ±1 mm. Vahekaugus d tohib järelikult olla kõige enam 1 mm.

##

Järgnevaid töid tohivad teha vaid hästi koolitatud ja kvalifitseeritud isikud. Mõõteriista täpsuse kontrollimisel ja kaliibrimisel esinevad seaduspärasused peavad olema teada.

- Kalibreerige mõõteseade väga täpselt või laske mõõteseadet kontrollida Bosch klienditeeninduses. Ebatäpne kalibreerimine toob kaasa valed mõõtetulemused.

- Alustage kalibreerimist vaid siis, kui mõõteseadme kalibreerimine on nõutav. Kui mõõteseade on kalibreerimisrežiimil, peate kalibreerimistoimingu äärmise täpsusega lõpuni viima, et hiljem ei kuvataks valesid mõõtetulemusi.

- Kontrollige iga kaliibrimise järel nivelleerimistäpsust. Kui hälve on maksimaalsest lubatud väärtusest suurem, laske mõõteriista Bosch klienditeeninduses kontrollida.

### X- ja Y-telje kaliibrimine

GRL 600 CHV kaliibrimine on võimalik üksnes laserkiire vastuvõtja LR 60 abil, GRL 650 CHVG kaliibrimine üksnes LR 65 G abil. Laservastuvõtja peab olema mõõteriistaga ühendatud Bluetooth®-i kaudu vaadake Ühenduse moodustamine kaugjuhtimispuldiga / laserikiire vastuvõtjaga.

Mõõteriista ja laserikiire vastuvõtja asendit ei tohi kaliibrimise ajal muuta (välja arvatud kirjeldatud joondamised või pööramised). Paigaldage seepärast mõõteriist tugevale, tasasele aluspinnale ja kinnitage laserikiire vastuvõtja kindlalt.

Kaliibrimine tuleks võimaluse korral viia läbi rakenduse Bosch Levelling Remote App kaudu. Rakenduse kaudu juhtimisel jäävad ära veavõimalused, mis võivad muul juhul mõõteriista asendit nuppude ettevaatamatu vajutamise tõttu muuta.
Kaliibrimisel ilma rakendust kasutamata tuleb mõõteriistal vajutada vastavaid nuppe, kaugjuhtimispult ei ole kaliibrimise ajal kasutatav.

Vajate 30 m tugeval aluspinnal vaba mõõtelõiku. Kui ühtegi sellist mõõtelõiku ei saa kasutada, võib kaliibrimise läbi viia ka väiksema nivelleerimistäpsusega 15 m pikkusel mõõtelõigul.

## Mõõteriista ja laserikiire vastuvõtja paigaldamine kaliibrimiseks:

1. Paigaldage horisontaalasendis mõõteriist 30 m või 15 m kaugusele laserikiire vastuvõtjast statiivile (43) või asetage tugevale, tasasele aluspinnale.
2. Kinnitage laserikiire vastuvõtja kindlalt sobivale kõrgusele:

- seinale või muule pinnale magnetiga või laserikiire vastuvõtja riputuskonksuga
- või stabiilselt kinnitatud abivahendi külge laserkiire vastuvõtja hoidikuga.

vaadake Hoidikuga kinnitamine

## Mõõteriista joondamine kaliibrimiseks:

1. Joondage mõõteriist nii, et vermitud X‑telje näit mõõteriistal oleks "+"-küljega suunatud laserikiire vastuvõtjale. X‑telg peab olema sealjuures laserikiire vastuvõtja suhtes vertikaalne.

## Kaliibrimise käivitamine:

Kalibreerimine Bosch Levelling Remote App kaudu:

1. Lülitage mõõteseade sisse.
2. Käivitage rakenduses kaliibrimine.
3. Järgige rakenduse antavaid suuniseid.

Kaliibrimine ilma rakenduseta:

1. Lülitage mõõteriist ja laserikiire vastuvõtja sisse.
2. Kontrollige, et mõlemad oleks Bluetooth®-i kaudu ühendatud.
3. Vajutage kalibreerimise käivitamiseks nuppu laserikiire vastuvõtjal ja nuppu laserikiire vastuvõtjal samaaegselt.
4. Laserikiire vastuvõtja ekraanil kuvatakse CAL.
5. Kaliibrimise katkestamisel vajaduse korral vajutage laserkiire vastuvõtjal pikalt nuppu .

## Kaliibrimine ilma rakendust kasutamata:

1. Valige kaliibrimise käivitamise järel mõõteriista ekraanile ilmuvast menüüst olemasolev kaugus mõõteriista ja laserikiire vastuvõtja vahel.
2. Vajutage selleks nuppu või .
3. Kinnitage valik abil, vajutades nuppu .

1. Järgnevas menüüs valitud mõõtelõigu ja juurdekuuluva nivelleerimistäpsuse kinnitamiseks () vajutage nuppu .
2. Mõõtelõigu valimisele tagasipöördumiseks () vajutage nuppu .

1. Joondage laserikiire vastuvõtja kõrguse suunas nii, et muutuv laserikiir (8) kuvatakse laserikiire vastuvõtjal keskmestatult. vaadake Suunakuvad
2. Kinnitage laserikiire vastuvõtja kindlalt sellele kõrgusele.

## X‑telje kaliibrimine:

1. Kontrollige, et mõõteriist ja laserikiire vastuvõtja oleks omavahel joondatud ekraanil kujutatud viisil (X-telje "+"-pool on suunatud laserkiire vastuvõtjale).
2. Käivitage X‑telje kaliibrimine abil, vajutades nuppu .

1. Kui ekraanil kuvatakse see samm, pöörake mõõteriista 180°, nii et X-telje "–"-külg oleks suunatud laserikiire vastuvõtjale.

Jälgige igal pööramisel, et mõõteriista kõrgus ja kalle ei muutuks.

1. Kinnitage pööramine abil, vajutades nuppu .
2. Jätkatakse X-telje kaliibrimist.

Kui X‑telje kaliibrimine on edukalt lõpetatud, kuvatakse mõõteriista ekraanil see sümbol.

1. Jätkake kaliibrimist abil, vajutades nuppu .

## Y‑telje kaliibrimine:

1. Pöörake mõõteriista noole suunas 90°, nii et Y-telje "+"-külg oleks suunatud laserikiire vastuvõtjale.
2. Kinnitage pööramine abil, vajutades nuppu .

1. Kui ekraanil kuvatakse see samm, pöörake mõõteriista 180°, nii et Y-telje "–"-külg oleks suunatud laserkiire vastuvõtjale.
2. Kinnitage pööramine abil, vajutades nuppu .
3. Jätkatakse Y‑telje kaliibrimist.

Kui Y‑telje kaliibrimine on edukalt lõpetatud, kuvatakse mõõteriista ekraanil see sümbol.

1. Lõpetage Y‑telje kaliibrimine abil, vajutades nuppu .

See sümbol kinnitab X- ja Y-telje edukat kaliibrimist alguses valitud nivelleerimistäpsusega.

1. Lõpetage kaliibrimine abil, vajutades nuppu .

Kui kaliibrimine on edukalt lõpule viidud, lülitub mõõteseade automaatselt välja.

## Kaliibrimine ei õnnestunud:

Kui X‑ või Y‑telje kaliibrimine ei õnnestunud, kuvatakse mõõteriista ekraanile vastav veateade. Laserikiire vastuvõtja ekraanil kuvatakse ERR.

1. Katkestage kaliibrimine abil, vajutades nuppu .
2. Kontrollige, et mõõteriist ja laserkiire vastuvõtja oleks korrektselt joondatud (vt eespool toodud kirjeldust).
3. Käivitage kaliibrimine uuesti.

Kui kaliibrimine jälle ei õnnestu, laske mõõteriista mõnes Bosch-klienditeeninduses kontrollida.

### Z-telje kaliibrimine

Kaliibrimiseks vajate 10 m kõrguse seina ees tugeval aluspinnal vaba mõõtelõiku.

1. Kinnitage seinale nöörlood.
2. Paigaldage mõõteriist tugevale, tasasele aluspinnale.
3. Lülitage mõõteriist sisse ja laske nivelleeruda.
4. Joondage mõõteriist nii, et laserikiir tabab seina vertikaalselt ja lõikab nöörloodi.
5. Lülitage mõõteseade välja.
6. Hoidke nuppu vajutatult ja vajutage siis täiendavalt lühidalt nuppu .
7. Mõõteriist lülitub sisse.
8. Laske mõõteriistal nivelleeruda.

1. Joondage laserikiir nii, et see oleks võimalikult paralleelne nöörloodiga.

1. Kallutage laserikiirt suunas ◀, vajutades nuppu . Kallutage laserikiirt suunas ▶, vajutades nuppu .
2. Kui laserikiirt ei saa joondada paralleelselt nöörloodiga, joondage mõõteriist seina suhtes täpsemalt ja käivitage kaliibrimistoiming uuesti.
3. Kui laserikiir on paralleelselt joondatud, salvestage kaliibrimine abil, vajutades nuppu .

See sümbol kinnitab Z-telje edukat kaliibrimist. Samaaegselt vilgub olekunäit (12) 3× roheliselt.

1. Lõpetage kaliibrimine abil, vajutades nuppu .

1. Kui kaliibrimine on edukalt lõpule viidud, lülitub mõõteseade automaatselt välja.

Kui Z-telje kaliibrimine ei õnnestunud, kuvatakse see veateade.

1. Katkestage kaliibrimine abil, vajutades nuppu .
2. Kontrollige, et võrdlusvertikaal oleks pöördpea kallutuspiirkonnas, ja käivitage kaliibrimine uuesti.

Jälgige, et mõõteriista kaliibrimise ajal ei liigutata.

Kui kaliibrimine jälle ei õnnestu, laske mõõteriista mõnes Bosch-klienditeeninduses kontrollida.