# Функции

##

В режим CenterFind измервателният уред се опитва да центрира автоматично лазерния лъч върху средната линия на лазерния приемник чрез движение на ротационната глава нагоре и надолу. Лазерният лъч може да се нивелира върху X- или Y-оста на измервателния уред.

Режимът CenterFind се стартира върху лазерния приемник.

вж. Режим CenterFind

По време на търсенето се показва символ CenterFind за едната или и двете оси на дисплея на измервателния уред и индикацията на статуса (12) мига в червено.

Ако лазерният лъч е нивелирен върху средната линия на лазерния приемник, то режимът CenterFind автоматично се прекратява и намереният наклон се показва на стартовия екран.

Ако лазерният лъч не е нивелиран върху средната линия на лазерния приемник, ротацията на лазерния лъч спира и на дисплея се показва съобщение за грешка.

1. Натиснете произволен бутон, за да затворите съобщението за грешка.
2. Съответната ос се нивелира отново на 0 %.
3. Проверете дали измервателният уред и лазерният приемник са правилно поставени и стартирайте наново режима.

Лазерният приемник трябва да се намира в рамките на областта на завъртане от ±8,5 % на измервателния уред.

При използване на режим CenterFind настройката на двете оси може да се промени, дори и ако една от осите не е насочена върху лазерния приемник.

##

В режим CenterLock измервателният уред се опитва да центрира автоматично лазерния лъч върху средната линия на лазерния приемник чрез движение на ротационната глава нагоре и надолу. За разлика от режим CenterFind позицията на лазерния приемник постоянно се проверява и наклонът на измервателния уред се адаптира автоматично. Стойностите на наклон не се показват на дисплея.

- При работа с режима CenterLock внимавайте за това, измервателният уред и лазерният приемник да не се движат неволно. Чрез автоматичното адаптиране на наклона при всяка промяна в позицията може да се стигне до грешни измервания.

Лазерният лъч може да се нивелира върху X или Y-оста на измервателния уред.

Режимът CenterLock се стартира и прекратява върху лазерния приемник.

вж. Режим CenterLock (LR 65 G)

По време на търсенето се показва символ CenterLock за едната или и двете оси на дисплея на измервателния уред и индикацията на статуса (12) мига в червено.

Ако лазерният лъч е нивелиран върху средната линия на лазерния приемник, на стартовия екран за едната, респ. двете оси се показва символът CenterLock. Стойностите на наклон не се показват.

Ако лазерният лъч не е нивелиран върху средната линия на лазерния приемник, ротацията на лазерния лъч спира и на дисплея се показва съобщение за грешка.

1. Натиснете произволен бутон, за да затворите съобщението за грешка.
2. Съответната ос се нивелира отново на 0 %.
3. Проверете дали измервателният уред и лазерният приемник са правилно поставени и стартирайте наново режима.

Лазерният приемник трябва да се намира в рамките на областта на завъртане от ±8,5 % на измервателния уред.

При използване на режим CenterLock настройката на двете оси може да се промени, дори и ако една от осите не е насочена върху лазерния приемник.

##

В ротационен режим можете да изключвате променливия лазерен лъч (8) за един или няколко квадранта от равнината на ротация. Така е възможно да ограничите заплахата от лазерно облъчване на определени области. Освен това може да се избегне смущаването на други уреди от лазерния лъч или смущаването на лазерния приемник от нежелани отражения.

Изключването на отделни квадранти може да се управлява само с помощта на Bosch Levelling Remote App. Квадрантите, в които лазерният лъч се вижда, са различими в индикацията работен режим лазер (b) на стартовия екран.