# Arbeide med tilbehør

##

Lasermåltavlen (51) forbedrer laserstrålens synlighet ved ugunstige forhold og større avstander.

Den reflekterende delen av lasermåltavlen (51) forbedrer laserlinjens synlighet. Den transparente delen gjør at laserlinjen kan ses også fra baksiden av lasermåltavlen.

##

Et stativ gir et stabilt måleunderlag som kan justeres i høyden.

1. For horisontal modus setter du måleverktøyet med 5/8"-stativfestet (18) på gjengene til stativet (43).
2. For vertikal modus bruker du 5/8"-stativfestet (20).
3. Skru fast måleverktøyet med stativets festeskrue.

På et stativ med måleskala på uttrekket kan du stille inn høydeforskyvningen direkte.

1. Grovjuster stativet før du slår på måleverktøyet.

##

Lasersiktebrillen filtrerer ut omgivelseslyset. Dermed virker lyset til laseren sterkere for øyet.

##

Du kan feste måleverktøyet på en vegg ved bruk av veggholderen med justeringsenhet (44). Montering av veggholderen anbefales for eksempel ved arbeid som ligger over uttrekkshøyden til stativet, eller ved arbeid på ustabilt underlag og uten stativ.

1. Skru fast veggholderen (44) på en vegg med skruer gjennom festehullene (45).
2. Monter veggholderen så loddrett som mulig, og kontroller at den festes stabilt.
3. Skru inn 5/8"-skruen (48) til veggholderen i det horisontale stativfestet (18) eller det vertikale stativfestet (20) på måleverktøyet, avhengig av oppgaven.

Ved hjelp av justeringsenheten kan du justere høyden til måleverktøyet med inntil ca. 13 cm.

1. Trykk på trykkknappen (46).
2. Skyv justeringsenheten grovt til ønsket høyde.

Med fininnstillingsskruen (47) kan du stille inn laserstrålen nøyaktig på en referansehøyde.

##

Det er viktig å være svært forsiktig under arbeid med målestaven i nærheten av høyspenningsledninger. Hvis målestaven nærmer seg høyspenningsledninger, kan det oppstå elektrisk støt, noe som kan føre til død.

Bruk ikke målestaven når det trekker opp til uvær.

Til kontroll av om flaten er plan eller markering av helninger anbefales det å bruke nivellerstangen (42) sammen med lasermottakeren.

Oppe på nivellerstangen (42) er det en relativ måleskala. Nullhøyden kan du forhåndsinnstille nede på uttrekket. Slik kan avvik fra beregnet høyde avleses direkte.