# Lucrul cu accesoriile

##

Panoul de vizare laser (51) optimizează vizibilitatea fasciculului laser în caz de condiţii nefavorabile şi de distanţe mari.

Suprafaţa reflectorizantă a panoului de vizare laser (51) optimizează vizibilitatea liniei laser, iar suprafaţa transparentă permite vizualizarea liniei laser chiar şi din partea posterioară a panoului de vizare laser.

##

Stativul este un suport de măsurare stabil, cu înălţime reglabilă.

1. Pentru funcţionarea în modul orizontal, utilizează filetul de 5/8"de prindere pe stativ (18) pentru a aşeza aparatul de măsură pe filetul stativului (43).
2. Pentru funcţionarea în modul vertical, utilizează filetul de 5/8" de prindere pe stativ (20).
3. Fixează prin înşurubare aparatul de măsură cu şurubul de fixare al stativului.

Cu un stativ cu scară pe măsurare la nivelul dispozitivului de extindere poţi regla direct compensarea înălţimii.

1. Înainte de a conecta aparatul de măsură, aliniaţi brut stativul.

##

Ochelarii pentru laser filtrează lumina ambiantă. Aceasta face ca lumina razei laser să pară mai puternică în ochii utilizatorului.

##

Poţi fixa aparatul de măsură pe un perete utilizând suportul de perete cu unitatea de calibrare (44). Utilizarea suportului de perete este recomandată, de exemplu, pentru lucrări efectuate la o înălţime peste cea a dispozitivului de extindere sau la efectuarea de lucrări pe o suprafaţă instabilă şi fără stativ.

1. Fixează pe un perete suportul de perete (44) cu ajutorul unor şuruburi trecute prin găurile de fixare (45).
2. Montează suportul de perete pe cât posibil perpendicular şi asigură o fixare stabilă.
3. În funcţie de utilizare, înfiletează şurubul de 5/8" (48) al suportului de perete în filetul orizontal de prindere pe stativ (18) sau în filetul vertical de prindere pe stativ (20) de la aparatul de măsură.

Cu ajutorul unităţii de aliniere poţi deplasa aparatul de măsură până la o înălţime de aproximativ 13 cm.

1. Apasă butonul (46)
2. Împinge unitatea de aliniere aproximativ până la înălţimea dorită.

Cu şurubul de reglare fină (47) poţi alinia cu exactitate fasciculul laser la o înălţime de referinţă.

##

Se recomandă o atenţie deosebită în cazul lucrărilor efectuate cu bara de măsurare în apropierea cablurilor de înaltă tensiune. La apropierea barei de măsurare de cablurile de înaltă tensiune, se poate produce o electrocutare, care ar putea fi fatală.

Nu lucra cu bara de măsurare în condiţii de furtună iminentă.

Pentru verificarea planeităţilor sau pentru realizarea pantelor, este recomandat să foloseşti bara de măsurare (42) împreună cu receptorul laser.

Pe bara de măsurare (42) este reprezentată la nivel superior o scară relativă de măsurare. Poţi seta înălţimea zero a acesteia în partea de jos a dispozitivului de extindere. Astfel vei putea citi direct abaterile de la înălţimea de referinţă.