# Exemple de utilizare

##

1. Aşază aparatul de măsură în poziţie orizontală pe o suprafaţă solidă sau montează-l pe un stativ (43).

Lucrul cu stativul:

1. Aliniază fasciculul laser la înălţimea dorită.
2. Transferă, respectiv verifică înălţimea în locul vizat.

Lucrul fără stativ:

1. Stabileşte diferenţa de înălţime dintre fasciculul laser şi înălţimea punctului de referinţă cu ajutorul panoului de vizare laser (51).
2. Transferă sau verifică diferenţa de înălţime măsurată în locul ţintă.

##

Dacă urmează să fie configurate unghiuri drepte sau dacă este necesară realizarea de pereţi intermediari, trebuie să deplasezi în sus punctul pe direcţia normalei (10) paralel cu o linie de referinţă (de exemplu, perete).

1. Pentru aceasta, aşază aparatul de măsură în poziţie verticală şi poziţionează-l astfel încât punctul pe direcţia normalei să fie orientat în sus aproximativ paralel cu linia de referinţă.
2. Pentru o poziţionare precisă, măsoară distanţa dintre punctul pe direcţia normalei la nivel superior şi linia pe direcţia normalei direct pe aparatul de măsură cu ajutorul panoului de vizare laser (51).
3. Măsoară din nou distanţa dintre punctul pe direcţia normalei şi linia de referinţă, cât mai departe posibil de aparatul de măsură.
4. Aliniază punctul pe direcţia normalei la aceeaşi distanţă faţă de linia pe direcţia normalei şi cea utilizată la efectuarea măsurării directe la aparatul de măsură.
5. Unghiul drept faţă de punctul pe direcţia normalei în sus (10) este indicat de către fasciculul laser variabil (8).

##

1. Aşază aparatul de măsură în poziţie verticală.
2. Dacă doreşti ca planul vertical să fie în unghi drept faţă de o linie pe direcţia normalei (de exemplu, perete), orientează punctul pe direcţia normalei în sus (10) în funcţie de linia de referinţă.
3. Linia perpendiculară este indicată de fasciculul laser variabil (8).

##

1. Pentru a alinia linia laser verticală sau planul de rotaţie la un punct de referinţă de pe un perete, aşază aparatul de măsură în poziţie verticală şi aliniază brut linia laser sau planul de rotaţie la punctul de referinţă.
2. Pentru alinierea cu precizie în funcţie de punctul pe direcţia normalei, roteşte planul de rotaţie în jurul axei X vezi Rotirea planului de rotaţie în cazul poziţiei verticale.

##

În cazul condiţiilor de luminozitate favorabile (mediu ambiant întunecat) şi la distanţe scurte, poţi lucra fără receptor laser. Pentru o mai bună vizibilitate a fasciculului laser, selectează modul cu puncte şi rotiţi fasciculul laser către locul ţintă.

##

În condiţii de luminozitate nefavorabilă (mediu iluminat puternic, în condiţii de luminozitate nefavorabilă) şi la distanţe mai mari, utilizează receptorul laser pentru a detecta mai bine fasciculul laser (41).

1. În timpul lucrului cu receptorul laser, selectează modul rotativ cu viteza maximă de rotaţie.

##

În zona exterioară trebuie să utilizezi întotdeauna receptorul laser (41).

1. În cazul lucrărilor pe suprafeţe instabile, montează aparatul de măsură pe stativ (43).

Lucrează numai cu funcţia de avertizare privind şocurile activată pentru a evita măsurările incorecte în timpul mişcărilor la sol sau vibraţiilor aparatului de măsură.

##

1. Montează aparatul de măsură în poziţie orizontală pe un stativ (43) şi aşază stativul în afara zonei cofrajului.
2. Selectează modul rotativ.
3. Fixează receptorul laser (41) cu suportul pe o bară de măsurare (42).
4. Aşază bara de măsurare în funcţie de un punct de referinţă normalei pentru cofraj.
5. Aliniază înălţimea receptorului laser pe bara de măsurare astfel încât fasciculul laser variabil (8) de la aparatul de măsură să fie indicat în poziţie centrată. vezi Indicatoare de direcţie
6. Ulterior, aşază succesiv bara de măsurare cu receptorul laser în diferite puncte de testare pe cofraj.

Asigură-te că poziţia receptorului laser de pe bara de măsură rămâne neschimbată.

1. Corectează înălţimea cofrajului până când fasciculul laser este indicat centrat în toate punctele de verificare.

##

1. Montează aparatul de măsură în poziţie orizontală pe un stativ (43).
2. Selectează modul rotativ.
3. Aşază stativul cu aparatul de măsură astfel încât axa X să fie aliniată cu înclinarea care urmează să fie verificată.
4. Reglează înclinarea pe direcţia normalei ca înclinare a axei X vezi Funcţionarea înclinată în poziţie orizontală.
5. Fixează receptorul laser (41) cu suportul pe o bară de măsurare (42).
6. Aşază bara de măsurare pe baza suprafeţei înclinate.
7. Aliniază înălţimea receptorului laser pe bara de măsurare astfel încât fasciculul laser variabil (8) de la aparatul de măsură să fie indicat în poziţie centrată. vezi Indicatoare de direcţie
8. Ulterior, aşază succesiv bara de măsurare cu receptorul laser în diferite puncte de testare pe suprafaţa înclinată.

Asigură-te că poziţia receptorului laser de pe bara de măsură rămâne neschimbată.

Dacă fasciculul laser este indicat în centrul tuturor punctelor de verificare, înclinarea suprafeţei este corectă.