# Zagon rotacijskega laserja

- Poskrbite, da na delovnem območju ni ovir, s katerih bi se laserski žarek lahko odbil ali ki bi ga lahko ovirale. Prekrijte npr. odsevne ali sijoče površine. Ne merite skozi steklo ali podobne materiale. Zaradi odbitega ali zastrtega laserskega žarka so lahko merilni rezultati napačni.

- Za označitev vedno uporabite le sredino laserske točke oz. laserske linije. Velikost laserske točke oz. širina laserske linije se z razdaljo spremeni.

##

Vodoravni položaj

Navpični položaj

1. Postavite merilno napravo na stabilno podlogo v vodoravnem ali navpičnem položaju oziroma jo namestite na stojalo (43) ali na stensko držalo (44) z izravnalno enoto.

Vedno pazite, da bo merilna naprava v stabilnem položaju, s čimer se boste izognili prekinitvam delovanja zaradi dodatnih niveliranj. Zaradi izredne natančnosti niveliranja meril‌na naprava zelo občutljivo reagira na tresenje in na spreminjanje položaja.

##

Glavne funkcije merilne naprave se krmilijo s tipkami na merilni napravi ter prek daljinskega upravljalnika (40). Dodatne funkcije so na voljo prek daljinskega upravljalnika (40), laserskega sprejemnika (41) ali Bosch Levelling Remote App.

glejte Pregled možnosti krmiljenja funkcij

Za prikaz na zaslonu (15) merilne naprave velja:

- Ob prvem pritisku katere koli funkcijske tipke (npr. tipke ) se prikažejo trenutne nastavitve funkcije. Ob drugem pritisku funkcijske tipke se nastavitve spremenijo.
- V spodnjem delu zaslona so v različnih menijih prikazani simboli zaslonskih tipk (i). S pripadajočimi funkcijskimi tipkami (zaslonske tipke), ki so razvrščene okrog zaslona, lahko vključite s simboli (i) prikazane funkcije (glejte sliko). Odvisno od izbranega menija prikazujejo simboli različne funkcijske tipke, ki jih lahko uporabite (npr. v meniju za rotacijski način tipko ) ali dodatne funkcije, kot so naprej (), nazaj () ali potrditev ().
- S simboli na zaslonskih tipkah (i) je označeno tudi, ali sta tipki in v trenutno odprtem meniju namenjeni nagibu s spuščanjem () oziroma nagibu z dviganjem () ali vrtenju v desno () oziroma vrtenju v levo ().
- 5 s po zadnjem pritisku tipke se prikaz samodejno vrne na začetni zaslon.
- Z vsakim pritiskom oz. vsakim signalom, ki doseže merilno napravo, se zaslon (15) osvetli. Osvetlitev ugasne približno 1 min po zadnjem pritisku tipke.

Nagibanje oz. vrtenje v različnih funkcijah se lahko pospeši, če za dlje časa pritisnete ustrezne tipke za nagib oz. vrtenje na merilni napravi oz. daljinskem upravljalniku.

Ob izklopu merilne naprave se vse funkcije ponastavijo na standardne nastavitve.

##

Pred prvim zagonom ter pred začetkom izvajanja dela izvedite preizkus natančnosti glejte Preizkus natančnosti in umerjanje merilne naprave.

## Vklop

1. Pritisnite tipko , da vklopite merilno napravo.
2. Za nekaj sekund se prikaže začetna sekvenca, nato se prikaže začetni zaslon.
3. Merilna naprava pošilja spremenljiv laserski žarek (8) ter točko navpičnice navzgor (10) iz izstopnih rež (9).

Niveliranje se začne samodejno in je na zaslonu prikazano z utripajočim simbolom za niveliranje, utripajočimi laserskimi žarki in zeleno utripajočim prikazom stanja (12) glejte Samodejno niveliranje.

Po uspešnem niveliranju se prikaže začetni zaslon, laserski žarki nato trajno svetijo, rotacija se začne, prikaz stanja (12) pa trajno sveti zeleno.

## Izklop

1. Če želite izklopiti merilno napravo, tipko pridržite tako dolgo, da se na zaslonu prikaže simbol za izklop.

Če prekoračite najvišjo dovoljeno delovno temperaturo 50 °C, se za nekaj sekund prikaže opozorilo in prikaz stanja (12) utripa rdeče.

Nato se merilna naprava izklopi, da zaščiti lasersko diodo. Po ohladitvi je merilna naprava spet pripravljena za delovanje in jo lahko ponovno vklopite.

##

Ob dobavi so merilna naprava, priloženi daljinski upravljalnik (40) in priloženi laserski sprejemnik (41) že povezani prek povezave Bluetooth®.

1. Za povezavo daljinskega upravljalnika ali laserskega sprejemnika držite tipko tako dolgo, da se na zaslonu prikaže simbol za vzpostavitev povezave z daljinskim upravljalnikom/laserskim sprejemnikom.

1. Za vzpostavitev povezave z daljinskim upravljalnikom sočasno pritisnite tipko in tipko na daljinskem upravljalniku, dokler prikaza stanja (33) in (34) ne začneta utripati.
2. Medtem ko se povezava z daljinskim upravljalnikom vzpostavlja, prikaza stanja na daljinskem upravljalniku izmenično utripata zeleno.

1. Za vzpostavitev povezave z laserskim sprejemnikom sočasno držite tipki in na laserskem sprejemniku tako dolgo, dokler se na zaslonu ne prikaže sporočilo o vzpostavitvi povezave.

glejte Povezava z rotacijskim laserjem

Uspešna vzpostavitev povezave z daljinskim upravljalnikom oz. laserskim sprejemnikom se potrdi na zaslonu.
Če se je povezava z daljinskim upravljalnikom uspešno vzpostavila, prikaza stanja (33) in (34) na daljinskem upravljalniku za 3 s zasvetita zeleno.

Če povezave ni bilo mogoče vzpostaviti, se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki.
Če se povezava z daljinskim upravljalnikom ni vzpostavila, prikaza stanja (33) in (34) na daljinskem upravljalniku za 3 s zasvetita rdeče.

Sočasno sta lahko z merilno napravo povezana in z njo delujeta 2 laserska sprejemnika.

Če povežete dodatne daljinske upravljalnike ali laserske sprejemnike, se vedno izbriše najstarejša povezava.

##

Merilna naprava je opremljena z modulom Bluetooth®, ki omogoča daljinsko upravljanje prek pametnega telefona z vmesnikom Bluetooth®.

Za uporabo te funkcije potrebujete aplikacijo Bosch Levelling Remote App. Glede na vrsto svoje naprave si jo lahko prenesete iz ustrezne trgovine z aplikacijami (Apple App Store, Google Play Store). Za to skenirajte naslednjo QR-kodo.

Informacije o sistemskih zahtevah za pametni telefon najdete v tehničnih podatkih merilne naprave.

Pri daljinskem upravljanju prek modula Bluetooth® lahko zaradi slabih pogojev za sprejem signala pride do časovne zakasnitve med pametnim telefonom in merilno napravo.

Funkcija Bluetooth® za upravljanje na daljavo z aplikacijo je privzeto vklopljena na merilni napravi, izklopite pa jo lahko s pritiskom tipke .

1. Za izklop funkcije Bluetooth® za upravljanje na daljavo z aplikacijo pritisnite tipko .
2. Na začetnem zaslonu se prikaže prikaz za vzpostavitev povezave prek povezave Bluetooth® (c).

1. Za ponoven vklop funkcije Bluetooth® za upravljanje na daljavo z aplikacijo na kratko pritisnite tipko .

1. Na zaslonu se prikaže simbol za vzpostavitev povezave s pametnim telefonom.

Prepričajte se, da je vmesnik Bluetooth® na vašem pametnem telefonu vklopljen.

Na zaslonu se potrdi uspešna vzpostavitev povezave. Na začetnem zaslonu je na prikazu vzpostavitve povezave prek povezave Bluetooth® (c) vidna obstoječa povezava.

Če povezave ni bilo mogoče vzpostaviti, se na zaslonu prikaže sporočilo o napaki.

Po zagonu aplikacije Bosch Levelling Remote App se vzpostavi povezava med pametnim telefonom in merilno napravo. Če je najdenih več aktivnih merilnih naprav, izberite ustrezno merilno napravo. Če je najdena le ena aktivna merilna naprava, se povezava samodejno vzpostavi.

Povezava Bluetooth® se lahko prekine zaradi prevelike razdalje ali ovir med merilno napravo in prenosno napravo oz. zaradi elektromagnetnih virov motenj. V tem primeru se vnovična vzpostavitev povezave zažene samodejno.

S pritiskom tipke lahko upravljate le funkcijo Bluetooth® za povezavo s pametnim telefonom. Merilna naprava neodvisno od tega oddaja signal prek povezave Bluetooth® za povezavo z daljinskim upravljalnikom/laserskim sprejemnikom. Oddajanje tega signala lahko prekinete le z izklopom merilne naprave (ali odstranitvijo baterij iz daljinskega upravljalnika ali laserskega sprejemnika).

##

Med premori lahko merilno napravo preklopite v način mirovanja. Pri tem se vse nastavitve shranijo.

1. Na kratko pritisnite tipko .
2. V naslednjem meniju tolikokrat pritisnite tipko , dokler ne dosežete načina mirovanja.
3. Za potrditev izbire s pritisnite tipko .

Način mirovanja lahko vklopite tudi s pritiskom tipke na daljinskem upravljalniku.

Če je način mirovanja vklopljen, se na zaslonu prikaže simbol za način mirovanja. Prikaz stanja (12) počasi utripa zeleno. Funkcija opozorila zaradi udarca ostane aktivna, vse nastavitve se shranijo.

1. Za izklop načina mirovanja na kratko pritisnite tipko na merilni napravi ali tipko na daljinskem upravljalniku.

Merilno napravo lahko izklopite tudi med načinom mirovanja. Za to tipko pridržite tako dolgo, da se na zaslonu pojavi simbol za izklop. Vse druge tipke na merilni napravi in daljinskem upravljalniku so izklopljene.

Vklop in izklop načina mirovanja je možen tudi prek aplikacije Bosch Levelling Remote App.

##

Tipkovnico merilne naprave in daljinskega upravljalnika lahko prek aplikacije Bosch Levelling Remote App zaklenete. Na zaslonu merilne naprave se prikaže simbol za zaklep tipkovnice.

Zaklep tipkovnice lahko izklopite:

- prek aplikacije Bosch Levelling Remote App,
- z izklopom in vnovičnim vklopom merilne naprave s tipko
- ali sočasnim pritiskom tipk in na merilni napravi.