# Funktsioonide liigitamine

Funktsioon võimalik LR 60 ja | GRL 600 CHV | Punase laserikiirega pöördlaser (600−800 nm)
--- | --- | ---
Pöördlaseri laetuse taseme näit | ● | −
Laserikiire asendi suunanäidud | ● | ●
Suhtelise kõrguse näidik | ● | ●
Režiim CenterFind | ● | −

Funktsioon võimalik LR 65 G ja | GRL 650 CHVG | Rohelise laserikiirega pöördlaser (500−570 nm)
--- | --- | ---
Pöördlaseri laetuse taseme näit | ● | −
Laserikiire asendi suunanäidud | ● | ●
Suhtelise kõrguse näidik | ● | ●
Režiim CenterFind | ● | −
Režiim CenterLock | ● | −