# Assegnazione delle funzioni

Funzione possibile con LR 60 e | GRL 600 CHV | Livella laser rotante con raggio laser rosso (600−800 nm)
--- | --- | ---
Indicazione del livello di carica della livella laser rotante | ● | –
Indicazioni di direzione per la posizione del raggio laser | ● | ●
Indicazione altezza relativa | ● | ●
Modalità CenterFind | ● | –

Funzione possibile con LR 65 G e | GRL 650 CHVG | Livella laser rotante con raggio laser verde (500−570 nm)
--- | --- | ---
Indicazione del livello di carica della livella laser rotante | ● | –
Indicazioni di direzione per la posizione del raggio laser | ● | ●
Indicazione altezza relativa | ● | ●
Modalità CenterFind | ● | –
Modalità CenterLock | ● | –