# Tasausautomatiikka

##

Käynnistyksen jälkeen mittalaite tarkastaa vaakasuoran ja pystysuoran asennon ja tasaa automaattisesti epätasaisuudet n. ±8,5 % (±5°) itsetasausalueen sisällä.

Tasauksen aikana näytössä vilkkuu tasaustoiminnon symboli. Samanaikaisesti mittalaitteen tilan merkkivalo (12) sekä kaukosäätimen asiaankuuluvan akselin ((33) tai (34)) tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä.

Tasaustoiminnon päättymiseen asti pyörimistoiminto on pysäytettynä ja lasersäteet vilkkuvat. Onnistuneen tasaustoiminnon jälkeen laitteen näyttöön tulee aloitusnäyttö. Lasersäteet palavat jatkuvasti ja pyörimistoiminto alkaa. Mittalaitteen tilan merkkivalo (12) sekä kaukosäätimen tasatun akselin ((33) tai (34)) tilan merkkivalo palavat jatkuvasti vihreänä.

Tasaustoiminto ei ole enää mahdollista, jos mittalaite on yli 8,5 %:n verran kallellaan tai jos se ei ole vaaka- tai pystysuuntaisessa asennossa. Näyttöön tulee virheilmoitus ja tilan merkkivalo (12) vilkkuu punaisena.

1. Kohdista mittalaite uudelleen ja odota tasausta.

Jos pisin sallittu tasausaika ylittyy, tasaustoiminto keskeytyy ja laite antaa virheilmoituksen.

1. Kohdista mittalaite uudelleen.
2. Käynnistä tasaustoiminto uudelleen painamalla lyhyesti painiketta .

##

Kun mittalaite on tasattu, se tarkistaa jatkuvasti vaaka- tai pystysuoran asentonsa. Asennonmuutosten jälkeen laitteelle tehdään automaattisesti tasaus.

Vähäiset asennonmuutokset tasataan toimintaa keskeyttämättä. Alustan liikahdukset ja sään vaikutukset kompensoidaan tämän myötä automaattisesti.

Suurten asennonmuutosten yhteydessä lasersäteen pyöriminen pysäytetään ja lasersäteet vilkkuvat, jotta mittausvirheet saadaan estettyä tasaustoiminnon aikana. Näyttöön tulee tasaustoiminnon symboli. Tarvittaessa laite aktivoi tärähdysvaroitustoiminnon.

## Vaihtaminen vaaka- ja pystysuuntaisen asennon välillä:

Mittalaite tunnistaa automaattisesti vaaka- tai pystysuuntaisen asennon.

1. Kytke mittalaite pois päältä.
2. Kohdista se uudelleen.
3. Kytke se uudelleen päälle.

Jos vaihdat asentoa ilman laitteen sammuttamista/käynnistämistä, näyttöön tulee virheilmoitus ja tilan merkkivalo (12) vilkkuu nopeasti punaisena.

1. Käynnistä tasaustoiminto uudelleen painamalla lyhyesti painiketta .

##

Mittalaitteessa on tärähdysvaroitustoiminto. Se estää mittalaitteen asennonmuutosten ja liikahdusten sekä alustan tärinän yhteydessä tasaustoiminnon muuttuneessa asennossa ja siten mittalaitteen siirtymisen aiheuttaman virheen.

GRL 650 CHVG: tärähdysvaroitustoiminnossa on 2 herkkyysastetta. Kun käynnistät mittalaitteen, sen herkkyys on säädetty suureksi.

## Tärähdysvaroitustoiminnon aktivoiminen:

Vakioasetuksissa tärähdysvaroitustoiminto on kytketty päälle. Se aktivoituu noin 30 s kuluttua mittalaitteen käynnistymisestä.
Aktivoinnin aikana tärähdysvaroitustoiminnon merkkivalo (d) vilkkuu näytössä. Aktivoinnin jälkeen merkkivalo palaa jatkuvasti.

## Tärähdysvaroitustoiminto on lauennut toimintaan:

Tärähdysvaroitustoiminto laukeaa toimintaan, jos mittalaitteen asento muuttuu tai se havaitsee voimakkaan tärähdyksen. Laserin pyörimistoiminto pysäytetään ja näyttöön tulee virheilmoitus. Tilan merkkivalo (12) vilkkuu nopeasti punaisena ja laitteesta kuuluu tiheästi toistuva varoitusääni.

1. Vahvista varoitus :n kanssa painamalla mittalaitteen tai kaukosäätimen painiketta .
2. Kun työskentelet tasausautomatiikan (ja kallistuskäytön) kanssa, tasaustoiminto käynnistyy automaattisesti uudelleen.

Tarkasta tämän jälkeen lasersäteen korkeus vertailupisteestä ja korjaa tarvittaessa mittalaitteen korkeutta tai suuntausta.

## Tärähdysvaroitustoiminnon muuttaminen/sammuttaminen:

Aloitusnäytössä ilmoitetaan nykyinen asetus tärähdysvaroitustoiminnon merkkivalolla (d):

päälle kytketyn tärähdysvaroitustoiminnon herkkyys on säädetty suureksi.

GRL 650 CHVG: päälle kytketyn tärähdysvaroitustoiminnon herkkyys on säädetty pienemmäksi.

Tärähdysvaroitustoiminto on kytketty pois päältä.

1. Kun haluat muuttaa tärähdysvaroitustoiminnon herkkyyttä, paina lyhyesti painiketta .
2. Paina seuraavassa valikossa toistuvasti painiketta , kunnes saat valittua haluamasi asetuksen.
3. Vahvista valinta :n kanssa painamalla painiketta .

1. Kun kytket tärähdysvaroitustoiminnon päälle, se aktivoidaan noin 30 s kuluttua.

##

Mittalaitteen vaakasuuntaisessa asennossa X‑akselia ja Y‑akselia voi kallistaa toisistaan riippumatta ±8,5 %:n alueella.

1. Kun haluat kallistaa X-akselia, paina mittalaitteen tai kaukosäätimen painiketta .
2. Näyttöön tulee X‑akselin kallistussäädön valikko.
3. Säädä haluamasi kallistus painamalla mittalaitteen painiketta tai tai kaukosäätimen painiketta tai .

Jos painat mittalaitteen tai kaukosäätimen kumpaakin painiketta samanaikaisesti, kallistusasetus palautetaan 0,00 %:n arvoon.

1. Kun haluat kallistaa Y-akselia, paina uudelleen mittalaitteen tai kaukosäätimen painiketta .
2. Näyttöön tulee Y‑akselin kallistussäädön valikko.

Säädä haluamasi kallistus X‎‑akselin kuvauksen mukaisesti.

Muutaman sekunnin kuluttua viimeisimmästä näppäinpainalluksesta valittu kallistus säätyy mittalaitteeseen. Lasersäde sekä näytössä näkyvä kallistussäädön symboli vilkkuvat kallistussäädön päättymiseen asti.

Kallistussäädön päättymisen jälkeen molempien akselien säädetyt kallistusarvot tulevat aloitusnäyttöön. Mittalaitteen tilan merkkivalo (d) palaa jatkuvasti punaisena. Kallistettujen akselien ((33) ja/tai (34)) tilan merkkivalo kaukosäätimessä palaa jatkuvasti punaisena.

##

Mittalaite tallentaa kummankin akselin neljä viimeksi käytettyä kallistusarvoa. Kallistusten uuden säätämiseen sijasta voit käyttää myös näitä tallennettuja kallistusyhdistelmiä.

1. Käynnistä X‑akselin kallistuskäyttö katso Kallistuskäyttö vaakasuuntaisessa asennossa.

1. Avaa kallistusarvojen muisti painamalla mittalaitteen tai kaukosäätimen painiketta .

1. Paina toistuvasti mittalaitteen tai kaukosäätimen painiketta , kunnes näytössä näkyy haluamasi yhdistelmä.
2. Vahvista valinta painamalla mittalaitteen () tai kaukosäätimen painiketta .
3. Muutaman sekunnin kuluttua viimeisimmästä näppäinpainalluksesta valittu kallistusyhdistelmä säätyy mittalaitteeseen katso Kallistuskäyttö vaakasuuntaisessa asennossa.
4. Jos haluat asettaa muita kuin tallennettuja arvoja, paina mittalaitteen () painiketta tai kaukosäätimen painiketta .

1. Näyttöön palaa kallistuskäytön asetusvalikko katso Kallistuskäyttö vaakasuuntaisessa asennossa.

##

Mittalaitteen lämpötilan muutokset voivat vaikuttaa akselien asetettuun kallistukseen.

Mittausvirheiden välttämiseksi akselien kallistus säädetään uudelleen, jos asetettu lämpötilaero ylittyy: mittalaite suorittaa tasauksen ja palaa sitten kallistustilaan viimeksi asetetuilla arvoilla.

Kallistuksen palautus alkutilaan tapahtuu, jos lämpötila muuttuu ≥ 5 °C.

GRL 650 CHVG: Bosch Levelling Remote App -sovelluksen avulla voit laskea lämpötilaeron 2 °C:een tasolle tai sammuttaa SlopeProtect-toiminnon. Asetus ei tallennu muistiin, kun mittalaite kytketään pois päältä.