# Beállítások

##

A kezelő meghatározhatja, milyen pontossággal jelezze a készülék, hogy a lézersugár a (54) vételi mező "közepén" van.

A középvonal kijelzésének pillanatnyi beállítás a (l) vételi pontosság kijelzésen látható.

1. A vételi pontosság megváltoztatásához nyomja meg annyiszor a gombot, amíg a kijelzőn a kívánt beállítás nem jelenik meg.

A gomb minden egyes megnyomásakor rövid időre megjelenik a vételi pontosság mindenkori értéke a szöveges kijelzőn (n).

A vételi pontosság beállítása a kikapcsoláskor mentésre kerül.

##

A lézersugárnak a (54) vételi mezőn elfoglalt helyzetét egy hangjelzéssel is ki lehet jelezni.

A hangerőt meg lehet változtatni, vagy ki lehet kapcsolni.

1. A hangjelzés hangerejének megváltoztatásához, ill. kikapcsolásához nyomja addig a gombot, amíg a kijelzőn a kívánt hangerő nem kerül kijelzésre.

Alacsony hangerő esetén a hangkijelzés (p) a kijelzőn egy sávból áll, nagy hangerő esetén 3 sáv jelenik, ha pedig a hangjelzés ki van kapcsolva, teljesen kialszik.

Amikor a lézersugár először eléri a (54) vételi mezőt, akkor a hangjelzés beállításától függetlenül felhangzik egy alacsonyabb hangerejű rövid hangjelzés, amely a lézersugár megjelenését nyugtázza.

A hangjelzés beállítása a lézer vevőkészülék kikapcsolásakor mentésre kerül.

##

A Beállítás menü előhívása: Nyomja meg röviden egyszerre a gombot és a gombot.

Egy beállítás megváltoztatása egy almenün belül: A beállítások közötti váltáshoz nyomja meg vagy a gombot vagy a gombot. A legutoljára kijelölt beállítás a menüből való kilépésnél automatikusan mentésre kerül.

Váltás az almenük között: A következő almenübe való váltáshoz nyomja meg röviden a gombot.

Kilépés a Beállítás menüből: Tartsa nyomva annyi ideig a gombot, amíg a Beállítás menü be nem záródik. Alternatívaként a Beállítás menü körülbelül 10 másodperccel az utolsó gombnyomás után automatikusan befejezésre kerül.

A következő almenük állnak rendelkezésre:

- A relatív magasság kijelzésének mértékegysége: A Mértékegységek menü meghívásakor a szövegkijelzőn (n) megjelenik a pillanatnyilag beállított mértékegység, a rendelkezésre álló mértékegységek pedig a felette található mértékegység (m) kijelzőn láthatóak.
- LED-irányjelzők (LED): A 3 darab (55), (57) LED-irányjelző, valamint a LED középvonal (56) fényerejét meg lehet változtatni, vagy a kijelzőket ki lehet kapcsolni. A LED-ek a mindenkori kiválasztott beállításnak megfelelően világítanak.
- A kijelző megvilágítása (LIT): A kijelző megvilágítását be lehet kapcsolni (a zöld LED világít) vagy ki lehet kapcsolni (a piros LED világít).
- Utolsó vétel memória funkció (MEM): Annak az iránynak a kijelzését, amelyben a lézersugár kilépett a vételi mezőből, be lehet kapcsolni (a zöld LED világít) vagy ki lehet kapcsolni (a piros LED világít).
- LR 65 G: Középponti funkciók (CF/CL): Itt a CenterFind (CF) és a CenterLock (CL) üzemmód között lehet választani. A szöveges kijelzőn (n) megjelenik az aktuális üzemmód.

A kijelző megvilágításának beállítását kivéve a lézervevő kikapcsolásakor minden beállítás mentésre kerül.

##

A lézer vevőkészülék első és hátsó oldalán található (58) kijelzők egy megvilágítással vannak felszerelve. A kijelző megvilágítása a következő esetekben kerül bekapcsolásra:

- a lézer vevőkészülék bekapcsolásakor,
- minden egyes gombnyomásnál,
- ha a lézersugár a (54) vételi mező felett mozog.

A kijelző megvilágítása a következő esetekben automatikusan kikapcsolódik:

- 30 s minden egyes gombnyomás után, ha nem éri el lézersugár a vételi mezőt,
- 2 min az utolsó gombnyomás után, ha ezalatt a lézersugár helyzete a vételi mezőben nem változott.

A kijelző megvilágítását a Beállítás menüben kikapcsolt állapotba lehet állítani.

A kijelző megvilágításának beállítása a lézer vevőkészülék kikapcsolásakor nem kerül mentésre. A lézer vevőkészülék bekapcsolásakor a kijelző megvilágítása mindig bekapcsolásra kerül.