# Приклади роботи

##

1. Встановіть вимірювальний інструмент у горизонтальному положенні на тверду основу або монтуйте його на штатив (43).

Робота зі штативом:

1. Спрямуйте лазерний промінь на необхідну висоту.
2. Перенесіть або перевірте висоту в бажаному місці.

Робота без штатива:

1. Визначте різницю у висоті між лазерним променем і реперною точкою за допомогою візирної марки (51).
2. Перенесіть або перевірте визначену різницю у висоті в бажаному місці.

##

Якщо потрібно наносити прямі кути або вирівняти проміжні стіни, необхідно спрямувати прямовисну точку вгору (10) паралельно до базової лінії (напр., стіни).

1. Для цього встановіть вимірювальний інструмент у вертикальному положенні і розташуйте його так, щоб прямовисна точка проходила вгору приблизно паралельно до базової лінії.
2. Для точнішого позиціювання виміряйте відстань між прямовисною точкою, спрямованою вгору, і базовою лінією безпосередньо на вимірювальному інструменті за допомогою візирної марки (51).
3. Виміряйте відстань між прямовисною точкою, спрямованою вгору, і базовою лінією знову на якнайдальшій відстані від вимірювального інструмента.
4. Спрямуйте прямовисну точку вгору так, щоб вона мала ту саму відстань до базової лінії, як і під час вимірюванні безпосередньо на вимірювальному інструменті.
5. Прямий кут до прямовисної точки, спрямованої вгору, (10) відображається за допомогою змінного лазерного променя (8).

##

1. Поставте вимірювальний інструмент у вертикальне положення.
2. Якщо потрібно провести вертикальну площину під прямим кутом до базової лінії (напр., стіни), спрямуйте прямовисну точку вгору (10) на цю базову лінію.
3. Вертикаль відображається за допомогою змінного лазерного променя (8).

##

1. Щоб вирівняти вертикальну лазерну лінію або площину обертання по реперній точці на стіні, установіть вимірювальний інструмент у вертикальне положення та приблизно спрямуйте лазерну лінію або площину обертання на реперну точку.
2. Для точнішого вирівнювання за реперною точкою оберніть площину обертання навколо осі X див. Поворот площини обертання у вертикальному положенні.

##

За сприятливих умов (темне середовище) та на коротких відстанях Ви можете працювати без лазерного приймача. Щоб лазерний промінь було краще видно, працюйте в лінійному режимі або ж виберіть точковий режим і поверніть лазерний промінь до міста призначення.

##

За несприятливих умов (світле середовище, пряме сонячне світло) та на великих відстанях, щоб легше було знайти лазерний промінь, користуйтеся лазерним приймачем (41).

1. При роботі з лазерним приймачем оберіть ротаційний режим з максимальною швидкістю обертання.

##

Під час робіт надворі слід завжди використовувати лазерний приймач (41).

1. При нестабільному ґрунті монтуйте вимірювальний інструмент на штатив (43).

Працюйте лише з увімкненою функцією попередження про струси, щоб запобігти помилкам вимірювання при струсах ґрунту або вимірювального приладу.

##

1. Монтуйте вимірювальний інструмент у горизонтальному положенні на штатив (43) і встановіть штатив поза межами зони опалубки.
2. Виберіть ротаційний режим.
3. Закріпіть лазерний приймач (41) за допомогою кріплення на далекомірній рейці (42).
4. Установіть далекомірну рейку на реперну точку для опалубки.
5. Вирівняйте висоту лазерного приймача на далекомірній рейці так, щоб змінний лазерний промінь (8) вимірювального інструмента відображався по центру. див. Індикатори напрямку
6. Потім встановлюйте далекомірну рейку по черзі у різні точки для перевірки на опалубці.

Слідкуйте за тим, щоб положення лазерного приймача на далекомірній рейці не змінювалось.

1. Коригуйте висоту опалубки, поки лазерний промінь в усіх місцях не буде відображатися по центру.

##

1. Монтуйте вимірювальний інструмент у горизонтальному положенні на штатив (43).
2. Виберіть ротаційний режим.
3. Установіть штатив з вимірювальним інструментом так, щоб вісь X була на одній лінії з нахилом, що перевіряється.
4. Налаштуйте заданий нахил в якості нахилу осі X див. Режим нахилу в горизонтальному положенні.
5. Закріпіть лазерний приймач (41) за допомогою кріплення на далекомірній рейці (42).
6. Установіть далекомірну рейку у основи нахиленої площини.
7. Вирівняйте висоту лазерного приймача на далекомірній рейці так, щоб змінний лазерний промінь (8) вимірювального інструмента відображався по центру. див. Індикатори напрямку
8. Потім встановлюйте далекомірну рейку по черзі у різні точки для перевірки на нахиленій площині.

Слідкуйте за тим, щоб положення лазерного приймача на далекомірній рейці не змінювалось.

Якщо лазерний промінь в усіх місцях для перевірки відображається по центру, нахил площини є правильним.