# Modalità manuale

Il livellamento automatico dello strumento di misura si potrà disattivare nei seguenti casi (modalità manuale):

- con posizione orizzontale per entrambi gli assi, in maniera indipendente reciprocamente indipendenti,
- con posizione verticale per l’asse X (con posizione verticale l’asse Y non sarà livellabile).

In modalità manuale, lo strumento di misura si può collocare obliquamente in qualsiasi posizione.

Inoltre, sullo strumento di misura gli assi si possono inclinare in maniera indipendente, entro un campo di ±8,5 %. In modalità manuale, il valore di inclinazione di un asse non verrà visualizzato sul display.

L’indicatore di stato (12) sullo strumento di misura si accenderà con luce fissa rossa, se:

- con posizione orizzontale, almeno un asse sarà impostato su modalità manuale,
- con posizione verticale, l’asse X sarà impostato su modalità manuale.

Sul telecomando, l’indicatore di stato asse X (33) o l’indicatore di stato asse Y (34) lampeggia con luce rossa fissa quando l’asse corrispondente è impostato in modalità manuale.

La modalità manuale non si potrà avviare tramite il telecomando.

## Modalità manuale con posizione orizzontale

1. Premere ripetutamente il tasto fino a raggiungere la combinazione di impostazioni desiderata per entrambi gli assi.
2. Nella schermata di esempio dell’illustrazione, il livellamento automatico per l’asse X è inattivo, mentre prosegue il livellamento per l’asse Y.

## Inclinazione degli assi

1. Premere il tasto mentre viene visualizzato il menu di modalità manuale.

Se il livellamento automatico sarà inattivo per un solo asse, l’inclinazione si potrà variare solamente per quell’asse.

1. Con entrambi gli assi in modalità manuale, premendo nuovamente il tasto è possibile commutare tra gli assi.

1. Sul display lampeggerà il simbolo dell’asse, la cui inclinazione si potrà variare.

1. Inclinare l’asse selezionato con i tasti o fino alla posizione desiderata.

## Modalità manuale con posizione verticale

1. Premere una volta il tasto per disattivare il livellamento automatico dell’asse X. (Con posizione verticale, l’asse Y non si potrà livellare)

## Inclinazione dell’asse X

1. Premere il tasto mentre viene visualizzato il menu di modalità manuale.
2. Sul display lampeggerà il simbolo dell’asse X.
3. Inclinare l’asse X con i tasti o fino alla posizione desiderata.

## Rotazione dell’asse Y

1. Premere nuovamente il tasto mentre viene visualizzato il menu di modalità manuale.
2. Sul display lampeggerà il simbolo dell’asse Y.
3. Ruotare l’asse Y con i tasti o fino alla posizione desiderata.