# Ülevaade olekunäitudest

Mõõteriist | Funktsioon
--- | ---
roheline | punane
◌ |  | Horisontaalasend: X- ja/või Y-telje nivelleerimistoiming Vertikaalasend: X-telje nivelleerimistoiming
◌ |  | Puhkerežiim on aktiveeritud
● |  | Horisontaalasend: mõlemad teljed on nivelleeritud. Vertikaalasend: X-telg on nivelleeritud.
| ◌ | Automaatne väljalülitus veateate tõttu (nt patarei/aku tühi, töötemperatuur ületatud)
| ◌ | Režiim CenterFind või režiim CenterLock käivitatud vaadake Funktsioonid
| ◌ | Mõõteriista asendivahetus ilma välja/sisse lülitamata
| ◌ | Isenivelleerumine ei ole võimalik, isenivelleerumisvahemiku lõpp
| ◌ | Hoiatusfunktsioon on vallandunud
| ◌ | Käivitatakse mõõteriista kaliibrimine.
| ● | Horisontaalasend: vähemalt üks telg on kallutatud või käsitsirežiimis. Vertikaalasend: X-telg on kallutatud või käsitsirežiimis.

● põleb pidevalt

◌ vilgub

Kaugjuhtimispult | Kaugjuhtimispult | Funktsioon
--- | --- | ---
roheline | punane | roheline | punane
◌ |  |  |  | X-telje nivelleerimistoiming (horisontaal- või vertikaalasend)
|  | ◌ |  | Y-telje nivelleerimistoiming (horisontaalasend)
◌ |  | ◌ |  | Kaugjuhtimispult ühendatakse Bluetooth®-i kaudu. (Mõlemad olekunäidud vilguvad vaheldumisi.)
● |  |  |  | X-telg on nivelleerunud (horisontaal- ja vertikaalasend).
|  | ● |  | Y-telg on nivelleerunud (horisontaalasend).
● (3 s) |  | ● (3 s) |  | Kaugjuhtimispult on Bluetooth®-i kaudu edukalt ühendatud
| ● |  |  | X-telg on kallutatud või käsitsirežiimis (horisontaal- või vertikaalasend).
|  |  | ● | Y-telg on kallutatud või käsitsirežiimis (horisontaalasend).
| ● (3 s) |  | ● (3 s) | Ühendamine mõõteriistaga Bluetooth®-i kaudu ebaõnnestus

● põleb pidevalt

◌ vilgub