# Tilordning av funksjonene

Funksjon mulig med LR 60 og | GRL 600 CHV | Rotasjonslaser med rød laserstråle (600−800 nm)
--- | --- | ---
Ladenivåindikator for rotasjonslaseren | ● | −
Retningsindikatorer for posisjonen til laserstrålen | ● | ●
Indikator for relativ høyde | ● | ●
Modus CenterFind | ● | −

Funksjon mulig med LR 65 G og | GRL 650 CHVG | Rotasjonslaser med grønn laserstråle (500−570 nm)
--- | --- | ---
Ladenivåindikator for rotasjonslaseren | ● | −
Retningsindikatorer for posisjonen til laserstrålen | ● | ●
Indikator for relativ høyde | ● | ●
Modus CenterFind | ● | −
CenterLock-modus | ● | −