# Manueller Betrieb

Die Nivellierautomatik des Messwerkzeugs kann abgeschaltet werden (manueller Betrieb):

- bei Horizontallage für beide Achsen unabhängig voneinander,
- bei Vertikallage für die X‑Achse (die Y‑Achse ist bei Vertikallage nicht nivellierbar).

Bei manuellem Betrieb ist das Aufstellen des Messwerkzeugs in beliebiger Schräglage möglich.

Zusätzlich können die Achsen unabhängig voneinander in einem Bereich von ±8,5 % am Messwerkzeug geneigt werden. Der Neigungswert einer Achse im manuellen Betrieb wird nicht im Display angezeigt.

Die Statusanzeige (12) am Messwerkzeug leuchtet dauerhaft rot, wenn

- bei Horizontallage mindestens eine Achse auf manuellen Betrieb eingestellt ist,
- bei Vertikallage die X‑Achse auf manuellen Betrieb eingestellt ist.

An der Fernbedienung leuchtet die Statusanzeige X‑Achse (33) bzw. die Statusanzeige Y‑Achse (34) dauerhaft rot, wenn die entsprechende Achse auf manuellen Betrieb eingestellt ist.

Der manuelle Betrieb kann nicht über die Fernbedienung gestartet werden.

## Manueller Betrieb bei Horizontallage

1. Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Einstellungskombination für beide Achsen erreicht ist.
2. Im abgebildeten Beispieldisplay ist die Nivellierautomatik für die X‑Achse abgeschaltet, die Y‑Achse wird weiterhin nivelliert.

## Achsen neigen

1. Drücken Sie die Taste , während das Menü manueller Betrieb angezeigt wird.

Ist die Nivellierautomatik nur für eine Achse abgeschaltet, können Sie nur die Neigung dieser Achse ändern.

1. Bei manuellem Betrieb beider Achsen können Sie durch erneutes Drücken der Taste zwischen den Achsen wechseln.

1. Im Display blinkt das Symbol der Achse, deren Neigung geändert werden kann.

1. Neigen Sie die ausgewählte Achse mit den Tasten bzw. bis zur gewünschten Position.

## Manueller Betrieb bei Vertikallage

1. Drücken Sie einmal die Taste , um die Nivellierautomatik für die X-Achse abzuschalten. (Die Y‑Achse kann bei Vertikallage nicht nivelliert werden.)

## X-Achse neigen

1. Drücken Sie die Taste , während das Menü manueller Betrieb angezeigt wird.
2. Im Display blinkt das Symbol der X‑Achse.
3. Neigen Sie die X‑Achse mit den Tasten bzw. bis zur gewünschten Position.

## Y-Achse drehen

1. Drücken Sie die Taste erneut, während das Menü manueller Betrieb angezeigt wird.
2. Im Display blinkt das Symbol der Y‑Achse.
3. Drehen Sie die Y‑Achse mit den Tasten bzw. bis zur gewünschten Position.