# Druhy prevádzky

##

Vyrovnanie osi X a Y je označené nad rotačnou hlavou na kryte. Značky ležia presne nad zárezmi pre vyrovnanie (16) na dolnom okraji krytu a na dolnej rukoväti. Pomocou zárezov pre vyrovnanie môžete merací prístroj vyrovnať pozdĺž osí.

##

Všetky 3 prevádzkové režimy sú možné v horizontálnej a vertikálnej polohe meracieho prístroja.

Rotačná prevádzka
Rotačná prevádzka sa odporúča zvlášť pri použití laserového prijímača. Môžete si vyberať z rôznych rýchlostí rotácie.

Líniová prevádzka
V tomto prevádzkovom režime sa pohybuje variabilný laserový lúč v obmedzenom uhle otvorenia. Takýmto spôsobom je zaručená vyššia viditeľnosť laserového lúča ako pri rotačnej prevádzke. Môžete si vyberať z rôznych uhlov otvorenia.

Bodová prevádzka
V tomto prevádzkovom režime sa dosiahne najlepšia viditeľnosť variabilného laserového lúča. Slúži napr. na jednoduchý prenos výšok alebo kontrolu zarovnania.

Líniový a bodový laser nie je vhodný na použitie s laserovým prijímačom (41).

##

Po každom zapnutí sa merací prístroj nachádza v rotačnej prevádzke so štandardnou rýchlosťou rotácie (600 min–1).

1. Ak chcete prepnúť z líniovej na rotačnú prevádzku, stlačte tlačidlo na meracom prístroji alebo na diaľkovom ovládaní.

1. Pre zmenu rýchlosti rotácie stláčajte tlačidlo na meracom prístroji alebo na diaľkovom ovládaní, kým sa na displeji nezobrazí želaná rýchlosť.

Na úvodnom zobrazení je viditeľná nastavená rýchlosť na indikácii rýchlosti rotácie spojenia (a).

Pri práci s laserovým prijímačom by ste mali zvoliť maximálnu rýchlosť rotácie. Pri práci bez laserového prijímača znížte rýchlosť rotácie, aby bol laserový lúč lepšie viditeľný a použite okuliare na zviditeľnenie laserového lúča (50).

##

1. Ak chcete prepnúť na líniovú alebo bodovú prevádzku, stlačte tlačidlo na meracom prístroji alebo na diaľkovom ovládaní.

1. Pre zmenu uhla otvorenia stláčajte tlačidlo na meracom prístroji alebo na diaľkovom ovládaní, kým sa na displeji nezobrazí želaný prevádzkový režim.
2. Uhol otvorenia sa po stupňoch znižuje pri každom stlačení, kým sa nedosiahne bodová prevádzka.
3. Pri 360° sa merací prístroj nachádza opäť v rotačnej prevádzke, rýchlosť rotácie je naposledy nastavená rýchlosť.

Z dôvodu zotrvačnosti môže laser mierne prekmitávať za koncové body laserovej línie.

##

Pri líniovej a bodovej prevádzke sa môže laserová línia alebo laserový bod umiestniť v rámci rotačnej roviny lasera. Možné je otočenie o 360°.

1. Na otáčanie proti smeru hodinových ručičiek stlačte tlačidlo na meracom prístroji alebo tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
2. Na otáčanie v smere hodinových ručičiek stlačte tlačidlo na meracom prístroji alebo tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

##

Pri vertikálnej polohe meracieho prístroja môžete laserový bod, laserovú líniu alebo rovinu rotácie otáčať pre jednoduché súosové zarovnanie alebo paralelné vyrovnanie v rozsahu ±8,5 % okolo osi X.

1. Na spustenie funkcie stlačte tlačidlo na meracom prístroji alebo na diaľkovom ovládaní.
2. Objaví sa menu pre nastavenie naklonenia osi Y, symbol osi Y bliká.

1. Keď chcete otočiť rovinu rotácie, držte stlačené tlačidlo alebo na meracom prístroji alebo tlačidlo alebo na diaľkovom ovládaní dovtedy, kým sa nedosiahne želaná poloha.

##

Ak chcete merací prístroj pri vertikálnej polohe zarovnať s referenčným bodom na zemi, môžete variabilný laserový lúč (8) otočiť ako pätu zvislice smerom dole. Funkciu päty zvislice možno spustiť iba pomocou diaľkového ovládania alebo pomocou Bosch Levelling Remote App.

Variabilný laserový lúč ako päta zvislice nie je samonivelačný. Zabezpečte preto, aby bol merací prístroj pri spustení funkcie päty zvislice nivelovaný.

1. Ak chcete spustiť funkciu päta zvislice nadol, stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládaní.
2. Počas vodorovného vyrovnávania variabilného laserového lúča sa na displeji zobrazí symbol pre funkciu päta zvislice.
3. Po úspešnom vyrovnaní sa objaví indikácia funkcie päta zvislice (f) na úvodnom zobrazení.