# Funksjoner

##

I CenterFind-modus forsøker måleverktøyet automatisk å justere laserstrålen etter lasermottakerens senterlinje ved å bevege rotasjonshodet opp og ned. Laserstrålen kan justeres etter X‑ eller Y‑aksen til måleverktøyet.

CenterFind-modusen startes på lasermottakeren.

se Modus CenterFind

Under søket vises symbolet for CenterFind én eller begge akser på displayet til måleverktøyet, og statusindikatoren (12) blinker rødt.

Hvis ikke det var mulig å stille inn laserstrålen på lasermottakerens senterlinje, avsluttes CenterFind-modusen automatisk, og helningen som ble funnet, vises på startskjermen.

Hvis det ikke var mulig å stille inn laserstrålen på lasermottakerens senterlinje, stoppes rotasjonen av laserstrålen, og en feilmelding vises på displayet.

1. Trykk på en knapp for å lukke feilmeldingen.
2. Den tilsvarende aksen nivelleres igjen til 0 %.
3. Kontroller om måleverktøyet og lasermottakeren er stilt opp riktig, og start modusen på nytt.

Lasermottakeren må befinne seg innenfor svingområdet på ±8,5 % til måleverktøyet.

Ved bruk av CenterFind-modusen kan innstillingen endre seg for begge aksene, også når en av aksene ikke er justert etter lasermottakeren.

##

I CenterLock-modus forsøker måleverktøyet automatisk å justere laserstrålen etter lasermottakerens senterlinje ved å bevege rotasjonshodet opp og ned. I motsetning til CenterFind-modusen kontrolleres posisjonen til lasermottakeren kontinuerlig, og helningen til måleverktøyet tilpasses automatisk. Helningsverdiene vises ikke i displayet.

- Under arbeid i CenterLock-modusen må du passe på at måleverktøyet og lasermottakeren ikke beveges utilsiktet. På grunn av den automatiske tilpassingen av helningen ved enhver posisjonsendring kan det oppstå feilmålinger.

Laserstrålen kan justeres etter X‑ eller Y‑aksen til måleverktøyet.

CenterLock-modusen startes og avsluttes på lasermottakeren.

se Modus CenterLock (LR 65 G)

Under søket vises symbolet for CenterLock én eller begge akser på displayet til måleverktøyet, og statusindikatoren (12) blinker rødt.

Hvis laserstrålen på senterlinjen til lasermottakeren justeres, vises symbolet CenterLock på startskjermbildet for én eller begge aksene. Helningsverdiene vises ikke.

Hvis det ikke var mulig å stille inn laserstrålen på lasermottakerens senterlinje, stoppes rotasjonen av laserstrålen, og en feilmelding vises på displayet.

1. Trykk på en knapp for å lukke feilmeldingen.
2. Den tilsvarende aksen nivelleres igjen til 0 %.
3. Kontroller om måleverktøyet og lasermottakeren er stilt opp riktig, og start modusen på nytt.

Lasermottakeren må befinne seg innenfor svingområdet på ±8,5 % til måleverktøyet.

Ved bruk av CenterLock-modusen kan innstillingen endre seg for begge aksene, også når en av aksene ikke er justert etter lasermottakeren.

##

I rotasjonsmodus kan du slå av den variable laserstrålen (8) for én eller flere kvadranter i rotasjonsplanet. Dermed er det mulig å begrense faren forbundet med laserstråling, til bestemte områder. Dessuten er det mulig å unngå forstyrrelser på annet utstyr på grunn av laserstrålen eller forstyrrelse på lasermottakeren på grunn av uønsket refleksjon.

Utkoblingen av enkeltkvadranter kan bare styres ved bruk av Bosch Levelling Remote App. Kvadrantene som laserstrålen er synlig i, vises i indikatoren for laserdriftsmodus (b) på startskjermen.