# Práca s príslušenstvom

##

Cieľová tabuľka lasera (51) zlepšuje viditeľnosť laserového lúča pri nepriaznivých podmienkach a väčších vzdialenostiach.

Odrážajúca plocha cieľovej tabuľky lasera (51) zlepšuje viditeľnosť laserovej línie, vďaka priesvitnej ploche je laserová línia rozpoznateľná aj zo zadnej strany cieľovej tabuľky lasera.

##

Statív poskytuje stabilnú a výškovo nastaviteľnú meraciu podložku.

1. Pre horizontálnu prevádzku nasaďte merací prístroj so 5/8" upínaním statívu (18) na závit statívu (43).
2. Pre vertikálnu prevádzku použite 5/8" upínanie statívu (20).
3. Priskrutkujte merací prístroj skrutkou na presné nastavenie statívu.

Pri statíve s rozmerovou stupnicou na výsuvnej časti môžete priamo nastaviť výškové posunutie.

1. Ešte predtým, ako zapnete merací prístroj, statív zhruba vyrovnajte.

##

Laserové okuliare na zviditeľnenie laserového lúča filtrujú svetlo okolia. Vďaka tomu sa stáva svetlo lasera pre oko svetlejším.

##

Merací prístroj môžete upevniť pomocou nástenného držiaka s vyrovnávacou jednotkou (44) na stenu. Použitie nástenného držiaka sa odporúča napr. pri prácach, ktoré sú nad výškou vysúvacej časti statívov alebo pri prácach na nestabilnom podklade a bez statívu.

1. Nástenný držiak (44) pevne priskrutkujte skrutkami cez upevňovacie otvory (45) na stenu.
2. Nástenný držiak namontujte podľa možnosti zvislo a dbajte pritom na stabilné upevnenie.
3. Zaskrutkujte 5/8" skrutku (48) nástenného držiaka podľa použitia do horizontálneho upínania statívu (18) alebo do vertikálneho upínania statívu (20) na meracom prístroji.

Pomocou vyrovnávacej jednotky môžete merací prístroj posúvať do výšky v rozsahu cca 13 cm.

1. Stlačte gombík (46)
2. Posuňte vyrovnávaciu jednotku približne do požadovanej výšky.

Pomocou skrutky na jemné nastavenie (47) môžete laserový lúč vyrovnať presne do referenčnej výšky.

##

Pri prácach s meracou tyčou v blízkosti vedenia vysokého napätia je potrebná mimoriadna opatrnosť. Ak sa meracia lata dostane do blízkosti vedenia vysokého napätia, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, čo môže mať za následok smrť.

Pri blížiacej sa búrke sa s meracou tyčou nepracuje.

Na kontrolu rovnosti alebo naznačenie sklonov sa odporúča použiť meraciu latu (42) spolu s laserovým prijímačom.

Na meracej lište (42) je hore naznačená relatívna rozmerová stupnica. Nulovú výšku stupnice si môžete predvoliť dole na výťahu. Takýmto spôsobom môžete priamo odčítať odchýlky od určenej výšky.