# Uklanjanje smetnji

Prikaz teksta (n) | Smetnja | Pomoć
--- | --- | ---
PNK | Nije uspjelo uspostavljanje veze putem funkcije Bluetooth® s rotacijskim laserom GRL 600 CHV ili GRL 650 CHVG | Kratko pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na rotacijskom laseru kako biste zatvorili poruku pogreške. Ponovno pokrenite uspostavljanje veze. Ako nije moguće uspostavljanje veze, obratite se Bosch servisnoj službi.
ERR | Nije uspjelo kalibriranje rotacijskog lasera GRL 600 CHV ili GRL 650 CHVG | Pročitajte i pridržavajte se uputa za uporabu GRL 600 CHV ili GRL 650 CHVG.
Nije uspjelo pokretanje načina rada CenterFind ili načina rada CenterLock | Kratko pritisnite bilo koju tipku kako biste zatvorili poruku pogreške. Provjerite položaj rotacijskog lasera i laserskog prijamnika prije ponovnog pokretanja funkcije.
LR 65 G:
ERR i CL naizmjence | Način rada CenterFind ne može se pokrenuti jer rotacijski laser već radi u načinu rada CenterLock. | Na obama laserskim prijamnicima namjestite način rada CenterFind i ponovno pokrenite funkciju.
ERR i CF naizmjence | Način rada CenterLock ne može se pokrenuti jer rotacijski laser već radi u načinu rada CenterFind. | Na obama laserskim prijamnicima namjestite način rada CenterLock i ponovno pokrenite funkciju.