# Puštanje rotacijskog lasera u rad

- U području rada ne smije biti prepreka koje bi mogle reflektirati ili ometati lasersku zraku. Prekrijte npr. zrcalne ili sjajne površine. Nemojte mjeriti kroz staklene ploče ili slične materijale. Rezultati mjerenja mogu biti pogrešni zbog reflektirane ili ometane laserske zrake.

- Za označavanje uvijek koristite samo sredinu točke lasera odn. linije lasera. Veličina točke lasera odnosno širina linije lasera mijenja se s udaljenošću.

##

Horizontalni položaj

Vertikalni položaj

1. Postavite mjerni alat na stabilnu podlogu u horizontalnom ili vertikalnom položaju, montirajte ga na stativ (43) ili na zidni držač (44) s jedinicom za izravnavanje.

Pazite na stabilan položaj mjernog alata kako bi se izbjegli prekidi rada zbog naknadnog niveliranja. Zbog veće točnosti niveliranja mjerni alat reagira vrlo osjetljivo na vibracije i promjene položaja.

##

Glavnim funkcijama mjernog alata može se upravljati pomoću tipki na mjernom alatu i pomoću daljinskog upravljača (40). Ostale funkcije dostupne su putem daljinskog upravljača (40), laserskog prijamnika (41) ili putem Bosch Levelling Remote App.

vidi Pregled upravljačkih mogućnosti funkcija

Za prikaz na zaslonu (15) mjernog alata vrijedi sljedeće:

- Prvim pritiskom na neku funkcijsku tipku (npr. tipka ) prikazuju se trenutne postavke funkcije. Sljedećim pritiskom na funkcijsku tipku mijenjaju se postavke.
- U donjem području zaslona prikazuju se simboli meke tipke (i) u različitim izbornicima. Pomoću pripadajućih funkcijskih tipki (meke tipke) raspoređenih oko zaslona mogu se izvršiti funkcije prikazane simbolima (i) (vidjeti sliku ). Ovisno o pripadajućem izborniku, simboli prikazuju funkcijske tipke koje se mogu koristiti (npr. u izborniku način rada s rotacijom tipka ) ili dodatne funkcije kao Dalje (), Natrag () ili Potvrda ().
- Pomoću simbola meke tipke (i) također se može vidjeti služe li tipke i u trenutnom izborniku za nagib prema dolje () ili nagib prema gore () ili za okretanje u smjeru kazaljke na satu () ili u smjeru suprotnom od kazaljke na satu ().
- 5 s nakon zadnjeg pritiska na tipku prikaz se vraća automatski na početni zaslon.
- Svakim pritiskom na tipku odn. kod svakog signala koji dopire do mjernog alata osvjetljava se zaslon (15). Osvjetljenje se isključuje oko 1 min nakon zadnjeg pritiska na tipku.

Naginjanje odn. okretanje u različitim funkcijama može se ubrzati ako dulje držite pritisnute odgovarajuće nagibne tipke odn. tipke za okretanje na mjernom alatu odn. daljinskom upravljaču.

Pri isključivanju mjernog alata sve funkcije se vraćaju na zadanu postavku.

##

Prije prvog puštanja u rad i prije svakog početka rada provedite provjeru točnosti vidi Provjera točnosti i kalibriranje mjernog alata.

## Uključivanje

1. Pritisnite tipku kako biste uključili mjerni alat.
2. Za nekoliko sekundi pojavit će se početna sekvenca, a zatim početni zaslon.
3. Mjerni alat emitira varijabilnu lasersku zraku (8) i središte prema gore (10) iz izlaznih otvora (9).

Niveliranje započinje automatski i prikazuje se treperenjem simbola za niveliranje na zaslonu, laserskih zraka i zelenim indikatorom statusa (12) vidi Nivelacijska automatika.

Nakon uspjelog niveliranja pojavljuje se početni zaslon, laserske zrake stalno svijetle, rotacija započinje i indikator statusa (12) stalno svijetli zeleno.

## Isključivanje

1. Držite pritisnutu tipku sve dok se ne pojavi simbol za isključivanje na zaslonu kako biste isključili mjerni alat.

U slučaju prekoračenja maksimalno dopuštene radne temperature od 50 °C pojavljuje se upozorenje za nekoliko sekundi i indikator statusa (12) treperi crveno.

Zatim se mjerni alat isključuje radi zaštite laserske diode. Nakon hlađenja je mjerni alat ponovno spreman za rad i možete ga ponovno uključiti.

##

Mjerni alat i isporučeni daljinski upravljač (40) kao i isporučeni laserski prijamnik (41) već su povezani putem funkcije Bluetooth® u stanju isporuke.

1. Za povezivanje daljinskog upravljača ili laserskog prijamnika držite pritisnutu tipku sve dok se na zaslonu ne pojavi simbol za uspostavljanje veze s daljinskim upravljačem/laserskim prijamnikom.

1. Za uspostavljanje veze s daljinskim upravljačem istovremeno pritišćite tipku i tipku na daljinskom upravljaču sve dok indikatori statusa (33) i (34) ne počnu treperiti.
2. Za vrijeme uspostavljanja veze s daljinskim upravljačem indikatori statusa na daljinskom upravljaču naizmjence trepere zeleno.

1. Za uspostavljanje veze s laserskim prijamnikom istovremeno držite pritisnute tipke i na laserskom prijamniku sve dok se ne prikaže poruka za uspostavljanje veze na zaslonu laserskog prijamnika.

vidi Povezivanje s rotacijskim laserom

Uspjelo uspostavljanje veze s daljinskim upravljačem odn. laserskim prijamnikom potvrđuje se na zaslonu.
Ako je uspjelo uspostavljanje veze s daljinskim upravljačem, indikatori statusa (33) i (34) na daljinskom upravljaču svijetle zeleno 3 s.

Ako se nije mogla uspostaviti veza, prikazuje se poruka pogreške na zaslonu.
Ako nije uspjelo uspostavljanje veze s daljinskim upravljačem, indikatori statusa (33) i (34) na daljinskom upravljaču svijetle crveno 3 s.

Istovremeno mogu biti povezana 2 laserska prijamnika s mjernim alatom i oni mogu raditi s mjernim alatom.

Ako se povežu dodatni daljinski upravljači ili laserski prijamnici, onda će se izbrisati najstarija veza.

##

Mjerni alat je opremljen Bluetooth® modulom koji pomoću radiotehnike omogućuje daljinsko upravljanje putem pametnog telefona s Bluetooth® sučeljem.

Za korištenje ove funkcije potrebna je aplikacija Bosch Levelling Remote App. Ovisno o krajnjem uređaju možete je preuzeti iz odgovarajuće trgovine aplikacija (Apple‌ App Store‌, Google‌ Play‌ Store‌). U tu svrhu skenirajte QR kod u nastavku.

Informacije o potrebnim sistemskim preduvjetima za pametni telefon možete pronaći u tehničkim podacima mjernog alata.

Kod daljinskog upravljanja putem Bluetooth® zbog loših uvjeta prijema može doći do kašnjenja između pametnog telefona i mjernog alata.

Funkcija Bluetooth® za daljinsko upravljanje putem aplikacije standardno je uključena na mjernom alatu i možete je deaktivirati tipkom .

1. Pritisnite tipku za isključivanje funkcije Bluetooth® za daljinsko upravljanje putem aplikacije.
2. Na početnom zaslonu gasi se indikator Bluetooth® veze (c).

1. Kratko pritisnite tipku za ponovno uključivanje funkcije Bluetooth® za daljinsko upravljanje putem aplikacije.

1. Na zaslonu se pojavljuje simbol za uspostavljanje veze s pametnim telefonom.

Provjerite je li na vašem pametnom telefonu aktivirano Bluetooth® sučelje.

Uspjelo uspostavljanje veze potvrđuje se na zaslonu. Na početnom zaslonu može se vidjeti postojeća veza na indikatoru veze putem funkcije Bluetooth® (c).

Ako se nije mogla uspostaviti veza, prikazuje se poruka pogreške na zaslonu.

Nakon pokretanja Bosch Levelling Remote App uspostavlja se veza između pametnog telefona i mjernog alata. Ako se pronađe više aktivnih mjernih alata, odaberite odgovarajući mjerni alat. Ako se pronađe samo jedan aktivni mjerni alat, veza se automatski uspostavlja.

Bluetooth® veza može se prekinuti zbog prevelike udaljenosti ili prepreka između mjernog alata i mobilnog krajnjeg uređaja te zbog elektromagnetskih izvora smetnje. U tom se slučaju automatski pokreće ponovno uspostavljanje veze.

Pritiskom na tipku možete isključivo upravljati funkcijom Bluetooth® za povezivanje s pametnim telefonom. Neovisno o tome, mjerni alat šalje signal putem funkcije Bluetooth® za povezivanje s daljinskim upravljačem/laserskim prijamnikom. Ovaj signal možete zaustaviti samo isključivanjem mjernog alata (ili vađenjem baterija iz daljinskog upravljača ili laserskog prijamnika).

##

U radnim stankama možete prebaciti mjerni alat u stanje mirovanja. Pritom se pohranjuju sve postavke.

1. Kratko pritisnite tipku .
2. U sljedećem izborniku pritišćite tipku sve dok ne odaberete stanje mirovanja.
3. Potvrdite odabir s na način da pritisnete tipku .

Alternativno možete uključiti stanje mirovanja pritiskom na tipku na daljinskom upravljaču.

Kada je uključeno stanje mirovanja, na zaslonu se prikazuje simbol za stanje mirovanja. Indikator statusa (12) sporo treperi zeleno. Funkcija upozoravanja pri šoku ostaje aktivirana i pohranjuju se sve postavke.

1. Kratko pritisnite tipku na mjernom alatu ili tipku na daljinskom upravljaču kako biste isključili stanje mirovanja.

Mjerni alat možete isključiti čak i tijekom stanja mirovanja. U tu svrhu držite pritisnutu tipku sve dok se ne pojavi simbol za isključivanje na zaslonu. Sve ostale tipke na mjernom alatu i daljinskom upravljaču su deaktivirane.

Uključivanje i isključivanje stanja mirovanja moguće je i putem Bosch Levelling Remote App.

##

Tipkovnica mjernog alata i daljinskog upravljača može se zaključati putem Bosch Levelling Remote App. Na zaslonu mjernog alata pojavljuje se simbol za zaključavanje tipkovnice.

Zaključavanje tipkovnice možete isključiti na sljedeći način:

- putem Bosch Levelling Remote App
- isključivanjem i uključivanjem mjernog alata pritiskom na tipku
- ili istovremenim pritiskom na tipke i na mjernom alatu.