# Izstrādājuma un tā funkciju apraksts

##

Lāzera starojuma uztvērējs ir paredzēts rotējošo lāzera staru ātrai atrašanai viļņu garumā, kas norādīts tehniskajos datos.

Lāzera uztvērējs LR 60 ir arī paredzēts GRL 600 CHV vadībai, izmantojot Bluetooth®, savukārt lāzera uztvērējs LR 65 G ir paredzēts GRL 650 CHVG vadībai.

Lāzera starojuma uztvērējs ir izmantojams gan telpās, gan arī ārpus tām.

##

Attēloto komponentu numerācija atbilst lāzera starojuma uztvērēja attēlam, kas sniegts attēlu sadaļā.

(54) | Lāzera starojuma uztveršanas lauks
(55) | LED virziena indikators „Lāzera stars virs viduslīnijas”
(56) | LED viduslīnijas indikators
(57) | LED virziena indikators „Lāzera stars zem viduslīnijas
(58) | Displejs (priekšpusē un aizmugurē)
(59) | Skaļrunis
(60) | Līmeņrādis
(61) | Āķis piekarināšanai
(62) | Vidus stāvokļa atzīme
(63) | Magnēti
(64) | Turētāja stiprinājums
(65) | Sērijas numurs
(66) | Bateriju nodalījuma vāciņš
(67) | Bateriju nodalījuma vāciņa fiksators
(68) | Y ass poga
(69) | X ass poga
(70) | Režīma poga
(71) | Uztveršanas precizitātes iestatīšanas taustiņš
(72) | Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
(73) | Skaņas signāla/skaļuma poga
(74) | Turētāja līmeņrādisA)
(75) | Turētāja viduslīnijas atsauceA)
(76) | TurētājsA)
(77) | Turētāja grozāmpogaA)
(78) | MērlīsteA)
(79) | Turētāja stiprinājuma skrūveA)

A)

  Šie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā.

### Indikācijas elementi

(j) | Rotācijas lāzera akumulatora/bateriju uzlādes stāvokļa indikators
(k) | Bluetooth® savienojuma indikators
(l) | Uztveršanas precizitātes indikators
(m) | Mērvienības indikators
(n) | Teksta indikators
(o) | Virziena indikators „Lāzera stars zem viduslīnijas”
(p) | Skaņas signāla/skaļuma indikators
(q) | Viduslīnijas indikators
(r) | Lāzera starojuma uztvērēja bateriju indikators
(s) | Virziena indikators „Lāzera stars virs viduslīnijas”

##

Lāzera starojuma uztvērējs | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Darba temperatūra | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Uzglabāšanas temperatūra | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Maks. darba augstums virs jūras līmeņa | 2000 m | 2000 m
Maks. relatīvais gaisa mitrums | 90 % | 90 %
Piesārņojuma pakāpe atbilstoši standartam IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Baterijas | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® lāzera starojuma uztvērējs
darba frekvenču diapazons | 2402–2480 MHz | 2402–2480 MHz
maks. raidītāja jauda | 6,3 mW | 6,3 mW
maks. signāla sniedzamībaB) | 100 m | 100 m
klase | 1 | 1
saderība | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Uztveramā viļņa garums | 600−800 nm | 500−570 nm
Uztveramais rotācijas ātrums | > 120 min−1 | > 120 min−1
Maks. darbības tālumsD)
ar GRL 600 CHV | 300 m | −
ar GRL 650 CHVG | − | 325 m
Uztveršanas leņķis | ±35° | ±35°
Uztveršanas precizitāteE)F)
ļoti augsta | ±0,5 mm | ±0,5 mm
augsta | ±1 mm | ±1 mm
vidēja | ±2 mm | ±2 mm
zema | ±5 mm | ±5 mm
ļoti zema | ±10 mm | ±10 mm
Darbības laiks, apt. | 50 st. | 50 st.
SvarsG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Izmērs (garums × platums × augstums) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Aizsardzības tips | IP67 | IP67

A)

  Parasti ir vērojams tikai elektronenevadošs piesārņojums, taču dažkārt ir sagaidāma kondensācijas izraisītas pagaidu elektrovadāmības parādīšanās.

B)

  Signāla sniedzamība var stipri mainīties atkarībā no ārējiem apstākļiem, tai skaitā no izmantotās uztverošās ierīces. Darbojoties noslēgtās telpās un caur metāliskiem šķēršļiem (piemēram, caur sienām, plauktiem, koferiem u.c.), Bluetooth® signāla sniedzamība var būtiski samazināties.

C)

  Lietojot Bluetooth® Low-Energy (zemas enerģijas) ierīces, savienojuma veidošana ar dažu modeļu un operētājsistēmu iekārtām var nebūt iespējama. Bluetooth® ierīcēm jāspēj atbalstīt SPP profilu.

D)

  Nelabvēlīgos darba apstākļos (piemēram, tiešos saules staros) darbības tālums var samazināties.

E)

  atkarīga no attāluma starp lāzera starojuma uztvērēju un rotācijas lāzeru, kā arī no rotācijas lāzera klases un tipa

F)

  Uztveršanas precizitāte var samazināties nelabvēlīgu darba apstākļu dēļ (piemēram, atrodoties tiešos saules staros).

G)

  Svars bez baterijām

Jūsu lāzera starojuma uztvērēju var identificēt pēc sērijas numura (65), kas norādīts marķējuma plāksnītē.