# İş örnekleri

##

1. Ölçme aletini yatay konumda sağlam bir zemine veya tripoda (43) yerleştirin.

Tripod ile çalışırken:

1. Lazer ışınını istediğiniz yüksekliğe doğrultun.
2. Hedef yerindeki yüksekliği kontrol edin veya aktarın.

Tripodsuz çalışma:

1. Lazer hedef tahtasını (51) kullanarak lazer ışını ile referans noktasındaki yükseklik arasındaki yükseklik farkını belirleyin.
2. Hedef yerinde ölçülen yükseklik farkını kontrol edin veya aktarın.

##

Dik açılar uygulanacaksa veya ara duvarları hizalanacaksa, şakül noktasını bir referans çizgisine (örn. duvar) paralel olarak yukarı doğru (10) hizalamanız gerekir.

1. Bunun için ölçme aletini dikey konumda yerleştirin ve yukarı doğru şakül noktası referans çizgisine paralel olacak şekilde konumlandırın.
2. Yukarı doğru şakül noktası ile referans çizgisi arasındaki mesafeyi lazer hedef tahtasının (51) yardımıyla ölçün.
3. Yukarı doğru şakül noktası ile referans çizgisi arasındaki mesafeyi ölçme aletinden mümkün olduğu kadar uzak bir mesafeden yeniden ölçün.
4. Yukarı doğru şakül noktasını doğrudan ölçme aletinden yapılan ölçümdeki gibi referans çizgisine eşit mesafede olacak şekilde konumlandırın.
5. Yukarı doğru şakül noktasına ait sağ açı (10) değişken lazer ışını (8) ile gösterilir.

##

1. Ölçme aletini dikey konumda yerleştirin.
2. Dikey düzlemin bir referans çizgisine (örn. duvar) dik olması gerekiyorsa yukarı doğru şakül noktasını (10) bu referans çizgisine doğrultun.
3. Diklik değişken lazer ışını (8) ile gösterilir.

##

1. Lazer çizgisini veya rotasyon düzlemini bir duvardaki referans noktasına doğrultmak için, ölçme cihazını dikey konumda yerleştirin ve lazer çizgisini veya rotasyon düzlemini referans noktasına kabaca doğrultun.
2. Referans noktasına doğru konumlandırma için rotasyon düzlemini X ekseninde çevirin Bakınız Dikey konumda rotasyon düzlemini çevirmek.

##

Elverişli ışık koşullarında (gölge veya loş ortamda) ve kısa mesafelerde lazer alıcı olmadan çalışabilirsiniz. Lazer ışınının daha iyi görünmesi için çizgisel işletimi veya noktasal işletimi seçin ve lazer ışınını hedef noktaya çevirin.

##

Elverişsiz ışık koşullarında (aşırı aydınlık ortam, doğrudan gelen güneş ışını) ve büyük uzaklıklarda lazer ışınını daha iyi bulabilmek için lazer alıcıyı (41) kullanın.

1. Lazer alıcı ile çalışırken en yüksek rotasyon hızlı rotasyonlu işletimi seçin.

##

Lazer algılayıcıyı (41) her zaman açık havada kullanmalısınız.

1. Fazla güvenli olmayan zeminlerde çalışırken ölçme aletini bir tripoda (43) takın.

Zemin ha‌re‌ket‌le‌rin‌den veya ölçme cihazının sarsıntıla‌rın‌dan kaynaklanabilecek hatalı ölçmelerden kaçın‌mak için şok uyarı işlevini aktif hale getirin.

##

1. Ölçme aletini yatay konumda bir tripoda (43) monte edin ve tripodu kalıp aralığının dışına yerleştirin.
2. Rotasyonlu işletimi seçin.
3. Lazer algılayıcıyı (41) tutucu düzeneğiyle bir ölçüm latasına (42) sabitleyin.
4. Ölçüm latasını kalıba yönelik bir referans noktasına yerleştirin.
5. Lazer algılayıcının yüksekliğini, ölçme aletinin değişken lazer ışını (8) ortalanmış olarak gösterilecek şekilde ölçüm latasına hizalayın. Bakınız Yön göstergeleri
6. Ardından ölçüm latasıyla lazer alıcıyı çeşitli kontrol noktalarında kalıba yerleştirin.

Ölçüm latasının üzerindeki lazer alıcının konumunun değişmemesine dikkat edin.

1. Kalıbın yüksekliğini lazer ışını tüm kontrol noktalarında ortada gösterilene kadar düzeltin.

##

1. Ölçme aletini yatay konumda bir tripoda (43) monte edin.
2. Rotasyonlu işletimi seçin.
3. Tripodlu ölçme aletini, X ekseni kontrol edilecek eğimle aynı çizgiye gelecek şekilde yerleştirin.
4. Nominal eğimi X ekseninin eğimi olarak ayarlayın Bakınız Yatay konumda eğimli işletim.
5. Lazer algılayıcıyı (41) tutucu düzeneğiyle bir ölçüm latasına (42) sabitleyin.
6. Ölçüm latasını eğimli yüzeyin ayağına yerleştirin.
7. Lazer algılayıcının yüksekliğini, ölçme aletinin değişken lazer ışını (8) ortalanmış olarak gösterilecek şekilde ölçüm latasına hizalayın. Bakınız Yön göstergeleri
8. Ardından ölçüm latasıyla lazer alıcıyı çeşitli kontrol noktalarında eğimli yüzeye yerleştirin.

Ölçüm latasının üzerindeki lazer alıcının konumunun değişmemesine dikkat edin.

Lazer ışını tüm kontrol noktalarında ortada gösterildiğinde yüzeyin eğimi doğrudur.