# Nivelamento automático

##

Após a ligação, o instrumento de medição verifica o plano horizontal ou vertical e compensa automaticamente irregularidades dentro da gama de autonivelamento de aprox. ±8,5% (±5°).

O símbolo para o nivelamento pisca no mostrador durante o nivelamento. Simultaneamente a indicação de estado (12) no instrumento de medição, bem como a indicação de estado do respetivo eixo ((33) ou (34)) no telecomando piscam a verde.

Até à conclusão do nivelamento a rotação está parada e os raios laser piscam. Após o nivelamento bem-sucedido surge o ecrã inicial. Os raios laser acendem de forma permanente e a rotação é iniciada. A indicação de estado (12) no instrumento de medição, bem como a indicação de estado do eixo nivelado ((33) ou (34)) no telecomando acendem de forma permanente a verde.

Se o instrumento de medição estiver inclinado mais do que 8,5% ou não estiver na posição horizontal ou vertical, o nivelamento deixa de ser possível. No mostrador surge uma mensagem de erro e a indicação de estado (12) pisca a vermelho.

1. Reposicionar o instrumento de medição e aguardar o nivelamento.

Se o tempo de nivelamento máximo for ultrapassado, o nivelamento é cancelado com uma mensagem de erro.

1. Posicione de novo o instrumento de medição.
2. Prima a brevemente a tecla para reiniciar o nivelamento.

##

Se o instrumento de medição estiver nivelado, ele controlará constantemente a própria posição horizontal ou vertical. Em caso de alterações da posição, é realizado automaticamente um novo nivelamento.

As alterações mínimas da posição são compensadas sem interrupção do funcionamento. Os estremecimentos da base ou as influências atmosféricas são compensadas automaticamente.

No caso de grandes alterações da posição a rotação do raio laser é parada para evitar medições incorretas durante o processo de nivelamento e os raios laser piscam. No mostrador surge o símbolo de nivelamento. Se necessário, a função de aviso de choque é ativada.

## Mudar entre a posição horizontal e vertical:

O instrumento de medição deteta autonomamente a posição horizontal ou vertical.

1. Desligue o instrumento de medição.
2. Posicione-o de novo.
3. Volte a ligá-lo.

Se a posição for mudada sem desligar/ligar, surge uma mensagem de erro e a indicação de estado (12) pisca rapidamente a vermelho.

1. Prima a brevemente a tecla para reiniciar o nivelamento.

##

O instrumento de medição possui uma função de aviso de choque. No caso de alterações da posição, estremecimento do instrumento de medição ou vibrações na base, esta função impede o nivelamento numa posição alterada e erros devido ao deslocamento do instrumento de medição.

GRL 650 CHVG: a função de aviso de choque possui 2 níveis de sensibilidade. Após a ligação do instrumento de medição está ajustada uma sensibilidade elevada.

## Ativar o aviso de choque:

A função de aviso de choque está ligada por padrão. Ela é acionada aprox. 30 s após a ligação do instrumento de medição.
Durante a ativação, a indicação da função de aviso de choque (d) pisca no mostrador. Após a ativação, a indicação permanece acesa.

## Aviso de choque acionado:

Se a posição do instrumento de medição for alterada ou se for registado um forte estremecimento, a função de aviso de choque é acionada. A rotação do laser é parada e surge uma mensagem de erro. A indicação de estado (12) pisca rapidamente a vermelho e soa um sinal de aviso com uma rápida sequência de sons.

1. Confirme a mensagem de aviso com , premindo a tecla no instrumento de medição ou no telecomando.
2. Nos trabalhos com nivelamento automático (incluindo modo de inclinação) o nivelamento é reiniciado automaticamente.

Verifique agora a posição do raio laser num ponto de referência e corrija a altura ou o alinhamento do instrumento de medição, se necessário.

## Alterar/desligar a função de aviso de choque:

No ecrã inicial é exibida a definição atual com a indicação de aviso de choque (d):

A função de aviso de choque está ligada com elevada sensibilidade.

GRL 650 CHVG: A função de aviso de choque está ligada com sensibilidade reduzida.

Função de aviso de choque está desligada.

1. Prima brevemente a tecla de ligar/desligar para alterar a definição da função de aviso de choque.
2. No menu seguinte, prima a tecla as vezes necessárias, até que tenha selecionado a definição desejada.
3. Confirme a sua seleção com , premindo a tecla .

1. Se a função de aviso de choque tiver sido ligada, ela é ativada após aprox. 30 s.

##

Com o instrumento de medição na posição horizontal, o eixo X e o eixo Y podem ser alinhados independentemente um do outro numa faixa de ±8,5 %.

1. Para inclinar o eixo X, prima uma vez a tecla no instrumento de medição ou no telecomando.
2. Surge o menu para o ajuste da inclinação do eixo X.
3. Defina a inclinação desejada com as teclas ou no instrumento de medição ou com as teclas ou no telecomando.

Pressionando em simultâneo as duas teclas de inclinação no instrumento de medição ou no telecomando é reposta a inclinação para 0,00%.

1. Para inclinar o eixo Y, prima de novo a tecla no instrumento de medição ou no telecomando.
2. Surge o menu para o ajuste da inclinação do eixo Y.

Defina a inclinação desejada, tal como descrito no eixo X.

Alguns segundos após a última pressão de tecla, a inclinação desejada é aplicada no instrumento de medição. Até à conclusão do ajuste da inclinação, o raio laser e o símbolo para o ajuste da inclinação no mostrador piscam.

Após a conclusão do ajuste da inclinação, no ecrã inicial são exibidos os valores de inclinação definidos para os dois eixos. A indicação de estado (d) no instrumento de medição acende de forma permanente a vermelho. No telecomando, a indicação de estado do eixo inclinado ((33) e/ou (34)) acende de forma permanente a vermelho.

##

O instrumento de medição guarda os últimos 4 valores de inclinação de ambos os eixos. Em alternativa a uma nova definição das inclinações, pode aceitar as combinações de inclinações guardadas.

1. Inicie o modo de inclinação para o eixo X ver Modo de inclinação com posição horizontal.

1. Prima a tecla no instrumento de medição ou no telecomando para chamar a memória da inclinação.

1. Prima a tecla as vezes necessárias no instrumento de medição ou no telecomando, até estar selecionada a combinação desejada no mostrador.
2. Prima a tecla no instrumento de medição () ou no telecomando para confirmar a seleção.
3. Alguns segundos após a última pressão de tecla, a combinação de inclinações é aplicada no instrumento de medição ver Modo de inclinação com posição horizontal.
4. Prima a tecla no instrumento de medição () ou na tecla no telecomando, para ajustar outros valores diferentes dos guardados.

1. A indicação regressa ao menu de ajuste Modo de inclinação ver Modo de inclinação com posição horizontal.

##

As alterações de temperatura do instrumento de medição podem ter efeitos sobre a inclinação definida dos eixos.

Para evitar imprecisões de medição, a inclinação dos eixos é reajustada quando a diferença de temperatura definida é ultrapassada: o instrumento de medição nivela-se e depois regressa ao modo de inclinação com os últimos valores definidos.

A reposição da inclinação é feita com alterações de temperatura de ≥5 °C.

GRL 650 CHVG: com a ajuda da Bosch Levelling Remote App é possível baixar a diferença de temperatura para 2 °C ou desligar a função SlopeProtect. A definição não é guardada quando o instrumento de medição é desligado.