# Samodejno niveliranje

##

Po vklopu merilna naprava preveri vodoravni oz. navpični položaj in samodejno odpravi odstopanje od ravnine v območju samodejnega uravnavanja do pribl. ±8,5 % (±5°).

Med niveliranjem na zaslonu utripa simbol za niveliranje. Prikaz stanja (12) na merilni napravi ter prikaz stanja ustrezne osi ((33) oz. (34)) na daljinskem upravljalniku sočasno utripata v zeleni barvi.

Do konca niveliranja je rotacija ustavljena in laserski žarki utripajo. Po uspešnem zaključku niveliranja se prikaže začetni zaslon. Laserski žarki trajno svetijo, vrtenje se začne. Prikaz stanja (12) na merilni napravi ter prikaz stanja nivelirane osi ((33) oz. (34)) na daljinskem upravljalniku svetita trajno zeleno.

Če je merilna naprava nagnjena za več kot 8,5 % poševno ali ni v vodoravnem ali navpičnem položaju, niveliranje ni več mogoče. Na zaslonu se prikaže sporočilo o napaki, prikaz stanja (12) pa utripa rdeče.

1. Ponovno pozicionirajte merilno napravo in poča‌kajte, da se nivelira.

Če je bil najdaljši čas niveliranja prekoračen, se niveliranje z daljinskim upravljalnikom prekine.

1. Na novo pozicionirajte merilno napravo.
2. Za ponoven začetek niveliranja na kratko pritisnite tipko .

##

Če je merilna naprava nivelirana, potem stalno pre‌verja vodoravni oz. navpični položaj. Če se spremeni položaj, se samodejno nivelira.

Minimalna sprememba položaja se izravna brez prekinitve delovanja. Tresljaji podlage ali vremenski vplivi se s tem samodejno kompenzirajo.

Pri večjih spremembah položaja se za preprečevanje napačnih merjenj med postopkom niveliranja rotacija laserskega žarka ustavi in laserski žarki utripajo. Na zaslonu se pojavi simbol za niveliranje. Po potrebi se sproži funkcija opozorila pred udarci.

## Preklop med vodoravnim in navpičnim položajem:

Merilna naprava samodejno zazna vodoravni oziroma navpični položaj.

1. Izklopite merilno napravo.
2. Na novo jo pozicionirajte.
3. Znova jo vklopite.

Če položaj zamenjate brez vklopa/izklopa, se pojavi sporočilo o napaki in prikaz stanja (12) hitro utripa rdeče.

1. Za ponoven začetek niveliranja na kratko pritisnite tipko .

##

Merilna naprava ima funkcijo opozorila pred udarci. Funkcija pri spremembah položaja oz. udarcih merilne naprave ali pri tresljajih podlage prepreči niveliranje v spremenjenem položaju in tako napake zaradi premikanja merilne naprave.

GRL 650 CHVG: funkcija opozorila zaradi udarca ima na voljo 2 stopnji občutljivosti. Po vklopu merilne naprave je nastavljena visoka občutljivost.

## Vklop opozorila zaradi udarca:

Funkcija opozorila zaradi udarca je tovarniško izklopljena. Vklopi se približno 30 s po vklopu merilne naprave.
Med vklopom na zaslonu utripa prikaz za funkcijo opozorila zaradi udarca (d). Po aktivaciji prikaz neprekinjeno sveti.

## Sprožena funkcija opozorila zaradi udarca:

Če se spremeni položaj merilne naprave ali naprava zazna močen sunek, se sproži opozorilo zaradi udarca. Vrtenje laserja se ustavi, pojavi se sporočilo o napaki. Prikaz stanja (12) hitro utripa rdeče in zasliši se več hitrih zvočnih signalov.

1. Potrdite opozorilo s tako, da pritisnete tipko na merilni napravi ali na daljinskem upravljalniku.
2. Pri delu s samodejnim niveliranjem (vključno z načinom delovanja z nagibom) se niveliranje samodejno znova začne.

Preverite položaj laserskega žarka na referenčni točki in po potrebi popravite višino oz. poravnavo merilne naprave.

## Sprememba/izklop funkcije opozorila zaradi udarca:

Na začetnem zaslonu je prikazana trenutna nastavitev s prikazom opozorila zaradi udarca (d):

Funkcija opozorila zaradi udarca je vklopljena z visoko občutljivostjo.

GRL 650 CHVG: funkcija opozorila zaradi udarca je vklopljena z nizko občutljivostjo.

Funkcija opozorila zaradi udarca je izklopljena.

1. Za spremembo nastavitve funkcije opozorila zaradi udarca na kratko pritisnite tipko .
2. V naslednjem meniju tolikokrat pritisnite tipko , dokler ne najdete želene nastavitve.
3. Za potrditev izbire s pritisnite tipko .

1. Če ste funkcijo opozorila zaradi udarca vklopili, se vklopi po približno 30 s.

##

Pri vodoravnem položaju merilne naprave lahko X-os in Y-os samostojno nagnete v območju ±8,5 %.

1. Za nagib osi X enkrat pritisnite tipko na merilni napravi ali daljinskem upravljalniku.
2. Prikaže se meni za nastavitev nagiba osi X.
3. S tipkama oziroma na merilni napravi ali s tipkama oziroma na daljinskem upravljalniku nastavite želen nagib.

S sočasnim pritiskom obeh tipk za nagib na merilni napravi ali daljinskem upravljalniku boste nagib ponastavili nazaj na 0,00 %.

1. Za nagib osi Y znova pritisnite tipko na merilni napravi ali daljinskem upravljalniku.
2. Prikaže se meni za nastavitev nagiba osi Y.

Nastavite želen nagib, kot opisano za X-os.

Nekaj sekund po zadnjem pritisku tipke se na merilni napravi nastavi izbran nagib. Do zaključka nastavitve nagiba utripajo laserski žarki ter simbol za nastavitev nagiba na zaslonu.

Po zaključku nastavitve nagiba se na začetnem zaslonu prikažejo nastavljene vrednosti nagiba obeh osi. Prikaz stanja (d) na merilni napravi neprekinjeno sveti rdeče. Na daljinskem upravljalniku prikaz stanja nagnjene osi ((33) in/ali (34)) neprekinjeno sveti rdeče.

##

Merilna naprava shrani 4 zadnje uporabljene vrednosti nagiba obeh osi. Namesto nove nastavitve nagibov lahko uporabite shranjene kombinacije nagibov.

1. Zaženite delovanje z nagibom za os X glejte Naklonski način pri vodoravnem položaju.

1. Za dostop do pomnilnika nagiba pritisnite tipko na merilni napravi ali na daljinskem upravljalniku.

1. Tipko na merilni napravi ali daljinskem upravljalniku pritisnite toliko krat, da na zaslonu najdete želeno kombinacijo.
2. Za potrditev izbire pritisnite tipko na merilni napravi () ali daljinskem upravljalniku.
3. Nekaj sekund po pritisku tipke se kombinacija nagiba izvede na merilni napravi glejte Naklonski način pri vodoravnem položaju.
4. Če želite nastaviti vrednosti, ki se razlikujejo od shranjenih, pritisnite tipko na merilni napravi () ali tipko na daljinskem upravljalniku.

1. Prikaz se vrne v meni z nastavitvami za delovanje z nagibom glejte Naklonski način pri vodoravnem položaju.

##

Spremembe temperature merilne naprave lahko vplivajo na nastavljen nagib osi.

Da preprečite nenatančne meritve, se nagib osi ob prekoračitvi nastavljene temperaturne razlike nastavijo na novo: merilna naprava se znivelira, nato se vrne v delovanje z nagibom z zadnjimi nastavljenimi vrednostmi.

Ponastavitev nagiba se izvede pri temperaturnih spremembah ≥ 5 °C.

GRL 650 CHVG: z aplikacijo Bosch Levelling Remote App lahko temperaturno razliko zmanjšate na 2 °C ali izklopite funkcijo SlopeProtect. Nastavitev merilne naprave se ob izklopu ne shrani.