# Огляд індикації стану

Вимірювальний інструмент | Функція
--- | ---
Зелений | Червоний
◌ |  | Горизонтальне положення: процедура нівелювання осі X і/або Y Вертикальне положення: процедура нівелювання осі X
◌ |  | Режим очікування увімкнений
● |  | Горизонтальне положення: обидві осі нівелюються. Вертикальне положення: нівелюється вісь X.
| ◌ | автоматичне вимкнення через повідомлення про помилку (напр., розрядилася батарейка/акумулятор, перевищена робоча температура)
| ◌ | Режим CenterFind або режим CenterLock запущений див. Функції
| ◌ | Зміна положення вимірювального інструмента без вимкнення/увімкнення
| ◌ | Самонівелювання неможливе, кінець діапазону самонівелювання
| ◌ | Спрацювала функція попередження про струси
| ◌ | Розпочате калібрування вимірювального інструмента.
| ● | Горизонтальне положення: хоча б одна вісь нахилена або у ручному режимі. Вертикальне положення: вісь X нахилена або у ручному режимі.

● світиться безперервно

◌ блимає

Пульт дистанційного керування | Пульт дистанційного керування | Функція
--- | --- | ---
Зелений | Червоний | Зелений | Червоний
◌ |  |  |  | Процедура нівелювання осі X (горизонтальне і вертикальне положення)
|  | ◌ |  | Процедура нівелювання осі Y (горизонтальне положення)
◌ |  | ◌ |  | Пульт дистанційного управління з'єднаний по Bluetooth®. (Обидва індикатори стану блимають по черзі.)
● |  |  |  | Вісь X нівельована (горизонтальне і вертикальне положення).
|  | ● |  | Вісь Y нівельована (горизонтальне положення).
● (3 с) |  | ● (3 с) |  | Пульт дистанційного управління успішно з'єднаний по Bluetooth®
| ● |  |  | Вісь X нахилена або у ручному режимі (горизонтальне і вертикальне положення).
|  |  | ● | Вісь Y нахилена або у ручному режимі (горизонтальне положення).
| ● (3 с) |  | ● (3 с) | Встановити з'єднання по Bluetooth® з вимірювальним інструментом не вдалось

● світиться безперервно

◌ блимає