# Fjärrkontroll

## Energiförsörjning med fjärrkontroll

För fjärrkontrollen rekommenderar vi alkali-mangan-batterier.

1. Vrid låset (37) på batterifackets lock (t.ex. med ett mynt) till position .
2. Fäll upp batterifackets lock (39) och sätt in batterierna.

Se till att polerna hamnar rätt enligt bilden på insidan av batterifacket.

1. Stäng batterifackets lock (39) och vrid låset (37) till läget .

- Ta bort batterierna ur fjärrkontrollen om den inte används under en längre tid. Batterierna kan korrodera om de lagras en längre tid i fjärrkontrollen.

Bluetooth®-funktionen förblir aktiv så länge batterierna sitter i fjärrkontrollen. För att förhindra energiförbrukning på grund av denna funktion kan du ta ut batterierna.

## Driftstart av fjärrkontrollen

Så länge insatta batterier har tillräcklig spänning bibehålls fjärrkontrollens funktion.

1. Tryck på valfri knapp på fjärrkontrollen för att aktivera den.
2. Axlarnas status på rotationslasern öppnas och visas i statusindikeringarna (33) och (34) på fjärrkontrollen.

Så länge statusindikeringarna lyser ändras motsvarande inställning på rotationslasern för varje tryck på en knapp på fjärrkontrollen. Om en signalsändningsindikering (32) lyser på fjärrkontrollen visar det att en signal har sänts.

För att spara energi avaktiveras fjärrkontrollen efter kort tid och statusindikeringarna (33) och (34) försvinner igen.

Med fjärrkontrollen kan mätinstrumentet inte slås på och av.