# Arbeidshenvisninger

##

Ved hjelp av libellen (60) kan du stille inn lasermottakeren vertikalt (loddrett). En skjev lasermottaker fører til feilmålinger.

##

Med sentermerket (62) til høyre og venstre på lasermottakeren kan du markere posisjonen til laserstrålen når den går gjennom midten av mottaksfeltet (54).

Pass på at du ved markering stiller lasermottakeren nøyaktig loddrett (ved vannrett laserstråle) eller vannrett (ved loddrett laserstråle), ellers forskyves markeringene i forhold til laserstrålen.

##

Med holderen (76) kan du feste lasermottakeren både på en nivellerstang (78) og feste den med andre hjelpemidler med en bredde på opptil 65 mm.

1. Skru fast holderen (76) med festeskruen (79) i festet (64) på baksiden av lasermottakeren.
2. Løsne skruknappen (77) til holderen, skyv holderen for eksempel på nivellerstangen (78) og skru fast skruknappen (77) igjen.

Ved hjelp av libellen (74) kan du stille inn holderen (76) og dermed lasermottakeren horisontalt. En skjev lasermottaker fører til feilmålinger.

Referansen for senterlinje (75) på holderen er på samme høyde som sentermerket (62) og kan brukes til å markere laserstrålen.

##

Hvis sikkert feste ikke er helt nødvendig, kan du feste lasermottakeren på ståldeler ved hjelp av magnetene (63).