# Asetukset

##

Voit määrittää, millä tarkkuudella lasersäteen ilmoitetaan olevan "keskellä" vastaanottokenttää (54).

Keskilinjan näytön nykyisen asetuksen näet vastaanottotarkkuuden näytöstä (l).

1. Kun haluat säätää vastaanottotarkkuutta, paina toistuvasti painiketta , kunnes näytössä näkyy haluamasi asetus.

Painikkeen jokaisen painalluksen yhteydessä tekstinäytössä (n) näkyy hetken aikaa vastaanottotarkkuuden nykyinen arvo.

Vastaanottotarkkuuden asetus tallentuu muistiin sammutuksen yhteydessä.

##

Lasersäteen sijainnin vastaanottokentässä (54) voi ilmoittaa äänimerkin avulla.

Voit säätää äänenvoimakkuutta tai kytkeä äänimerkin pois päältä.

1. Paina äänimerkin säätöä tai poiskytkentää varten toistuvasti painiketta , kunnes haluttu äänenvoimakkuus näkyy näytössä.

Pienellä äänenvoimakkuudella äänimerkin näytössä (p) näkyy yksi palkki, suurella äänenvoimakkuudella kolme palkkia, pois päältä kytketyn äänimerkin yhteydessä näyttö sammuu.

Äänimerkin asetuksesta riippumatta laite ilmoittaa lyhyellä ja hiljaisella äänimerkillä, kun lasersäde osuu ensimmäisen kerran vastaanottokenttään (54).

Äänimerkin asetus tallentuu muistiin laservastaanottimen sammutuksen yhteydessä.

##

Asetusvalikon avaaminen: paina lyhyesti painiketta ja painiketta samanaikaisesti.

Asetuksen muuttaminen alivalikossa: vaihda asetuksesta toiseen painamalla painiketta tai painiketta . Viimeksi valittu asetus tallentuu automaattisesti muistiin, kun poistut valikosta.

Alivalikosta toiseen vaihtaminen: vaihda seuraavaan alivalikkoon painamalla lyhyesti painiketta .

Asetusvalikosta poistuminen: pidä painiketta pohjassa, kunnes asetusvalikko sulkeutuu. Vaihtoehtoisesti asetusvalikko sulkeutuu automaattisesti noin 10 s kuluttua viimeisimmästä näppäinpainalluksesta.

Seuraavat alivalikot ovat käytettävissä:

- Suhteellisen korkeuden näytön mittayksikkö: kun avaat mittayksikkövalikon, parhaillaan valittuna oleva mittayksikkö näkyy tekstinäytössä (n), ja käytettävissä olevat mittayksiköt näkyvät sen yläpuolella olevassa mittayksikkönäytössä (m).
- LED-suuntanuolet (LED): kolmen LED-suuntanuolen (55), (57) sekä (56) kirkkautta voi säätää tai ne voi kytkeä pois päältä. LED-valot palavat valitun asetuksen mukaan.
- Näytön valaistus (LIT): näytön valaistuksen voi kytkeä päälle (vihreä LED-valo palaa) tai pois päältä (punainen LED-valo palaa).
- Viimeisimmän vastaanoton muistitoiminto (MEM): lasersäteen poistumista vastaanottokentästä ilmoittavan suuntanuolen näytön voi kytkeä päälle (vihreä LED-valo palaa) tai pois päältä (punainen LED-valo palaa).
- LR 65 G: Center-toiminnot (CF/CL): voit valita CenterFind-tilan (CF) ja CenterLock-tilan (CL) välillä. Nykyinen tila näkyy tekstinäytössä (n).

Kun sammutat laservastaanottimen, kaikki asetukset tallentuvat muistiin näytön valaistuksen asetusta lukuun ottamatta.

##

Laservastaanottimen etu- ja taustapuolen näytöt (58) ovat valaistuja. Näytön valaistus syttyy:

- kun käynnistät laservastaanottimen,
- jokaisella näppäinpainalluksella,
- kun lasersäde liikkuu vastaanottokentässä (54).

Näytön valaistus sammuu automaattisesti:

- 30 s kuluttua viimeisimmästä näppäinpainalluksesta, mikäli lasersäde ei osu vastaanottokenttään,
- 2 min kuluttua viimeisimmästä näppäinpainalluksesta, kun lasersäteen osumakohta ei muutu vastaanottokentässä.

Näytön valaistuksen voi kytkeä pois päältä asetusvalikosta.

Näytön valaistuksen asetusta ei tallenneta muistiin laservastaanottimen sammutuksen yhteydessä. Näytön valaistus syttyy aina laservastaanottimen käynnistyksen yhteydessä.