# Opis proizvoda i primene

##

Laserski prijemnik je predviđen za brzo pronalaženje rotirajućih laserskih zrakova talasnih dužina navedenih u tehničkim podacima.

Laserski prijemnik LR 60 je pored toga namenjen za upravljanje uređajem GRL 600 CHV putem Bluetooth® veze, a laserski prijemnik LR 65 G za upravljanje uređajem GRL 650 CHVG.

Laserski prijemnik je namenjen za upotrebu u zatvorenim prostorijama i spoljašnjoj sredini.

##

Numerisanje komponenti sa slika odnosi se na prikaz laserskog prijemnika na slikama.

(54) | Prijemno polje za laserski zrak
(55) | LED prikaz pravca „Laserski zrak iznad centralne linije“
(56) | LED za centralnu liniju
(57) | LED prikaz pravca „Laserski zrak ispod centralne linije“
(58) | Displej (prednja i zadnja strana)
(59) | Zvučnik
(60) | Libela
(61) | Kuka za vešanje
(62) | Srednja oznaka
(63) | Magneti
(64) | Prihvat za držač
(65) | Serijski broj
(66) | Poklopac pregrade za bateriju
(67) | Blokada poklopca pregrade za baterije
(68) | Taster Y osa
(69) | Taster X osa
(70) | Taster za režim rada
(71) | Taster za podešavanje preciznosti prijema
(72) | Taster za uključivanje/isključivanje
(73) | Taster za signalni ton/jačinu zvuka
(74) | Libela držačaA)
(75) | Referentna srednja linija na držačuA)
(76) | DržačA)
(77) | Obrtno dugme držačaA)
(78) | Merna letvaA)
(79) | Pričvrsni zavrtanj držačaA)

A)

  Ovaj pribor ne spada u standardni obim isporuke.

### Elementi za pokazivanje

(j) | Prikaz statusa napunjenosti akumulatora/baterija rotacionog lasera
(k) | Prikaz veze preko Bluetooth®
(l) | Prikaz tačnosti prijema
(m) | Prikaz merne jedinice
(n) | Tekstualni prikaz
(o) | Prikaz pravca „Laserski zrak ispod srednje linije“
(p) | Prikaz signalnog tona/jačine zvuka
(q) | Prikaz srednje linije
(r) | Prikaz baterije prijemnika lasera
(s) | Prikaz pravca „Laserski zrak iznad srednje linije“

##

Prijemnik lasera | LR 60 | LR 65 G
--- | --- | ---
Broj artikla | ‎3 601 K69 P..‎‎‎‎ | ‎3 601 K69 T..‎‎‎‎
Radna temperatura | –10 °C … +50 °C | –10 °C … +50 °C
Temperatura skladištenja | –20 °C … +70 °C | –20 °C … +70 °C
Maks. radna visina iznad referentne visine | 2000 m | 2000 m
Maks. relativna vlažnost vazduha | 90% | 90%
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1 | 2A) | 2A)
Baterije | 2 × 1,5 V LR6 (AA) | 2 × 1,5 V LR6 (AA)
Bluetooth® laserskog prijemnika
Opseg radne frekvencije | 2402−2480 MHz | 2402−2480 MHz
Maks. snaga emitovanja | 6,3 mW | 6,3 mW
Maks. domet signalaB) | 100 m | 100 m
Klasa | 1 | 1
Kompatibilnost | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C) | Bluetooth® 5.0/4.X (Low Energy)C)
Talasna dužina koja se može primiti | 600−800 nm | 500−570 nm
Brzina rotacije koju uređaj može primiti | > 120 min−1 | > 120 min−1
Maks. radno područjeD)
Sa GRL 600 CHV | 300 m | −
Sa GRL 650 CHVG | − | 325 m
Prijemni ugao | ±35° | ±35°
Preciznost prijemaE)F)
Vrlo fino | ±0,5 mm | ±0,5 mm
Precizno | ±1 mm | ±1 mm
Srednje | ±2 mm | ±2 mm
Grubo | ±5 mm | ±5 mm
Veoma grubo | ±10 mm | ±10 mm
Trajanje u režimu rada otpr. | 50 h | 50 h
TežinaG) | 0,38 kg | 0,38 kg
Dimenzije (dužina × širina × visina) | 175 × 79 × 33 mm | 175 × 79 × 33 mm
Vrsta zaštite | IP67 | IP67

A)

  Pojavljuje se neprovodljiva zaprljanost, pri čemu se očekuje privremena provodljivost prouzrokovana rošenjem.

B)

  Opseg može veoma varirati, u zavisnosti od spoljašnjih uslova, uključujući i upotrebljeni prijemnik. Unutar zatvorenih prostorija i kroz metalne prepreke (npr. zidove, police, kofere i sl.) opseg dopiranja Bluetooth® signala može biti znatno manji.

C)

  Kod Bluetooth® Low Energy uređaja u zavisnosti od modela i operativnog sistema uspostavljanje veze može da bude onemogućeno. Bluetooth® uređaji moraju da podržavaju SPP profil.

D)

  Radno područje može da se smanji zbog nepovoljnih okolnih uslova (npr. direktnog sunčevog zračenja).

E)

  u zavisnosti od rastojanja između laserskog prijemnika i rotacionog lasera kao i od klase lasera i tipa lasera rotacionog lasera

F)

  Preciznost prijema može da se smanji zbog nepovoljnih okolnih uslova (npr. direktnog sunčevog zračenja).

G)

  Težina bez baterija

Za jasnu identifikaciju vašeg laserskog prijemnika služi serijski broj (65) na tipskoj pločici.