# Darba režīmi

##

X un Y ass izlīdzināšana ir iezīmēta virs rotācijas galvas uz korpusa. Atzīmes atrodas tieši virs izlīdzināšanas ierobiem (16) pie korpusa apakšējās malas, kā arī uz apakšējā roktura. Ar izlīdzināšanas ierobu palīdzību mērinstrumentu var izlīdzināt asu virzienā.

##

Visi 3 darba režīmi iespējami mērinstrumenta horizontālā un vertikālā pozīcijā.

Rotācijas režīms
Rotācijas režīms īpaši ieteicams, izmantojot lāzera starojuma uztvērēju. Lietotājs var izvēlēties dažādus rotācijas ātrumus.

Līniju režīms
Šajā darba režīmā kustīgais lāzera stars pārvietojas ierobežotā atvēruma leņķī. Tā rezultātā lāzera stara redzamība ir labāka nekā rotācijas režīmā. Lietotājs var izvēlēties dažādas lāzera stara izvērses leņķa vērtības.

Punktu režīms
Šajā darba režīmā tiek panākta kustīgā lāzera stara vislabākā redzamība. Tas kalpo, piem., vienkāršai augstuma pārnešanai vai asu sakritības pārbaudei.

Līniju un punktu režīms nav piemērots darbam ar lāzera starojuma uztvērēju (41).

##

Pēc katras ieslēgšanas mērinstruments atrodas rotācijas režīmā ar standarta rotācijas ātrumu (600 min–1).

1. Nospiediet taustiņu uz mērinstrumenta vai taustiņu uz tālvadības pults, lai pārslēgtos no līnijas režīma uz rotācijas režīmu.

1. Lai mainītu rotācijas ātrumu, spiediet taustiņu uz mērinstrumenta vai uz tālvadības pults līdz displejā parādās vēlamais ātrums.

Sākuma ekrānā iestatītais ātrums redzams pēc rotācijas ātruma indikatora (a).

Izmantojot darbam lāzera starojuma uztvērēju, jāizvēlas lielākā stara rotācijas ātruma vērtība. Strādājot bez lāzera starojuma uztvērēja, labākai lāzera staru redzamībai samaziniet rotācijas ātrumu un izmantojiet lāzera skatbrilles (50).

##

1. Nospiediet taustiņu uz mērinstrumenta vai taustiņu uz tālvadības pults, lai pārslēgtos uz līnijas režīmu vai punkta režīmu.

1. Lai mainītu izvērses leņķi, nospiediet taustiņu uz mērinstrumenta vai uz tālvadības pults tik bieži līdz displejā parādās vēlamais darba režīms.
2. Spiežot taustiņu, izvērses leņķis pakāpeniski samazinās, līdz sasniegts punkta režīms.
3. Vērtībai sasniedzot 360°, mērinstruments atkal pārslēdzas rotācijas režīmā, un rotācijas ātrums ir pēdējā iestatītā ātruma vērtība.

Inerces dēļ lāzers nedaudz var izsvārstīties ārpus lāzera līnijas galapunktiem.

##

Līniju un punktu režīmā lāzera līniju vai lāzera punktu var pozicionēt lāzera rotācijas plaknē. Iespējama pagriešana par 360°.

1. Nospiediet taustiņu uz mērinstrumenta vai taustiņu uz tālvadības pults griešanai pretēji pulksteņrādītāju virzienam .
2. Nospiediet taustiņu uz mērinstrumenta vai taustiņu uz tālvadības pults griešanai pulksteņrādītāju virzienā .

##

Mērinstrumentam atrodoties vertikālā stāvoklī, jūs varat pagriezt lāzera punktu, lāzera līniju vai rotācijas plakni ap X asi ±8,5 % diapazonā vienkāršai vai paralēlai asu izlīdzināšanai.

1. Lai sāktu funkciju, spiediet taustiņu uz mērinstrumenta vai uz tālvadības pults.
2. Parādās Y ass nolieces iestatīšanas izvēlne, mirgo Y ass simbols.

1. Lai pagrieztu rotācijas plakni, spiediet taustiņu vai uz mērinstrumenta vai taustiņu vai uz tālvadības pults tik ilgi, līdz sasniegta vēlamā pozīcija.

##

Lai vertikāla novietojuma laikā mērinstrumentu izlīdzinātu pret atsauces punktu uz grīdas, jūs varat pagriezt mainīgo lāzera staru (8) uz apakšu, kā svērteņa punktu. Svērteņa punkta funkciju var palaist, tikai izmantojot tālvadības pulti vai Bosch Levelling Remote App.

Mainīgais lāzera stars, kā svērteņa punkts, nav pašnivelējošs. Tādēļ pārliecinieties, ka pirms svērteņa punkta funkcijas aktivizēšanas mērinstruments ir nonivelēts.

1. Nospiediet taustiņu uz tālvadības pults, lai sāktu svērteņa punkta funkciju uz leju.
2. Kustīgā lāzera stara vertikālās izlīdzināšanas laikā displejā parādās svērteņa punkta funkcijas simbols.
3. Pēc veiksmīgas izlīdzināšanas sākuma ekrānā parādās svērteņa punkta funkcijas rādījums (f).