# Пайдалану мысалдары

##

1. Өлшеу құралын көлденең күйде берік бетке қойыңыз немесе штативке (43) монтаждаңыз.

Штативпен жұмыс істеу:

1. Лазер сәулесін қажетті биіктікке дейін туралаңыз.
2. Мақсатты жердегі биіктік мәнін көшіріңіз немесе тексеріңіз.

Штативсіз жұмыс істеу:

1. Лазер сәулесі мен анықтамалық нүкте биіктігінің айырмашылығын лазер нысандық тақтасының (51) көмегімен анықтаңыз.
2. Мақсатты жердегі өлшенген биіктік айырмашылығын көшіріңіз немесе тексеріңіз.

##

Тік бұрышты белгілеу немесе аралық қабырғаларды туралау қажет болса, жоғары қаратылған перпендикуляр табанын (10) негізгі сызыққа (мысалы, қабырғаға) параллель етіп туралау керек.

1. Ол үшін өлшеу құралын тік күйге орнатып, оны жоғары қаратылған перпендикуляр табаны негізгі сызыққа параллель болатындай етіп орналастырыңыз.
2. Дәл орналастыру үшін жоғары қаратылған перпендикуляр табаны мен негізгі сызық аралығын тікелей өлшеу құралында лазер нысандық тақтасының (51) көмегімен өлшеңіз.
3. Жоғары қаратылған перпендикуляр табаны мен негізгі сызық аралығын өлшеу құралынан мүмкіндігінше алшақ тұрып өлшеңіз.
4. Жоғары қаратылған перпендикуляр табанын негізгі сызыққа дейінгі қашықтығы тікелей өлшеу құралында өлшегендей болатындай етіп туралаңыз.
5. Жоғары қаратылған перпендикуляр табанына (10) тік бұрыш айнымалы лазер сәулесімен (8) көрсетіледі.

##

1. Өлшеу құралын тік күйде орнатып қойыңыз.
2. Тік жазықтық негізгі сызыққа (мысалы, қабырғаға) тік бұрышта өтуі қажет болса, жоғары қаратылған перпендикуляр табанын (10) осы негізгі сызықпен туралаңыз.
3. Перпендикуляр айнымалы лазер сәулесі (8) арқылы көрсетіледі.

##

1. Тік лазер сызығын немесе айналу жазықтығын қабырғадағы анықтамалық нүктемен туралау үшін өлшеу құралын тік күйде орнатып, лазер сызығын немесе айналу жазықтығын анықтамалық нүктемен шамамен туралаңыз.
2. Анықтамалық нүктені дәлме-дәл туралау үшін X осі бойынша айналу жазықтығын бұраңыз қараңыз Айналу жазықтығын тік күйде бұрау.

##

Қолайлы жарықтық жағдайында (қараңғы қоршаған орта) және қысқа қашықтықтарда лазер қабылдағышынсыз жұмыс істеуге болады. Лазер сәулесінің жақсы көрінуі үшін, сызықтық немесе нүктелі жұмыс режимін таңдап, лазер сәулесін мақсатты жерге бұраңыз.

##

Қолайсыз жарықтық жағдайында (жарық қоршаған орта, тікелей күн сәулелері) және ұзақ қашықтықтарда лазер сәулесінің анықталуын жақсарту үшін лазер қабылдағышын (41) пайдаланыңыз.

1. Лазер қабылдағышымен жұмыс істеген кезде ең жоғары айналу жылдамдығымен ротациялық жұмыс режимін таңдаңыз.

##

Сыртқы аймақта әрдайым лазер қабылдағышын (41) пайдалану керек.

1. Тұрақты емес бетте жұмыс істеген кезде өлшеу құралын штативке (43) монтаждаңыз.

Жер қозғалыстарының жағдайында немесе өлшеу құралы тербелген кезде, өлшеу қателерінің алдын алу үшін іске қосылған соққы туралы ескерту функциясымен жұмыс істеңіз.

##

1. Өлшеу құралын көлденең күйде штативке (43) монтаждап, штативті қалып аймағынан тыс орнатыңыз.
2. Ротациялық режимді таңдаңыз.
3. Лазер қабылдағышын (41) ұстағышпен өлшегіш төрткілдешке (42) бекітіңіз.
4. Өлшегіш төрткілдешті қалыпқа арналған анықтамалық нүктеге орнатыңыз.
5. Өлшегіш төрткілдештегі лазер қабылдағышын, өлшеу құралының айнымалы лазер сәулесі (8) ортаңғы ретінде көрсетілетіндей, биіктігі бойынша туралаңыз. қараңыз Бағыт индикаторлары
6. Содан кейін өлшегіш төрткілдешті лазер қабылдағышымен бірге қалыптағы әртүрлі тексеру орындарына бірінен кейін бірі орнатыңыз.

Лазер қабылдағышының өлшегіш төрткілдештегі позициясы өзгеріссіз қалғанына көз жеткізіңіз.

1. Қалыптың биіктігін лазер сәулесі барлық тексеру орындарында ортаңғы ретінде көрсетілгенше түзетіп тұрыңыз.

##

1. Өлшеу құралын көлденең күйде штативке (43) монтаждаңыз.
2. Ротациялық режимді таңдаңыз.
3. Штативті өлшеу құралымен бірге X осі тексерілетін еңіспен бір сызықта тураланатындай етіп орнатыңыз.
4. Мақсатты еңісті X осінің еңісі ретінде реттеп шығыңыз қараңыз Көлденең күйдегі еңіс режимі.
5. Лазер қабылдағышын (41) ұстағышпен өлшегіш төрткілдешке (42) бекітіңіз.
6. Өлшегіш төрткілдешті еңкейтілген жазықтықтың табанына орнатыңыз.
7. Өлшегіш төрткілдештегі лазер қабылдағышын, өлшеу құралының айнымалы лазер сәулесі (8) ортаңғы ретінде көрсетілетіндей, биіктігі бойынша туралаңыз. қараңыз Бағыт индикаторлары
8. Содан кейін өлшегіш төрткілдешті лазер қабылдағышымен бірге еңкейтілген жазықтықтағы әртүрлі тексеру орындарына бірінен кейін бірі орнатыңыз.

Лазер қабылдағышының өлшегіш төрткілдештегі позициясы өзгеріссіз қалғанына көз жеткізіңіз.

Барлық тексеру орындарындағы лазер сәулесі ортаңғы ретінде көрсетілсе, бұл жазықтықтың еңісі дұрыс екендігін білдіреді.