# Функцияларды басқару мүмкіндіктеріне шолу

Функция | GRL 600 CHV | GRL 650 CHVG | RC 6 | LR 60 | LR 65 G | Bosch Levelling Remote App
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
GRL 600 CHV/GRL 650 CHVG құрылғысын қосу/өшіру | ● | ● | − | − | − | −
Bluetooth® арқылы байланыс орнатуA) | ● | ● | ● | ● | ● | ●
Демалыс режимі | ● | ● | ● | − | − | ●
Пернетақта құлпын қосу | − | − | − | − | − | ●
Пернетақта құлпын өшіру | ● | ● | − | − | − | ●
Ротациялық, сызықтық және нүктелі жұмыс режимдері | ● | ● | ● | − | − | ●
Айналу жазықтығының ішінде сызықты/нүктені бұрау | ● | ● | ● | − | − | ●
Айналу жазықтығын тік күйде бұрау | ● | ● | ● | − | − | ●
Тік күйдегі төмен қаратылған перпендикуляр табанының автоматты функциясы | − | − | ● | − | − | ●
Соққы туралы ескерту функциясын қосу/өшіру | ● | ● | − | − | − | ●
Соққы туралы ескерту функциясының сезімталдығын өзгерту | − | ● | − | − | − | ●
Еңіс режимі | ● | ● | ● | − | − | ●
SlopeProtect режимін өзгерту (GRL 650 CHVG) | − | − | − | − | − | ●
Қолмен басқару режимі | ● | ● | − | − | − | ●
CenterFind режимі | − | − | − | ● | ● | −
CenterLock режимі | − | − | − | − | ● | −
Ішінара проекция | − | − | − | − | − | ●
X және Y осі бойынша калибрлеу (көлденең күй)B) | ● | ● | − | ● | ● | ●
Z осі бойынша калибрлеу (тік күй) | ● | ● | − | − | − | ●

A)

  Функция бір уақытта бір жақтан өлшеу құралында және екінші жақтан қашықтан басқару құралында, лазер қабылдағышында немесе смартфонда іске қосылуы қажет.

B)

  Функция өлшеу құралы мен смартфонда ортақ немесе лазер қабылдағышында бөлек іске қосылады.