# Instruções de trabalho

##

Com a ajuda do nível de bolha (60) pode alinhar o recetor laser na vertical (perpendicular). Um recetor laser aplicado de forma desalinhada, leva a erros de medição.

##

Na marcação central (62) à direita e à esquerda no recetor laser pode marcar a posição do raio laser, se este passar pelo centro do campo recetor (54).

Ao marcar, certifique-se de que o recetor laser fica alinhado com precisão na vertical (raio laser no plano horizontal) ou na horizontal (raio laser no plano vertical), caso contrário, as marcações ficam deslocadas em relação ao raio laser.

##

Com a ajuda do suporte (76) é possível fixar o recetor laser tanto a uma régua de medição (78) como a outros dispositivos que tenham uma largura de até 65 mm.

1. Aparafuse bem o suporte (76) com o parafuso de fixação (79) na admissão (64) mo lado de trás do recetor laser.
2. Solte o botão giratório (77) do suporte, empurre o suporte p. ex. sobre a régua de medição (78) e aperte novamente o botão giratório (77).

Com o nível de bolha (74) é possível alinhar horizontalmente o suporte (76) e, consequentemente, o recetor laser. Um recetor laser aplicado de forma desalinhada, leva a erros de medição.

A linha central de referência (75) no suporte encontra-se à mesma altura que a marca central (62) e pode ser utilizada para marcar o raio laser.

##

Se não for obrigatória uma fixação fixa, pode fixar o recetor laser com ímanes (63) em peças de aço.