# Exemples d’utilisation

##

1. Placez l’outil de mesure en position horizontale sur un support stable ou montez-le sur un trépied (43).

Utilisation avec un trépied :

1. Positionnez le faisceau laser à la hauteur souhaitée.
2. Reportez ou vérifiez la hauteur au niveau du point ciblé.

Utilisation sans trépied :

1. Déterminez l’écart de hauteur entre le faisceau laser et la hauteur du point de référence à l’aide de la cible laser (51).
2. Reportez ou vérifiez l’écart de hauteur mesuré sur le point ciblé.

##

Pour marquer des angles droits ou installer des cloisons, il faut positionner le point vertical vers le haut (10) parallèlement à une ligne de référence (p. ex. un mur).

1. Pour cela, mettez l’outil de mesure en position verticale et positionnez-le de façon à ce que le point vertical vers le haut soit à peu près parallèle à la ligne de référence.
2. Pour un positionnement plus précis, mesurez la distance entre le point vertical vers le haut et la ligne de référence, directement sur l’outil de mesure à l’aide de la cible laser (51).
3. Mesurez de nouveau la distance entre le point vertical vers le haut et la ligne de référence à une distance aussi grande que possible de l’outil de mesure.
4. Positionnez le point vertical vers le haut de sorte qu’il se trouve à la même distance de la ligne de référence que lors de la mesure directe au niveau de l’outil de mesure.
5. La perpendiculaire au point vertical vers le haut (8) est indiquée par le faisceau laser variable (10).

##

1. Placez l’outil de mesure en position verticale.
2. Si le plan vertical doit être perpendiculaire à une ligne de référence (p. ex. un mur), faites coïncider le point vertical vers le haut (10) avec cette ligne de référence.
3. La perpendiculaire est indiquée par le faisceau laser variable (8).

##

1. Pour caler la ligne laser verticale ou le plan de rotation sur un point de référence sur un mur, positionnez l’outil de mesure verticalement et faites coïncider grossièrement la ligne laser ou le plan de rotation avec le point de référence.
2. Pour un alignement plus précis sur le point de référence, faites tourner le plan de rotation autour de l’axe X voir Pivotement du plan de rotation en position verticale.

##

Dans des conditions d’éclairage favorables (environnement sombre) et sur des distances courtes, il est possible de travailler sans cellule de réception. Pour une meilleure visibilité du faisceau laser, sélectionnez le mode lignes ou le mode points et orientez le faisceau laser sur le point cible.

##

Dans des conditions d’éclairage défavorables (environnement éclairé, soleil direct) et sur des grandes distances, la cellule de réception (41) permet de localiser plus facilement le faisceau laser.

1. Pour travailler avec la cellule de réception, choisissez le mode rotation et la vitesse de rotation la plus élevée.

##

Il est recommandé de toujours utiliser la cellule de réception (41) lors de travaux à l’extérieur.

1. Si le sol est instable, montez l’outil de mesure sur le trépied (43).

Activez la fonction d’avertissement de chocs afin d’éviter des mesures erronées en cas de vibration du sol ou lorsque l’outil de mesure subit des secousses.

##

1. Montez l’outil de mesure à l’horizontale sur un trépied (43) et positionnez le trépied en dehors de la zone où doit être installé le coffrage.
2. Sélectionnez le mode rotation.
3. Fixez la cellule de réception laser (41) avec le support sur une mire (42).
4. Positionnez la mire à un point de référence du coffrage.
5. Ajustez la hauteur de la cellule de réception sur la mire de façon à ce que le faisceau laser variable (8) de l’outil de mesure arrive au centre. voir Indications de direction
6. Placez ensuite la mire avec la cellule de réception successivement aux différents points de contrôle du coffrage.

Veillez ce faisant à ce que la position de la cellule de réception sur la mire ne change pas.

1. Corrigez la hauteur du coffrage jusqu’à ce que le faisceau laser arrive au centre à tous les points de contrôle.

##

1. Monter l’outil de mesure en position horizontale sur un trépied (43).
2. Sélectionnez le mode rotation.
3. Positionnez le trépied avec l’outil de mesure de façon à faire coïncider l’axe X et l’inclinaison à contrôler.
4. Réglez l’inclinaison de consigne comme inclinaison de l’axe X voir Mode inclinaison en position horizontale.
5. Fixez la cellule de réception laser (41) avec le support sur une mire (42).
6. Positionnez la mire au bas de la surface inclinée.
7. Ajustez la hauteur de la cellule de réception sur la mire de façon à ce que le faisceau laser variable (8) de l’outil de mesure arrive au centre. voir Indications de direction
8. Placez ensuite la mire avec la cellule de réception successivement aux différents points de contrôle de la surface inclinée.

Veillez ce faisant à ce que la position de la cellule de réception sur la mire ne change pas.

Si le faisceau laser arrive au centre de la cellule de réception à tous les points de contrôle, l’inclinaison de la surface est correcte.