# Funcionamento manual

O nivelamento automático do instrumento de medição pode ser desligado (funcionamento manual):

- na posição horizontal para os dois eixos independentemente um do outro,
- na posição vertical para o eixo X (o eixo Y não pode ser nivelado na posição vertical).

No funcionamento manual é possível colocar o instrumento de medição em qualquer posição inclinada.

Adicionalmente é possível inclinar os eixos independentemente um do outro numa faixa de ±8,5% no instrumento de medição. O valor de inclinação de um eixo no funcionamento manual não é exibido no mostrador.

A indicação de estado (12) no instrumento de medição acende de forma permanente a vermelho quando

- na posição horizontal está definido pelo menos um eixo no funcionamento manual,
- na posição vertical o eixo X está definido no funcionamento manual.

No telecomando, a indicação de estado do eixo X (33) ou a indicação de estado do eixo Y (34) acende de forma permanente a vermelho, quando o respetivo eixo está definido no funcionamento manual.

O funcionamento manual não pode ser iniciado através do telecomando.

## Funcionamento manual na posição horizontal

1. Prima a tecla as vezes necessárias, até que a combinação de definições desejada para os ambos eixos seja alcançada.
2. No mostrador exemplificativo apresentado, o nivelamento automático para o eixo X está desligado e o eixo Y continua a ser nivelado.

## Inclinar eixos

1. Prima a tecla , enquanto o menu de funcionamento manual é exibido.

Se o nivelamento automático estiver desligado para apenas um eixo, só é possível alterar a inclinação desse eixo.

1. No funcionamento manual dos dois eixos, pode alternar entre os eixos premindo novamente a tecla .

1. No mostrador pisca o símbolo do eixo cuja inclinação pode ser alterada.

1. Incline o eixo selecionado com as teclas ou até à posição desejada.

## Funcionamento manual na posição vertical

1. Prima uma vez a tecla , para desligar o nivelamento automático para o eixo X. (O eixo Y não pode ser nivelado na posição vertical.)

## Inclinar o eixo X

1. Prima a tecla , enquanto o menu de funcionamento manual é exibido.
2. No mostrador pisca o símbolo do eixo X.
3. Incline o eixo X com as teclas ou até à posição desejada.

## Rodar o eixo Y

1. Prima de novo a tecla , enquanto o menu de funcionamento manual é exibido.
2. No mostrador pisca o símbolo do eixo Y.
3. Rode o eixo Y com as teclas ou até à posição desejada.