# Funkcijas

##

Režīmā CenterFind mērinstruments cenšas automātiski izlīdzināt lāzera staru pret lāzera starojuma uztvērēja viduslīniju, kustinot rotācijas galvu uz augšu un uz leju. Lāzera staru var iestatīt uz mērinstrumenta X vai Y ass.

Režīms CenterFind tiek palaists no lāzera starojuma uztvērēja.

skatīt Režīms CenterFind

Meklēšanas laikā mērinstrumenta displejā vienai vai abām asīm parādās simbols CenterFind, un statusa indikators (12) mirgo sarkanā krāsā.

Kad lāzera stars ir izlīdzināts pret lāzera starojuma uztvērēja viduslīniju, režīms CenterFind automātiski izslēdzas un sākuma ekrānā parādās atrastais nolieces leņķis.

Ja lāzera staru neizdodas izlīdzināt pret lāzera starojuma uztvērēja viduslīniju, lāzera stara rotācija tiek apturēta un displejā parādās kļūdas ziņojums.

1. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai aizvērtu kļūdas ziņojumu.
2. Attiecīgā ass tiek atkal nonivelēta uz 0 %.
3. Pārbaudiet, vai mērinstruments un lāzera starojuma uztvērējs ir pareizi uzstādīti, un vēlreiz palaidiet režīmu.

Lāzera starojuma uztvērējam jāatrodas mērinstrumenta ±8,5% kustību diapazonā.

Norāde: izmantojot režīmu CenterFind, abu asu iestatījumi var mainīties arī tad, ja viena no asīm nav izlīdzināta atbilstoši lāzera starojuma uztvērējam.

##

Režīmā CenterLock mērinstruments cenšas automātiski izlīdzināt lāzera staru pret lāzera starojuma uztvērēja viduslīniju, kustinot rotācijas galvu uz augšu un uz leju. Atšķirībā no režīma CenterFind lāzera starojuma uztvērēja pozīcija tiek nepārtraukti pārbaudīta un mērinstrumenta nolieces leņķis tiek automātiski pielāgots. Nolieces vērtība netiek parādīta displejā.

- Strādājot režīmā CenterLock, uzmanīgi sekojiet līdzi, lai mērinstrumentu un lāzera uztvērēju nevarētu nejauši izkustināt. Automātiski pielāgojot nolieci jebkuras pozīcijas maiņas gadījumā, var rasties kļūdaini mērījumi.

Lāzera staru var iestatīt uz mērinstrumenta X vai Y ass.

Režīms CenterLock tiek palaists un apturēts no lāzera starojuma uztvērēja.

skatīt Režīms CenterLock (LR 65 G)

Meklēšanas laikā mērinstrumenta displejā vienai vai abām asīm parādās CenterLock simbols, un statusa indikators (12) mirgo sarkanā krāsā.

Kad lāzera stars ir izlīdzināts pret lāzera starojuma uztvērēja viduslīniju, vienai vai abām asīm sākuma ekrānā parādās simbols CenterLock. Nolieces vērtība netiek parādīta.

Ja lāzera staru neizdodas izlīdzināt pret lāzera starojuma uztvērēja viduslīniju, lāzera stara rotācija tiek apturēta un displejā parādās kļūdas ziņojums.

1. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai aizvērtu kļūdas ziņojumu.
2. Attiecīgā ass tiek atkal nonivelēta uz 0 %.
3. Pārbaudiet, vai mērinstruments un lāzera starojuma uztvērējs ir pareizi uzstādīti, un vēlreiz palaidiet režīmu.

Lāzera starojuma uztvērējam jāatrodas mērinstrumenta ±8,5% kustību diapazonā.

Izmantojot režīmu CenterLock, abu asu iestatījumi var mainīties arī tad, ja viena no asīm nav izlīdzināta atbilstoši lāzera starojuma uztvērējam.

##

Rotācijas režīmā kustīgo lāzera staru (8) vienam vai vairākiem rotācijas plaknes kvadrantiem var izslēgt. Tādējādi iespējams ierobežot lāzera starojuma apdraudējumu noteiktām zonām. Turklāt iespējams novērst citu ierīču traucējumus lāzera stara dēļ vai lāzera starojuma uztvērēja traucējumus nevēlamu refleksiju dēļ.

Atsevišķu kvadrantu izslēgšanu var vadīt tikai ar Bosch Levelling Remote App palīdzību. Kvadrantus, kuros redzams lāzera stars, var atpazīt lāzera darba režīma indikatorā (b) sākuma ekrānā.