# Utilizzo con accessori

##

Il pannello di mira per laser (51) migliora la visibilità del raggio laser, in condizioni sfavorevoli e su distanze estese.

La superficie riflettente del pannello di mira per laser (51) migliora la visibilità della linea laser; la superficie trasparente rende visibile la linea laser anche dal lato posteriore del pannello di mira.

##

Un treppiede permette di avere una base di misurazione stabile e regolabile in altezza.

1. Per la modalità orizzontale, innestare lo strumento di misura, con l’attacco treppiede da 5/8" (18), sulla filettatura del treppiede (43).
2. Per la modalità verticale, utilizzare l’attacco treppiede da 5/8" (20).
3. Avvitare saldamente lo strumento di misura con la vite di fermo del treppiede.

Con un treppiede provvisto di scala graduata sull’asta metrica telescopica, lo scostamento in altezza si potrà regolare direttamente.

1. Allineare preliminarmente il treppiede, prima di accendere lo strumento di misura.

##

Gli occhiali per raggio laser filtrano la luce ambientale. In questo modo la luce del laser appare più chiara per gli occhi.

##

Lo strumento di misura si potrà fissare su una parete mediante l’apposito supporto con unità di allineamento (44). Il supporto da parete è consigliabile ad es. qualora si operi con altezze che superino quella dell’asta metrica telescopica dei treppiedi, oppure su superfici instabili e senza treppiede.

1. Avvitare saldamente ad una parete il supporto da parete (44) mediante viti attraverso fori di fissaggio (45).
2. Montare il supporto da parete il più perpendicolarmente possibile e accertarsi che sia fissato stabilmente.
3. In base all’applicazione prevista, avvitare la vite da 5/8" (48) del supporto da parete nell’attacco treppiede orizzontale (18), oppure in quello verticale (20), dello strumento di misura.

Mediante l’unità di allineamento, lo strumento di misura si potrà far scorrere in altezza entro un campo di circa 13 cm.

1. Premere il pulsante (46)
2. Spingere l’unità di allineamento approssimativamente all’altezza desiderata.

Mediante la vite per regolazione di precisione (47), il raggio laser si potrà allineare esattamente ad un’altezza di riferimento.

##

Prestare particolare attenzione quando si utilizza l’asta metrica in prossimità di cavi ad alta tensione. In caso di distanze ridotte tra l’asta metrica e cavi ad alta tensione, può verificarsi una scossa elettrica dalle conseguenze potenzialmente letali.

Non utilizzare l’asta metrica in caso di temporale imminente.

Per verificare le planarità, oppure per tracciare pendenze, è consigliabile utilizzare l’asta metrica (42), assieme al ricevitore laser.

Sull’asta metrica (42), nella parte alta, è riportata un’apposita scala graduata. L’altezza zero della scala si può preselezionare nella parte bassa dell’asta metrica telescopica. Ciò consente di rilevare direttamente eventuali scostamenti dall’altezza nominale.