# Nustatymai

##

Galite nustatyti, kokiu tikslumu lazerio spindulio padėtis lazerio spindulio imtuvo zonoje (54) bus rodoma kaip „viduryje“.

Esamasis vidurio linijos rodmens nustatymas matomas imtuvo jutiklio tikslumo rodmenyje (l).

1. Norėdami pakeisti imtuvo jutiklio tikslumą, pakartotinai spauskite mygtuką , kol ekrane bus parodytas pageidaujamas nustatymas.

Kaskart paspaudus mygtuką , teksto rodmenyje trumpam parodoma imtuvo jutiklio tikslumo vertė (n).

Imtuvo jutiklio tikslumo nustatymas išjungus išsaugomas.

##

Apie lazerio spindulio padėtį lazerio spindulio imtuvo zonoje (54) gali pranešti garsinis signalas.

Garso stiprumą galite keisti arba garsinį signalą galite išjungti.

1. Norėdami pakeisti garsinio signalo stiprumą arba signalą išjungti, spauskite garsinio signalo mygtuką , kol ekrane pasirodys norimas garso stiprumas.

Kai garso stiprumas mažas, ekrane atsiranda garsinio signalo indikatorius (p) su vienu brūkšneliu, kai garso stiprumas didelis – su 3 brūkšneliais, kai garsinis signalas išjungtas – rodmenys pranyksta.

Nepriklausomai nuo garsinio signalo nustatymo, lazerio spinduliui pirmą kartą perėjus per lazerio spindulio imtuvo zoną (54), kaip patvirtinimas pasigirsta trumpas mažo garso stiprumo signalas.

Garsinio signalo nustatymas išjungus lazerio spindulio imtuvą yra išsaugomas.

##

Nustatymų meniu iškvietimas: tuo pačiu metu trumpai paspauskite mygtuką ir mygtuką .

Nustatymo keitimas pomeniu: norėdami perjungti nustatymą, paspauskite mygtuką arba mygtuką . Išeinant iš meniu automatiškai yra išsaugomas paskiausiai parinktas nustatymas.

Pomeniu keitimas: norėdami patekti į kitą pomeniu, trumpai paspauskite mygtuką .

Išėjimas iš nustatymų meniu: spauskite mygtuką tol, kol užsidarys nustatymų meniu. Praėjus maždaug 10 s po paskutinio mygtuko paspaudimo, nustatymų meniu užsidaro automatiškai.

Yra šie pomeniu:

- Santykinio aukščio rodmens matavimo vienetas: iškviečiant matavimo vienetų meniu, teksto rodmenyje (n) yra rodomas esamasis parinktas matavimo vienetas, o galimi matavimo vienetai yra rodomi virš jo esančiame matavimo vienetų rodmenyje (m).
- Šviesadiodžiai krypties inidkatoriai (LED): 3 šviesadiodžių krypties indikatorių (55), (57) bei (56) šviesumą galima keisti arba juos galima išjungti. Šviesadiodžiai indikatoriai šviečia priklausomai nuo parinkto nustatymo.
- Ekrano apšvietimas (LIT): ekrano apšvietimą galima įjungti (šviečia žalias šviesos diodas) arba išjungti (šviečia raudonas šviesos diodas).
- Paskutinio priėmimo išsaugojimo funkcija (MEM): krypties, kuria lazerio spindulys išėjo iš lazerio spindulio imtuvo zonos, rodmenį galima įjungti (šviečia žalias šviesos diodas) arba išjungti (šviečia raudonas šviesos diodas).
- LR 65 G: „Center“ funkcijos (CF/CL): galima pasirinkti režimą „CenterFind“ (CF) arba režimą „CenterLock“ (CL). Pasirinktas režimas rodomas teksto rodmenyje (n).

Išjungus lazerio spindulio imtuvą, visi nustatymai, išskyrus ekrano apšvietimo nustatymą, yra išsaugomi.

##

Lazerio spindulio imtuvo priekinėje ir užpakalinėje pusėje esantys ekranai (58) yra su ekrano apšvietimu. Ekrano apšvietimas įjungiamas:

- įjungiant lazerio spindulio imtuvą,
- kiekvieną kartą spaudžiant mygtuką,
- kai lazerio spindulys juda lazerio spindulio imtuvo zonoje (54).

Ekrano apšvietimas automatiškai išsijungia:

- praėjus 30 s po mygtuko paspaudimo, jei lazerio spindulys nepasiekia lazerio spindulio imtuvo zonos,
- po 2 min, jei per šį laiką nebuvo paspaustas joks mygtukas ir jei nepasikeitė lazerio spindulio padėtis lazerio spindulio imtuvo zonoje.

Ekrano apšvietimą galima išjungti nustatymų meniu.

Ekrano apšvietimo nustatymas išjungus lazerio spindulio imtuvą neišsaugomas. Įjungus lazerio spindulio imtuvą, ekrano apšvietimas visada yra įjungtas.