# Arbetsanvisningar

##

Med hjälp av libellen (60) kan du rikta in lasermottagaren lodrätt. En snett placerad lasermottagare leder till felaktiga mätresultat.

##

På mittmarkeringen (62) till höger och vänster på lasermottagaren kan du markera laserstrålens position när den löper genom mitten av mottagarområdet (54).

Se till att lasermottagaren vid markering riktas in exakt lodrätt (vid vågrät laserstråle) eller vågrätt (vid lodrät laserstråle), i annat fall förskjuts markeringarna i relation till laserstrålen.

##

Du kan sätta fast lasermottagaren med hjälp av hållaren (76) på en mätstav (78) eller på andra hjälpmedel med en bredd på upp till 65 mm.

1. Skruva fast hållaren (76) med fästskruven (79) i fästet (64) på baksidan av lasermottagaren.
2. Lossa reglaget (77) på hållaren, skjut hållaren t.ex. på mätstaven (78) och dra åt reglaget (77) igen.

Med hjälp av libellen (74) kan du rikta in hållaren (76), och därmed lasermottagaren, vågrätt. En snett placerad lasermottagare leder till felaktiga mätresultat.

Referensen mittlinje (75) på hållaren befinner sig på samma höjd som mittmarkeringen (62) och kan användas för att markera laserstrålen.

##

Om ett säkert fäste inte är absolut nödvändigt kan du sätta lasermottagaren på stålytor med magneter (63).