# Вказівки щодо роботи

##

За допомогою ватерпаса (60) можна вирівняти лазерний приймач за вертикаллю (прямовисно). Перекошений лазерний приймач призводить до неправильних результатів вимірювання.

##

За допомогою позначки середини (62) справа і зліва на лазерному приймачі можна позначати положення лазерного променя, якщо він проходить через середину приймального віконця (54).

Слідкуйте за тим, щоб лазерний приймач під час позначення знаходився точно вертикально (при горизонтальному лазерному промені) або точно горизонтально (при вертикальному лазерному промені),інакше маркування буде зміщено щодо лазерного променя.

##

За допомогою тримача (76) можна закріпити лазерний приймач або на далекомірній рейці (78), або на інших допоміжних засобах шириною не більше 65 мм.

1. Міцно прикрутіть кріплення (76) за допомогою кріпильного гвинта (79) до гнізда (64) у задній частині лазерного приймача.
2. Відпустіть поворотну кнопку (77) кріплення, надіньте кріплення, напр., на далекомірну рейку (78) і знову міцно закрутіть поворотну кнопку (77).

За допомогою ватерпаса (74) можна вирівняти кріплення (76), а разом з ним і лазерний приймач, горизонтально. Перекошений лазерний приймач призводить до неправильних результатів вимірювання.

Реперна середня лінія (75) на кріпленні знаходиться на тій самій висоті, що і позначка середини (62), і може застосовуватися для позначення лазерного променя.

##

Якщо немає потреби в дуже міцному закріпленні, лазерний приймач можна прикріпити за допомогою магнітів (63) до сталевих частин.